{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Sted","Fdv-id","Objekt Id","Arbeidsoppgave","Arbeidstype","Arbeidstypebeskr","Beskrivelse","Lang Beskrivelse","Utført arbeid","Faktisk Ferdigdato","Service Dokumenter"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1993,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Bakre støttehjul, stor slakk. Demonteres og lager justeres, \r\nDieseltank sprukket","demontert og løftet hydraulikktank opp slik at dieseltanken kan tas ut.\r\ndemontert dieseltank , sveist den opp og hentet en reservetank fra lager, sveist den også opp.\r\nDemontert støttehjul og skiftet hjullager, montert sammen med nye shims.","22.02.2021 10:23:11"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",775422,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","dieseluttak mars 2021","dieseluttak mars 2021","06.04.2021 14:20:07"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",775500,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","kjølevannslekkasje på sveepermotor","Tappet litt kjølevann og tatt løs slange og målt dimensjon, kjøp slange hos Tess.\r\nskiftet slange på kjølesystemet med nye slangeklemmer. etterfylt 6 l kjølevæske\r\ntestet ok.","09.04.2021 12:45:34"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",926915,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","sidelukehengsel må skiftes pga. er sprukket.\r\nlagerhavari h/ blåseluke","Sjekket om disse holder til vi har fått nye, det skal gå bra, Kostnadsført hengslene på AO. \r\nDemontert høyre blåseluke og skiftet luke, samt begge fotlagrene og hovedaksel.\r\nkjøpt nye bolter /skruer pga. slitasje. rettet opp blåsetuten og festet den midlertidig med ny bolt og skive .","06.05.2022 13:01:08"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",887894,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte batterier på sweeperen","13.12 Målt batterier etter melding om late batterier, det ene batteriet falt under 9 volt ved belastning.\r\nbestilt batterier. \r\n16.12.21 kjørt til Batteriservice og hentet to sønnac SF1853 powerpro og skiftet disse.\r\nskiftet spiralkabel på sweeper\r\n","20.12.2021 08:51:17"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",959495,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift\r\ntimer: 58","utført\r\n","30.03.2022 08:33:10"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",963111,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","venstre støttehjul slakk på lager, må strammes.","justert opp lageret i venstre støttehjul.\r\nkontrollert høyre ok.\r\nkjennes fin ut så vi lar den gå ut sesongen så sjekker vi den til sommeren","31.03.2022 13:35:09"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",964393,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Knust lageroverfall høyre blåsetut nedre, manglende bolt festeplate høyre blåsetut","fikset ok.","25.04.2022 15:02:19","[2769484 - 1 - A1] 10_AT_ARB_964393;[2769485 - 1 - A1] 10_AT_ARB_964393"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1230523,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift 503","02.04.2023 21:57 - ATESK\r\\nSkiftet børster\r\\n02.04.2023 21:58 - ATESK\r\\nSkiftet børster\r\\n02.04.2023 21:58 - ATESK\r\\nSkiftet børster\r\n02.04.2023 21:58 - ATESK\r\nSkiftet børster","02.04.2023 22:02:03","[3039718 - 1 - A1] 20230402_210239;[3039719 - 1 - A1] 20230402_205855"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",767932,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","skifte børster","Arbeid utført","06.03.2021 15:21:03","[2503336 - 1 - A1] børstetimer"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",766159,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","dieselfylling","dieselfylling","26.02.2021 10:18:00"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",766437,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","diesel fylling februar","fylt drivstoff 2493 l  i februar","02.03.2021 12:03:49"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",769858,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold"," sjekk opp oljelekkasje hydraulikk, må etterfylles ofte.","feilsøkt og funnet lekkasje inne i viftehus, derfor ikke olje synlig. sveist mutter fast i umbrakoskruer for å få de løs. Demontert viftemotor, festet de to spyleslangene i hverandre for å hindre lekkasje, demontert vifte fra maskinen\r\nVasket vifte og demontert den fra opplagring, skiftet tetning og montert på plass. strammet låsemutteren med 700 NM og satt inn 3 umbrako låseskruer 18NM.\r\nmontert vifta og hydraulikkmotor på plass.\r\nfylt på 14 l hydraulikkolje og testkjørt maskinen, ryddet og vasket gulv og maskin","16.03.2021 13:52:20"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",768281,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Feilmelding lav matetrykk børste.","Testkjørt og målt trykk i matekrets børste, trykk ok. varmkjørt til 70 grader og målt trykk igjen. ok. 24 bar.\r\nVasket rent pumpene og demontert føler for matetrykk. skiftet ny matetrykksføler. Testet ingen feilmelding. ok.","08.03.2021 14:24:33"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",806167,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte nødpumpe, skifte reim børstejustering, filter","Demontert og skiftet nødpumpe komplett med elektromotor. montert / tilpasset ny festeplate og pumpe . koblet el. tilkoblinger.\r\nDemontert reim og oppdaget at de nye reimene er for korte, ringt Øveraasen og får tilsendt nye reimer som skal være rett.\r\nMontert på plass gammel reim for at ikke akslingene skal dreies og komme ut av stilling, \r\nDemontert igjen og montert inn ny reim og festet akslinger og deksel ok.","04.08.2021 15:23:22"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",883692,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Rep av høyre blåsetut, pga slitasje etter at den løsnet i festene","Demontert høyre blåsetut og skjært bort 10 cm. i kanalkanten \r\nsveist inn 5 mm flatjern. malt tuten og montert den på plass.\r\njustert den inn ok.","10.12.2021 13:12:12"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",907966,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Bytte børster på sweeperen","Børster byttet tidligere i vinter, men ikke laget Arbeidsoppgave og uttak ikke registrert","13.01.2022 10:56:07"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",903807,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift 503","06.01.2022 15:14 - ATESK\r\nDemontert og fjernet utslitte børster, montert nye børster.\r\n06.01.2022 15:21 - ATESK\r\nBørsteskift 503\r\n06.01.2022 15:21 - ATESK\r\nBørsteskift 503","06.01.2022 15:24:05","[2696807 - 1 - A1] 10_AT_ARB_903807;[2696808 - 1 - A1] 10_AT_ARB_903807"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",754627,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Problemer med at høyre Blåsetut ikke går eller stopper i midtstilling","Feilsøkt, prøvekjørt og tuten stoppet flere ganger i midtstilling.\r\nmålt trykk i manøverhydraulik systemet.200 bar ok.\r\nVed kjøring med elektriske pumpen var trykket 230 bar og da fungerte kjøring av tuten ok, men ikke ved vanlig kjøring fra panel.\r\nløsnet festene på blåsetuten og tatt av spennet i tuten.  \r\nTestet ute og alt fungerte fint ved vanlig kjøring, ingen feil registrert under test..\r\nTestet og justert hastigheten ned på børste parkering slik at mer olje blir prioritert høyre tut","11.02.2021 15:18:47"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",745691,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Uttak diesel siste kvartal 2020","uttak diesel siste kvartal 2020","04.01.2021 09:08:50"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",740906,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Skifte børst","10A  50H  \r\n\r\n48T  40M","14.12.2020 12:42:09"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",740263,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Dieseltank sprukket igjen, nå på innsiden","oppdaget diesel på gulvet i rødhangar, tatt en kontroll på alle kjøretøy. funnet lekkasje på 503.\r\nVasket rent for kontroll.\r\nDemontert hydraulikktank og hengt den i stropp.\r\npumpet diesel over på fat, og demontert tanken fra maskinen og studert hvor sprikken var.\r\nSlipt og sveiset sprikk som var oppstått på innsiden i vinkelen.\r\nMontert sammen og fylt tanken, alt ok.\r\nRyddet alt utstyr vekk.","16.12.2020 12:48:47"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",751572,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","melding om at ikke sweeperen reagerer på kommando fra betjeningspanelet","26.01.2021 . melding om at sweeper ikke reagerer på betjening.\r\nRygget ut sweeper og startet opp.\r\nvarmkjørt og testet funksjoner alt ok.\r\nBrukte børste betjening lenge uten at feil dukket opp.\r\nryggealarm kom på uten forvarsel, sjekket ryggealarm som var aktivert . ryggealarm og ryggelys sto på og ville ikke nøytralstilles.  Kjørt litt frem og tilbake,  ryggealarm forvant og alt var ok igjen uten å kunne si hva årsaken var.\r\n29.01.2021 Feilen kom tilbake. ingen funkjoner virket ved betjening og ryggealarm var aktivert.\r\ntrekt ut kabel fra bil fortsatt alarm, dvs signalet kommer ikke fra bilen, men fra sweeper.\r\nKontrollert relee 11 ok, feilsøkt en stund, trekte ut kabel på sweeper siden- ryggealarm forsvant.\r\nSkrudde opp kontakten på sweepersiden, en pinne var glidd inn. trykt den inn i lås og montert sammen.\r\ntestet alt ok. Skiftet kabel mellom sweeper og ttrekkvogn, alt fungerer","05.02.2021 13:59:05"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",795851,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Dieseltank sprukket, må skiftes","Dieseltank sprukket. Tømt dieseltanken og løsnet hydr.tank og løften den opp med truck.\r\nGjenget opp alle hull som skal brukes pga. lakk . \r\nmontert på plass og fylt tilbake diesel. gamle tanken skal  sveisen.","11.06.2021 13:29:45"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",862904,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift \r\n\r\n54 T\r\n47 H\r\n23 M\r\n10 A","utført","22.11.2021 09:19:19"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",894867,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Begge blåsetutene er nede og kommer ikke opp uten hjelp","Demontert begge blåsetutene og skiftet foringer på opplagring, skiftet opplagringsbolt høyre side.\r\nJustert tutene ved å slakke på klemskruene og løftet de litt opp.","27.12.2021 12:05:53"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1146228,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift ","Børsteskift utført.","20.12.2022 17:37:06","[2960562 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1146228"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1131902,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","melding om at bakhjulsstyring er ustabil. må pumpe ofte.","feilsøkt og bestilt trykkbegrensingsventil fra øveraasen. kan være den som slipper trykk gjennom . Fant ikke noe ytre årsaker til problemet.\r\ndemontert og kontrollert betjeningsknapper for sving høyre og venstre på ventilblokka","13.01.2023 10:05:47"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1195303,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Varmgang Høyre bakhjul , bremsen har hengt på.","Varmgang høyre bakhjul sweeper.\r\nSteamt ned is og sne og tatt sweeperen inn på verksted. løftet sweeperen opp og satt den på bukker.\r\nRengjort rundt bremseklokke og bremsehevarm, mye sand. testet og målt slaglengde ca 4,5 cm \r\nreturnerer helt fint. bremsebelegg subber ikke. \r\nsjekket hurtigutløser ventil, fungerer fint.\r\nmulig at frost og is er årsaken til at bremsene hang på, var veldig mye is og sne rundt ventilene.\r\nalt ser normalt ut, vi må ta å kjenne eller måle temp på bremsene for å se om dette var forbigående problem.\r\nkuttet litt av slange til begge bremseklokker og satt nye slangeklemmer, dette for at det var litt sprikkdannelser i slangen.","21.02.2023 14:02:55"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1195510,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","skifte børster på sweeperen","skiftet børster på sweeperen","21.02.2023 09:15:33"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",989864,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Rep av lys, blåseluker, blåsetut , skifte dieseltank , støttehjul","festet høyre blåsetut med ny konisk bolt og skive, justert tuten slik at den går lett og ikke treffer for hardt i nedre pos.\r\nsjekket for å kartlegge vedlikehold, lukene må demonteres og bearbeides. fotlager byttes\r\nskjøtet flere sentralsmøreslanger pga. slitt hull. \r\netterstrammet slangekoblinger til hydraulikk og vulket flere slanger som hadde begynt å få gnag.\r\ndemontert og skiftet slange til manøverhydr.pumpe.\r\n","12.10.2022 16:46:29"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1073175,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte børster","10.09.2022  11A    34h   866Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \r\n                      48T    17M","11.09.2022 13:23:57"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1124433,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","etterstramme blåsetuter, montere ny gummi på blåsetutene på begge sider","Skiftet gummi på begge blåsetuter, borret ut knekte skruer i innfestning av gummi.\r\netterstrammet klemskruer på tutopplagring, montert nye låseskruer på opplargning","18.11.2022 13:34:23"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1211844,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Ulyd i motor .","Startet feilsøking av ulyd i pumperom, motor. \r\nstartet motor, ulyd på motoren. sjekket og funnet ut at (innsug) manifold er sprukket, kontrollert ved å demontere toppdeksler. funnet støtstang skadet.\r\ndemontert turbo, demontert innsug. luftfilter ol...  rengjort toppen av motoren for sand og urenheter.\r\nkontaktet Kenneth waardal hos Bertel o steen power soulutions as da de  er eksperter på MTU motorer. avtalt at han sender deleoversikt slik at vi kan plukke ut deler.\r\nKjørt rundt i byen for å finne en dreienøkkel for Mercedes motor, dreid rundt litt for å tilpasse. sjekket halvparten av ventilene innsug noen lå mot 0,45mm og eksos lå rundt 0,65mm skal være 0,40 og 0,60 . sjekket alle ventilene.\r\ndreid alle støtstenger og oppdaget at to støtstenger til har skade i kransen .\r\ntrekt til manifold med 50 NM , vippearmskruer med 60NM+60 grader. låsemutter justering 50 NM.\r\nmontert ladeluftsmanifold, turbo, eksos. intercoolerslanger, trykkføler. en ventilløfter fulgte med opp og måtte jobbes med for å få på plass.\r\nBestilt opp alle støtstenger ny.\r\nmontert på plass alle støtstenger vippearm, og justert ventiler.\r\nryddet og vasket.\r\n\r\nI tillegg til motor og i påvente av deler har jeg skiftet lager på støttehjul, etterstrammet lager på det andre støttehjulet.","28.03.2023 15:05:21"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1245678,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","stoppet under bruk,lavt mate pumpetrykk. prøvde å starte flere gang men stoppet med det samme,prøvd å starte på dagen etter men er likens","feilsøkt og fant ut at matetryksføleren er US. skiftet føler og testet ok.","24.04.2023 12:23:58"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1444896,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Blåsetut parkerer nede. Kommer ikke opp","05.01.2024 12:47 - HFTRJ\r\nBlåsetuten sitter fast i lukka som stenger lufta til og komme ut. Ramma til blåsetuten som sylinderer sitter fast i ble byttet den var seiv. Ny bolt ble byttet der forringa sitter oppe. Alt ok","05.01.2024 12:47:39"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1445309,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Bytte børster","utført\r\n\r\n26 A\r\n79 T\r\n65 H\r\n21 M\r\n894 Ø","07.01.2024 12:33:15","[3269914 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1445309"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1759361,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skade - eksosbend knekt rett ved turboflens","18.02.2025 10:52 - ATESK\r\nDemontert eksosbend, sveist og montert ok","18.02.2025 10:53:54","[3595383 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1759361"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1758321,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","skade .  knekte bolter mellom motor og pumpeflens","demontert generator og generatorfeste, boret ut knekte skruer i generatorfeste og stag.\r\nmontert ny luftedeksel på generator.\r\nmontert alt på plass og satt på reim.","19.05.2025 12:29:14"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1792936,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","feil.matrykk børste lav","sjekket opp , målt matetrykk ok.  byttet om på matetrykksfølere vifte og børste for å teste om vi flytter feilen.\r\nSprayet kontaktene og montert sammen.\r\nPrøvekjørt , alt fungerte .\r\nkostnad matetrykksgiver lagt til","01.04.2025 14:28:32"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1775924,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Feil:\r\nMotor stoppet feil kode SPN 102-FMI 4 \r\nMotor temp driver og hoppe opp og ned fra 20 grader til over 100 grader hele tiden","Feilsøkt kabel mate ingen brudd \r\nByttet temp sensor kjølevann for og se om feil forsvant.\r\nresettet feilkode og sjekket med diagnose verktøy,","18.03.2025 09:19:29"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1809123,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","feil. lavt matetrykk vifte stoppet motoeren","utført måling av matetrykk vifte. 1200 omdr. 24 bar. ok.\r\nTestet maskinen ikke ok.\r\n skiftet 13,5 bars matetrykksgiver 1047501på viftekrets ok.","22.04.2025 10:43:06"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1776397,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Nedslitte børster, må skiftes","skiftet børster og justert\r\n19A,42h,41t, 27M","11.03.2025 14:33:50"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1754040,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Slitasje \rBørster er utslitt","10.02.2025 11:58 - HFTRJ\r\nByttet børster\r\ntime tall 64","10.02.2025 12:04:18"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1793464,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Slitasje børster","Skiftet børster\r\n49 timer","31.03.2025 12:34:14"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1799293,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","feil. Maskin stoppet under sweeping","07.04.2025 14:58 - HFTRJ\r\nMatetrykk forlavt justert opp til 24 bar.\r\nSentralsmøreslange gått opp til løfte sylinder på vifta. \r\nFylt fett på beholderen. \r\nfikk feilmelding på lav matetrykk børste igjen.\r\nsjekket opp og byttet matetrykksgiver, testet ok. fikk ikke flere feilmeldinger.","07.04.2025 14:58:31"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1235860,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","melding om ulyd og svart røyk ut av eksos","tatt en kontroll på motoren og fant en slangeklemme sprengt på slange fra venstre side på intercooler. den slapp ut ladeluft og laget en plystrelyd / ulyd samtidig ble det for mye diesel i forhold til luft, derfor svart røyk.\r\nsatt på klemme og strammet til, testet alt ok.\r\nnormal lyd og fin eksos.","11.04.2023 15:42:42"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1241354,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Bak lykter defekt, spruket","19.04.2023 20:19 - HFTRJ\r\\nByttet begge baklykter. Uorginale lykter som måtte tilpasses alt ok.\r\\n19.04.2023 20:20 - HFTRJ\r\\nByttet begge baklykter. Uorginale lykter som måtte tilpasses alt ok.\r\n19.04.2023 20:20 - HFTRJ\r\nByttet begge baklykter. Uorginale lykter som måtte tilpasses alt ok.","19.04.2023 20:20:24"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1240966,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsten roterer sakte i parkert posisjon\\ Baklys må skiftes + diverse","sjekket , servoventilen må byttes på børstepumpe.\r\nborret opp og montert smørenipler på blåsetut opplagring, arbeid med foringer.\r\nkostnader for blåsetut og blåseluke som skal skiftes lagt på denne oppgaven\r\n15.06.2023  skiftet servoventil på børstepumpen \r\n15.06.2023 skiftet foringer på fremste støttehjul og brotsjet opp slik at bolten gikk inn lett. skiftet foring og bolt på det bakerste støttehjulet","05.09.2023 14:15:38"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1417215,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Forringer defekt","03.12.2023 15:45 - HFTRJ\r\\nUnder måneds kontroll ble det oppdage at forringer på innfesting på høyre blåsetutt var defekt. Byttet dette og smurt opp alt ok\r\n03.12.2023 15:46 - HFTRJ\r\nUnder måneds kontroll ble det oppdage at forringer på innfesting på høyre blåsetutt var defekt. Byttet dette og smurt opp alt ok","03.12.2023 15:46:08"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1406234,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","sjekk og lufting av bakhjulsstyring.","kontrollert bakhjulstyring, luftet alle niplene fremme på akkumulatorene.\r\nmye luft på første og andre til venstre, tredje- ingen luft og  fjerde-litt luft\r\netterfylt olje og pumpet opp trykk.","24.11.2023 12:00:18"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1352305,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Defekte smøre slanger","13.09.2023 14:07 - HFTRJ\r\nByttet 4 smøre slanger der sving sylinderne sitter framme på ramma. Boret ut 3 knekte smøre nipler. Flere om smøre blokken er tette.\r\nFeil på sentral smøre systemet, tette slange til svingskive må bestille ny slange fra Øveraasen.\r\nfikk tilsendt slanger som viste seg å være feil, men klarte å få løs slangen fra den innestengte vinkel nippelen inne i svingskiven. skiftet slangen komplett.","02.10.2023 13:17:12"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1395610,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Nedslitte børster må skiftes","Skiftet børster og kalibrert, børstetimer 39.","04.11.2023 13:42:40"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1405545,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Blåsetut går ikke helt opp når man skifter til høyre side.","17.11.2023 13:49 - HFTRJ\r\nByttet komplett sylinder høyre side. Alt ok.","17.11.2023 13:49:59"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1500792,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","feil med børstejustering. børsten går bare opp ved justering.\r\nbestille matetrykksventil for vifte , sitter fast.","Byttet trykk termitter som sitter på tanken. Teste samme feil.\r\nSjekket mate trykke på kosten 30 bar skal være 24 bar.\r\nJusterings skruen sitter fast, måte ta av justerings skruen og sveise en mutter over for og få moment på skruen, da løsnet den.\r\nJustert trykket til 24 bar alt ok kosten justerer seg som normalt.","18.03.2024 22:26:44"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1478928,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte av slitte børster","Skifte av slitte børster, Timer 74","20.02.2024 18:29:48"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1499771,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Plastskinner på børstetrommel må skiftes","plastskinner er bestilt og kommet. er også bestilt et verktøy som skal lette montering\r\n03.04 vasket\r\n03.04- tatt av gamle plastskinne, startet montering av nye.\r\n03.04 montert nye skinner og satt børstene på plass","04.04.2024 09:47:49"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1463463,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","sjekke opplagring av viftehuset , ryggekamera feste, eksoshette ,akumutaorer må sjekkes","ført på deler .demontert feste fra sweeperen og tilpasset det nye feste.\r\nklipt løs kabel til ryggekamera og avisolert . fant ut at rød kabel er trekt ut helt inne i kameraet, så den kan ikke skjøtes.\r\nsjekker ny kamera med Øveraasen\r\nmontert ny kamera, og festet kabel med strips.\r\n27.08.24 Team verksted bisto oss med fylling av forladetrykk på akumulatorer til bakhjulsstyring. var ca. 100 bar- fylt til 130 bar  akumulator på ventilblokk må byttes pga lekkasje. er bestilt fra Øveraasen.\r\n02.09 løsnet på hydraulikktank og innfestning kabinett, demontert føler og skiftet akkumulator . montert alt tilbake og fylt på olje. luftet systemet.","25.09.2024 13:22:09"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1455576,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","eksosrør fra turbo knekt","skiftet rør som vi hadde på lager så sveiser vi opp den som knakk og legger på lager.\r\nsveist opp den gamle og satt på lager","23.01.2024 08:17:23"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1468877,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Nedslitte skjær, må byttes","Byttet skjær","07.02.2024 17:40:44"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1450073,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Utslitte  støttehjul på kosten","Byttet begge støtte hjulene sprekker i banen","16.01.2024 11:19:31"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1703633,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skade.\rKnekte bolter på blåsetut","05.12.2024 09:37 - HFTRJ\r\nUnder vask av maskin oppdaget jeg at 2 bolter var knekt.\rSveiest mutterer på for og få løs bolt resten satt nye bolter med skiver,justert blåsetuten.\rOppdaget knekt øre på på bolten som holder blåselukken fast i viftehuset. Demonter og sveist fast alt ok","05.12.2024 09:38:02"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1693448,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Feil. Lavt trykk bakhjulsstyring sveeper","Måtte pumpe trykk imorges.","21.11.2024 15:13:59"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1714053,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","slitasje. Slakk i hjullager fremre støttehjul","23.12.2024 14:52 - ATESK\r\nDemontert støttehjul, rengjort, demontert, strammet lager, montert, testet ok","23.12.2024 14:53:29"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1694177,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Børsteskift","25.11.2024 08:55 - ATESK\r\rSkiftet børster, obs...1 børste for mye i kassen.\r\r25.11.2024 08:55 - ATESK\r\rSkiftet børster\r\n25.11.2024 09:00 - ATESK\r\nMaskintimer 5551\rBørstetimer 53","26.11.2024 08:29:30","[3519875 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1694177;[3519876 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1694177"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1743519,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Nedslitt skjær","Byttet skjær","26.01.2025 18:06:40"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1720600,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","skifte børstene","skiftet børstene. Målerdata fra panel til sweeper:26A- 60H- 860- 71T- 21M\r\n28.12.2024 18:14 - ATSOS\r\nOk","28.12.2024 18:14:12"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1709719,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Feil. Feil melding på kommunikasjon feil på canbus på sweeper i display.\r","17.12.2024 19:06 - HFTRJ\r\rEtter mye feilsøking,feil på kabel og skåt gjenomføring \rEtter dette byttet alt ok\r\n17.12.2024 19:06 - HFTRJ\r\nFeil. Feil melding på kommunikasjon feil på canbus på sweeper i display.\r","17.12.2024 19:06:52"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1714424,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","slitasje. Foring øvre axel blåsetutoppheng venstre side utslitt","23.12.2024 14:46 - ATESK\r\nDemontert oppheng blåsetut, bytte begge foringen samt axel. Montert, testet, ok","23.12.2024 14:50:42","[3550529 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1714424;[3550530 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1714424;[3550531 - 1 - A1] 10_AT_ARB_1714424"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1694192,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Lukehengsel høyre side løs, øvre børsteskjerm for nært børste.","25.11.2024 09:50 - ATESK\r\rLøsnet lukehengsel, jekket og lirket med kran. Fått på plass hengselaxel, satt på ekstra skive, strammet ok. Strammet låsebolter begge sider, smurt opp. Fylt sentralsmøreanlegh, var helt tomt. Løftet øvre børsteskjørt, løsnet fester, justert og strammet ok.\r\n25.11.2024 09:51 - ATESK\r\nRep av lukehengsel høyre side, justering av øvre børsteskjørt.","25.11.2024 09:52:11"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1655891,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","skifte børster","børstene er skiftet\r\r07.10.2024 12:40 - ATSOS\r\rBørstene er skiftet\r\n07.10.2024 12:41 - ATSOS\r\nOk","07.10.2024 12:41:08"]
["AT","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1643041,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Blåsetutt suber i baken under sweeping.","22.09.2024 16:59 - HFTRJ\r\nPrøvd og rett opp tutten .","25.09.2024 10:47:13"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2025460,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Gnag på hydraulikkslange til viftemotor","Bestilt ny slange inkl nye o-ringer. Skifta slange, var jækla vanskelig å komme til øvre festet. Testa ok, rydda og vask.","20.01.2026 11:11:57"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2001917,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Grunnjustering børste","Grunnjustert børste, samt skrudd ned til program 1, lettere arbeid. Testa ok.","22.12.2025 21:01:37"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2014758,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Servicegjennomgang skal utføres av Øveraasen AS","Service utført av Øveraasen inkl ein del rep. Sjå vedlegg","07.01.2026 06:52:17","[3861255 - 1 - A1] SN8027-1-16_12_2025, 503 - Sope- blåsemaskin, snr. 31374_11626;[3861256 - 1 - A1] Service report - Överaasen SN8027-1;[3861257 - 1 - A1] Bilde (20251216_120152).jpeg;[3861258 - 1 - A1] Bilde (20251216_115236).jpeg;[3861547 - 1 - A1] BatchReport_Unit9156320260102070344"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1974890,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Startar ikkje, feil på børstetrykk","Feilsøkt med måling av trykk. Mulig kontaktfeil, fekk start og trykket var ca 25 bar. Testkøyrt ok. Snakka med Joepp på Øveraasen som tipsa om at følarane er utsatt for feil pga mykje risting. Ba dei ta med ein slik når dei kjem for service. Elles sender han om me treng den før. Feilen kom tilbake fleire ganger. Ny feil, no også på viftetrykk. Sjekka koblinger osv. Snakka med Øveraasen. Kryssbytta vifte og børstetrykk-kabelstykker, fortsatt problem med vifta. Sjekka kobling, fant ein laus kobling på viftekabling. Testa no over 1 time uten stopp. Testrunde. Avslutter ordren. Lagar ny om feilen kommer tilbake.","11.12.2025 16:09:39"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",1992277,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Rep knekte boltar til hydraulikkpumpe (vifte)","Prøvd å sveise på muttrar for å løyse bolt. Jekka opp pumpe for avlastning, varma bolt, men den sitter uansett.","17.12.2025 13:07:41"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2013440,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte hjullager på 1 hjul på børsteåk","Skifta 1 stk dekk på motsatt side av lagerproblem. Hadde 1 stk hjul på lager. Justert lufttrykk på begge hjul til 8,5. Henta inn pris på hjullager/tetninger og komplett nav. Fikk ikkje lov å skifte hjullager. Får ny sweeper neste vinter. Hjullager bør ABSOLUTT skiftes.\r\n- skita hjullager , pressa ut lager og inn med nye. Kom litt feil str så måtte tilpasse litt for og bli ok.","29.01.2026 19:22:19"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2008879,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Utslitte børster, skiftes","Skifta børster, justert og prøvekørt ok.","30.12.2025 21:36:58"]
["SG","+SG996=910.503","ØVERAASEN-RS400-31374",2060445,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skifte børstesett","Klargjort for skifte. Dialog med SIB ang oppsett for ulike typer børster på samme aksel. Skal ikkje bytte børster, skal selges.","26.05.2026 22:08:29"]