{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Sted","Fdv-id","Objekt Id","Arbeidsoppgave","Arbeidstype","Arbeidstypebeskr","Beskrivelse","Lang Beskrivelse","Utført arbeid","Faktisk Ferdigdato","Service Dokumenter"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",779134,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift rotorlampe","15.04.2021 14:38 - NAHMA\r\nSkiftet rotorlampe","15.04.2021 14:38:39"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1174029,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","hydrolikk leksje på sentral/pumpe 40/50mm slange","Feilsøkt ingen oljelekkasjer. Mulig feil kjøretøy.","09.02.2023 13:50:00"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1174026,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","sentral smørre slange løsnet fra smørremodul","tilkoblet smørre slage til sentral","25.01.2023 14:48:12"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1058874,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift luftfilter","feil filter . venter på rett filter \r\n6/7-22 namha Skiftet luftfilter.","07.09.2022 15:04:49"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",768376,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift eksospotte","Skiftet eksospotte","09.03.2021 17:11:00"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",7532,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift eksospotte","21/1-21 Bestilt ny eksospotte.","06.03.2021 19:58:49"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",866410,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift børster","Spylt og rengjort børsten, hentet kasse med nye børstekassetter i sandlager. Demontert gamle kassetter. En kassett er låst fast og må skjæres ut med vinkelsliper, en bolt i børsterullen hadde gjenget seg ut og kilte fast kassetten.\r\nMontert nye børster.","14.11.2021 19:29:50"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",727292,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Årsservice 2020","skiftet alt av filter. \r\nskiftet motorolje . \r\netterfylt 37 liter hydraulikk olje .\r\n8453  timer","22.09.2020 14:36:12"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",727993,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Hydraulikkslange lekker. Den sitter bak viftehus til blåsevifte","Det er ikke slangen som lekker, men nippelen inn på hydraulikkoljetanken. Oljen må tappes og tanken tas løs av festene for å stramme den. Strammet nippel inn på hyd.tank","23.09.2020 08:09:51"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",721492,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Sentralsmøreslange til s-kam hs defekt","Slanger blendet","14.09.2020 13:28:59"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",730343,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Monter Encoder på motorene til kosten.\r\nMontert enkoder på motorene, og justert grunninnstilling på børsten","Assistert tekniker fra Øveraasen med montering av encodere. Programmering av børsteminne. Kontroll av svingsylindere på plog.","14.09.2020 13:32:05"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",730712,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektiv Vedlikehold","Elektrisk hydraulikkpumpe virker ikke.Målt spenning fram til pumpe.\r\nBanket på motor med hammer, kommer da stygg lyd og røyk av motor.\r\nMotor må skiftes.\r\nNy pumpe er bestillt","25.09.2020 13:24  \r\nNADLA-NAKHK Skiftet elektrisk hydraulikkpumpe\r\n\r\nElektrisk hydraulikkpumpe virker ikke.Målt spenning fram til pumpe.\r\nBanket på motor med hammer, kommer da stygg lyd og røyk av motor.\r\nMotor må skiftes.\r\nNAHMA","28.09.2020 13:27:26"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1077479,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Kontroller oljelekkasje","Oljelekkasje kommer fra begge hydraulikk filter på høytrykk side, samt fra nederste kobling på hydraulikktank.\r\nSkiftet filter, Tappet olje av tank, demontert koblinger fra tank, satt på gjengetape, montert sammen, fylt olje, testet- alt ok.","16.09.2022 15:10:31"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",985088,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Monter wiresnelle på betjeningsarm til manøverhydraulikk bak på sweeper. Wiresnelle ligger på verkstedkontor.","ok","18.06.2022 18:12:07"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1588125,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Montere motorvarmer og hydraulikkvarmer.","08.07.24\r\nMontert hydraulikkvarmer.\r\nDato: 26.08.24 \r\nMotnert kabling og motorvarmer. Maskin ok.","27.08.2024 19:27:13"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1395189,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Skift skjevslitte børster","Skiftet børster og justert børstebilde","02.11.2023 18:52:00"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1629023,"16","Modifikasjon","Korrektivt vedlikehold","Etter feil på bakhjulstyringen oppdaget vi at de manglet smøring på stabilisator til bakhjulstyring. \r\nDette medfører at foringene blir utslitt og at bakhjulstyringen kan opplever som ustabil. \r\nVi ber derfor at dere derfor om å sjekke om det er montert på deres maskin. \r\nDersom det ikke er montert, skal dere lage en korrektiv ao. \r\nMontering av smørenippel på bakhjulsstyring. kode 2401. Med bilde av mangelen.   \r\nSe vedlagt bilde.","Denne har ikke slik løsning.\r\nFA","26.09.2024 19:10:21","[3448066 - 1 - A1] download;[3448067 - 1 - A1] download;[3448068 - 1 - A1] download;[3448069 - 1 - A1] download"]
["NA","+HK996=910.508","ØVERAASEN-RS400MKII-31072",1655464,"01","Korrektivt vedlikehold","Korrektivt vedlikehold","Koble sammen ledninger til Calix pakke.","Koblet sammen ledninger til calix motorvarmer, hydvarmer og batterilader. Maskin ok.","04.10.2024 16:05:41"]