{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":124,"n_cols":33,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Faktisk objekt","Utført arbeid","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Faktisk ferdigdato","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Tidligste start","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig"]
["+DV=910.412","BYTTET REELE.\r\nTIMER 80",392726.0,"Skifte defekt rele.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"1999-12-07",null,4477.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte defekt rele nr. 2.(mont. brukt rele 4/12.)\r\nKont. fuktighet i rom bak bryterpanel.\r\nUtskiftet rele tilhører Atle Jansen.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"1999-12-07","1999-12-07"]
["+DV=910.412","RELE NR 1. VAR BRENT OPP. DET VAR EN LØS KABEL INNI KONTAKTEN MELLOM BIL OG OPPTAGER.\r\nTIMER 80",392190.0,"Motor starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2000-01-06",null,4886.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor starter ikke.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2000-01-06","2000-01-06"]
["+DV=910.412","KAPPET KABEL OG KOBLET KABEL PÅ NYTT. FUNGSJONSTEST OK.\r\nTIMER 186",392466.0,"Defekt styrekabel.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2000-03-09",null,5766.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. avklippt styrekabel.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",null,null,1.5,null,"2000-03-09","2000-03-09"]
["+DV=910.412","SKIFTET DRIVAKSEL OG MEDBRINGER + LAGER. JUSTERING AV BÅND + SMØRING.\r\nSKIFTET OLJE + OLJEFILTER.\r\nTIMER 218",392633.0,"Aksel til transportbånd.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2000-03-22",null,5885.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. akselbrudd til transportbånd.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2000-03-20","2000-03-21"]
["+DV=910.412","REP. AV KABEL OG KONTAKTER. DIV. FEILSØKING I EL-ANLEGG.\r\nTIMER 229",392223.0,"Startvansker.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2000-03-26",null,5973.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. startvansker.\r\nHjemmevaktjobb.\r\nHusk timer.\r\nFeilrapport mangler."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2000-03-26","2000-03-26"]
["+DV=910.412","FORLENGET KABEL TIL LYS. SKIFTET KONTAKT. FESTET TIL DRAG.\r\nSKIFTET FRA 24 V PÆRER TIL 12 V.\r\nSKIFTET KOMPLETT BAKLAMPE. BORRET NYE HULL. SKIFTET PÆRE I V.ROT.LAMPE.\r\nKONT. VANNPOMPE. POMPE OK. MEN KRAN VAR STENGT. SYSTEM OK.\r\nTIMER 269",392496.0,"Koble opp lys.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2000-04-14",0.0,"2000-04-17",null,6140.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Forlenge kabel til lys på opptager.(baklys,blinklys,stopplys.)\r\nSkifte pærer.(12 volt)\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2000-04-11","2000-04-11"]
["+DV=910.412","SOMMERVEDLIKEHOLD 2000 SE PRO-ARK.\r\nTIMER 286",392598.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2000-09-22",0.0,"2000-09-25",null,7646.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2000-09-21","2000-09-22"]
["+DV=910.412","Div. feilsøkning av hyd.anlegg.  Skiftet ventilpatron til støttebein/bånn.  Timer  289",393469.0,"Støttebein går ikke opp.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2001-02-19",0.0,"2001-03-06",null,10212.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. støttebein går ikke opp,se feilrapport.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2001-02-19"]
["+DV=910.412","DEMONTERT SYL. FESTE. LAGET FORSTERKNINGER, LAKKERT OG MONTERT.\r\n360 MASKINTIMER.",394968.0,"Oljelekkasje + div.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2001-04-17",0.0,"2001-04-18",null,11048.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. innfestning til svingsylinder.\r\nRep. oljelekkasje hydr. motor.\r\nRep.? vannpumpe.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2001-04-17"]
["+DV=910.412","SVEIN-ERIK MIDTSEIM HAR REP 3 STK BÆRERULLER.",395057.0,"RULLER","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2001-05-02",null,11485.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn"," - "," - ","BYTTE RULLER TIL TRANSPORTBÅND."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Feilsøkt på dieselsystem. Ettertrekt koblinger, og maskinen startet og gikk O.K. Tatt ut batteriet og ladet dette, samt kontroll. Bestilt deler. Montert ny vannkran og eksoshatt. 371 motortimer.",395929.0,"Startvansker + div.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2001-06-13",0.0,"2001-06-19",null,11706.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Rep. startvansker,se feilrapport.\r\nMont. lokk på eksosrør.\r\nSkifte defekt vannkran,se feilrapport.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2001-06-11"]
["+DV=910.412","Tatt servise ihht. skjema.  Skiftet olje oljefilte + luftfiltere + deiselfiltere.  Demont. og retting av V. gummislede.  Montert slede. Vask og rengjøring av motor. Smørt maskinen . Mont. arb. lamper.  Timer  393.",395495.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2001-10-24",0.0,"2001-10-25",null,13487.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold i hht. skjema.\r\nRep. oljelekkasje,se feilrapport.\r\nKont. skade i hht. feilrapport.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2001-10-17","2001-10-18"]
["+DV=910.412","Lag E Skiftet sidekost og trommelkost.\r\nTimer: 415",399484.0,"Skifte koster.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2002-02-02",null,14911.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte sidekoster og trommelkost.\r\nUtføres av Plasstj.\r\nHusk maskintimer.\r\nHusk kvittering i feilrapportboka."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2002-01-17"]
["+DV=910.412","Kontrollert batteri,ujavn syrevekt.\r\nSkiftet batteri\r\nKontrollert lading ok.\r\nTIMER  403",396626.0,"Skifte batteri.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-01-17",0.0,"2002-01-17",null,14953.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Kont. event. skifte batteri.\r\nKont. lading.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2002-01-17"]
["+DV=910.412","Feilsøkt start problemer,maskinen starter men stoper igjen med en gang.\r\nkryss byttet alle releene med et nytt,satte på igjen de gamle\r\nmulig att et rele hadde hengt seg?\r\nmaskinen startet med tennings nøkkel på maskin men ikke på panelet inne i hytta\r\nfeilsøkt,tennings nøkkel må vris til gløde posisjon for at stopp solenoiden skal akktiveres,da kan maskinen startes og stoppes med panelet i hytta.\r\n415timer",397246.0,"Motor stopper.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-01-18",0.0,"2002-01-21",null,14999.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor stopper etter oppstart.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2002-01-18"]
["+DV=910.412","Funksjonskontrollert ingen feil funnet\r\n479  T",398144.0,"Kostfunksjon.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-04-05",0.0,"2002-04-05",null,16790.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. koster stopper i arbeidsstilling.\r\nHusk timer.\r\nHusk kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2002-04-04"]
["+DV=910.412","Hyd. lekasje i strupeventil i ventilblokk.\r\nBestilt ny, montert og testkjørt!\r\n502t",399105.0,"Oljelekkasje inne i skap høyre side","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-05-03",0.0,"2002-05-13",null,17351.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Hydraulikkolje lekkasje i skapet hvor start nøklen er"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2002-05-02"]
["+DV=910.412","Utørt service etter skjema.  Merket hyd tanken med olje type. Rimula 15w40. Skiftet slite gummi i innløpet til transport båndet.  Skifet oljetryksbryter til motren.  Justert ventiler.  Sveiset inn ny braket til fest for svingsylinder transport bånd.  Modefisert enstopp fjører med en fjør med stiver lenger slag på begge side børster.  Justert vinkling og marktrykk på begge børster.\r\n506T",403952.0,"Årlig service.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-03-03",0.0,"2003-03-14",null,25407.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service i hht. skjema.\r\nSkifte dør over betjeningspanel.\r\nRette vegg v/betjeningspanel.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-02-24"]
["+DV=910.412","Byttet lekkolje slange hydmotor på høyre frontkost.\r\nSatte på beskytelses spiral på de to andre slangene inn på hyd-motoren.\r\nFylte på 80l hyd olje 15/40\r\nBestilt Lekk oljeslange.\r\n543timer",403663.0,"Rep. oljelekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-03-16",0.0,"2003-03-18",null,26131.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. oljelekkasje ved høyre kost.\r\nHjemmevaktjobb."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-03-17"]
["+DV=910.412","Skiftet rotorlampe på v side.\r\nSkiftet slitte hyd slanger på side koster.\r\nDemontert Braket til svingsylindert og rettet den. Montert sammen\r\nSkiftet  braket til vh kost.\r\nSkiftet luke over elskap på høyre side\r\n559T",403986.0,"Hydr. slanger. Rot. lampe. Feste til hydr. syl.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-03-18",0.0,"2003-05-02",null,26133.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. roterende lampe på v. sied.\r\nSkifte slitte hydraulikkslanger.\r\nRette festebrakett til hydr.syl til sving av transp.bånd.\r\nForsterke event,. skifte endestoppbrakett til h. kost.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-03-17"]
["+DV=910.412","PLASSTJ. HAR BYTTET KOSTER PÅ 605 TIMER.",404936.0,"KOST","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2003-03-29",null,26585.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","UTSLIIT KOSTER."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Inngen feil funet på lysen.  Braketen er akseptable skjev. Det gjøre ikke noe med.\r\nSkifet tryk slange ut fra pumpe.   649T",405898.0,"Oljelekkasje.Lys. Svingsyl transportbånd.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-05-21",0.0,"2003-05-27",null,27501.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. oljelekkasje fra hydr. pumpe.\r\nRep. roterende- og arb. lys.\r\nRep. feste til svingsylinder på transportbånd.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-05-12"]
["+DV=910.412","Byttet motorolje og filter. Byttet begge dieselfiltrene. Kont. batterier. Kont. kjølevæske. Kont. lys. Rep. rotorlampe.Rep. gummi under kost. Rengjort vannfilter. Smurt hele maskinen.\r\n654Timer.",407460.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-10-22",0.0,"2003-10-27",null,31616.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold i hht. skjema.\r\nHusk timer.\r\nSe gjennom feilrapportboka."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-10-22"]
["+DV=910.412","Rep hyd olje lekkasje.\r\nDemonterte slanger til hyraulikk motor for oppsamler.\r\nLagde 3 nye slanger og monterte.\r\nPrøvekjørte ok.666timer",408663.0,"Slangebrudd","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2003-12-02",0.0,"2003-12-03",null,32685.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt hydraulikkslange,se feilrapport.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2003-12-02"]
["+DV=910.412","Laget bolt og montert på høyre kost, montert smørenippel.\r\n691t",410930.0,"Festebolt til kost.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2004-02-27",0.0,"2004-02-27",null,35201.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Mont. manglende bolt til høyre kost.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2004-02-27"]
["+DV=910.412","Utført årlig service:\r\nByttet motorolje og filter\r\nByttet luftfilter 2stk\r\nByttet dieselfilter\r\nByttet vifte reim.\r\nKontrolert og dratt etter løse motorfester.\r\nKontrolert kjølevæske nivå -30grader.ok.\r\nKontrolerte hydraulikk olje nivå.ok.\r\nKontrolerte Batteri,væskestand og syrevekt.ok.\r\nVedlikeholdsladet batteri.\r\nKontrolert lufttrykk i dekk.ok.\r\nSmurt maskin ihht smøreskjema\r\nKontrolert låsing av bolter og sett etter sprekker.ok.\r\nRengjort dyser og siler på sprinkelanlegget.Satt i to nye siler.\r\nBytet vannfilter og filterkopp.\r\nKontrolerte lys,byttet to parklyspærer og byttet ut sprekt høyre baklysglass.\r\nKontrolert marktrykk på børstevals,15cm felt er målt.ok.\r\nKontrolert transsportbånd og elevator.ok.\r\nPrøvekjørte og kontrolerte for lekkasjer.ok\r\n716timer",411638.0,"Årlig service.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2004-03-15",0.0,"2004-03-17",null,35447.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2004-03-08"]
["+DV=910.412","Rep startproblemer:Feilsøkt,tok ut starter og bestilte ny.\r\nMonterte ny starter og prøvekjørt ok.\r\n740timer",410951.0,"Skifte starter.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2004-03-19",0.0,"2004-03-22",null,35818.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte defekt starter.\r\nHusk timer.\r\nFeilrapport mangler."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2004-03-19"]
["+DV=910.412","Byttet tenningslås. Byttet el kabler til tenningslås.\r\n851 Timer.",415613.0,"Tenningslås.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2004-12-20",0.0,"2004-12-20",null,42701.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt tenningslås og el. kabler.\r\nHusk timer og kvittering.\r\nHjemmevaktjobb."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2004-12-20"]
["+DV=910.412","Rep. startvansker. Byttet tenningslås. Byttet venstre rot. lampe. Byttet ut noen ledninger i el. skap.\r\n880 Timer.",417376.0,"Startvansker.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-01-10",0.0,"2005-01-27",null,43192.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. startvansker var og kald,periodisk feil.\r\nHusk timer.\r\nFeilrapport mangler."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-01-10"]
["+DV=910.412","Kontrolert syre vekt på batteri,det var en celle som var dårlig.Fylte et nytt batteri og monterte det.\r\nKontrolerte lading 13,7V ok.",417688.0,"Batteri.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-02-09",0.0,"2005-02-09",null,43995.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont. batteri og lading,se feilrapport.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-02-09"]
["+DV=910.412","Lag C.Knut Pedersen.\r\nTimer: 947",417692.0,"Slepeskoplater.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2005-03-09",null,44381.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte slepeskoplater og slitegummi.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-02-22"]
["+DV=910.412","Feilsøkt høyt oljenivå og tynn olje på motor.-Disel i motorolje.-Skiftet kaldstart solenoid.-Skiftet motorolje og filter.\r\nTimer. 948",418177.0,"Motorolje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-03-10",0.0,"2005-03-11",null,44804.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motorolja kommer opp gjennom peilepinnehullet.(Tynn olje?)\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-03-09"]
["+DV=910.412","Skiftet hyd. olje filter.-Skiftet luftfilter.-Rep pendling sidekoster.-Bestilt ruller fra SACO-verktøy.-Skiftet ruller på opplasterband.\r\nTimer: 950",418577.0,"Årlig service.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-03-17",0.0,"2005-04-11",null,45019.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service.\r\nMotorolje og filter samt dieselfilter er nylig skiftet.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-03-17"]
["+DV=910.412","1000 Timers service\r\nVentiljustering , klaringer var ikke bra må justeres hver 500 Time heretter\r\nSkiftet hydraulikkolje og filtre samt rengjort tank\r\nMerket opp med riktig luftrykk på maskin \r\nSpylt radiator\r\nD/M vanndyser og rengjort skiftet 2stk dyser og 2 siler\r\n\r\n1026 Timer",419246.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-06-01",0.0,"2005-06-03",null,46740.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-06-01"]
["+DV=910.412","Skiftet drivhjul,drivreimer,og skovler i elevator\r\nSkiftet alle lagere\r\nSentrert elevator riktig i mellom rammesider , hadde slått borti.\r\nOppjustert og sentrert band\r\nSkiftet leppe nederst på elevatorskuff\r\nSkiftet opplagring for børste bak\r\nEttertrekt hydraulikkoblinger på høyre side i ramme\r\nKoblet på igjen ledning i teleskoprøret til høyre rotorlampe\r\nSkiftet 4stk lyspærer bak\r\n\r\n1026 Timer",419228.0,"Rep. i forb. med sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2005-06-06",0.0,"2005-07-01",null,46741.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. i forbindelse med sommervedlikehold."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2005-06-01"]
["+DV=910.412","Skiftet til lengere skruer på elevatorskraper.\r\nTimer: 1034",426634.0,"Elevator.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2006-02-09",0.0,"2006-02-15",null,53000.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. klosser i elevator går skjevt.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","PLASSTJ. HAR BYTTET SIDEKOSTER PÅ 1070 TIMER.",426286.0,"KOST","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2006-04-06",null,55068.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","UTSLITT KOST"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Feilsøkt Transportbåndet på svingen fusker eller går ikke: Prøvekjørte maskinen, alt virker ok og hastighets reguleringa virker også som den skal.\r\nRep fester for rull under transportbåndet på svingen. Bygde opp igjen sprekkene/gropene i festene med sveis.\r\n1088timer.",427089.0,"Båndet går ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2006-04-18",0.0,"2006-04-19",null,55170.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. transportbåndet på svingen går ikke/fusker,periodisk feil.\r\nRep. feste for rull under transportbåndet på svingen.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Spylt rent støtteben invendig, fult av grus.\r\nRettet lokk bak på maskinen.\r\nSkiftet indre og ytre luftfilter.\r\nTimer: 1173",433256.0,"Støtteben. Luftfilter.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2006-12-06",0.0,"2006-12-06",null,60677.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. støtteben går ikke helt opp.\r\nKont. event. skifte luftfilter.\r\nRette lokket bak på maskinen.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Utført 250 timers service.\r\nFeilsøkt kost går for sakte rundt: Marktrykket på børsten var alt for stort, justerte marktrykket/børste bilde.\r\nInnføringsgummi forann opptagerkosten var utslitt, skiftet ut innføringsgummi.\r\nBestilt slittegummi av Schmidt.\r\n1242timer.",436709.0,"SERVICE","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2007-03-15",0.0,"2007-03-16",null,63471.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","250 TIMERS SERVICE."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Ingen feil funnet. Plasstjenesten la opp for store ranker med sand. Sanden inneholdt også veldig mye gress. Maskinen sjøv bare sanden foran seg.\r\n1253 Timer.",435639.0,"Søler mye sand.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2007-03-17",0.0,"2007-03-17",null,63830.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. opptager søler mye sand.\r\nHjemmevaktjobb.\r\nFeilrapport mangler. Lag E."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Byttet starter, byttet batteri. Feilsøkt på startkrets. Volten synker til 9V i startøyeblikket.\r\n1357 Timer.",443018.0,"Defekt starter?","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-02-29",0.0,"2008-02-29",null,72420.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. starter virker ikke.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Lag D\r\nK.A.Nikolaisen",444010.0,"Skade bak.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2008-03-05",null,72511.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. skadet luke bak.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Testkjørt maskinen. Ingen feil funnet med h. sidekost. Men har bestillt ny kile pga. den var slitt. Utlasterbånd går som det skal, men sand som kommetr inni båndet må fjærnes.\r\n1395 Timer.",449698.0,"Høyre kost. Utmaterbånd.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-04-08",0.0,"2008-04-08",null,73352.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. h. kost og utmaterbånd  stopper ved belastning.\r\nHusk timer og kvitteringer."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Demontert kost. Demontert av nav, pusset aksel og nav, montert sammen med ny kile\r\nlåst av mutter, montert tilbake kost.\r\n\r\n\r\n1406 timer",447400.0,"Høyre kost.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-10-30",0.0,"2008-10-30",null,74061.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. høyre kost virker ikke.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Utført sommervedlikehold, smørt hele maskinen, skiftet alle filter,luftfilter var EXTREMT\r\nfult av støv, rettet opp bakluke og festet jern.Tappet av vann og frostsikret.\r\nLaget ny plate og sveist på sylinder feste til sving på transportbånd\r\nPrøvekjørt motoren lader ikke, bestilt dynamo.\r\nSkiftet dynamo prøvekjørt igjen alt fungerer ok. Midtsheim var her, \r\nHan ville vi skulle fjerne fire av boltene i feste til svingsylinderen og bare bruke 2 stk 8,8\r\nbolter som brytebolter. Vi ble enige om det og demontert ut fire.\r\n\r\n\r\n1406 timer",445094.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-10-28",0.0,"2008-11-06",null,74062.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","PLASSTJ. HAR BYTTET SIDEKOSTER.",455194.0,"KOST","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2009-03-23",null,82664.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","UTSLITT KOST."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Skiftet: Motorolje og filter.Dieselfilter 2stk, indre/ytre luftfilter, Høytrykk hyd-oljefilter, vannfilter/filterkopp og 4stk ruller på transportbånd.\r\n\r\nKontrolert: Dynamoreim ok, lufttrykk i hjul, frostvæske ok, Syrevekt, vedlikeholdsladet batteri, gjort rein poler og polsko.\r\n\r\nAnnet: Drenert vanntank (ikke frostsikkret), smurt (skiftet ut 2stk smørenippler på transport bånd), Justert ventiler.\r\nDemontert og tok opp luker i vanntanker, det er mye rust i tankene (bør sandblåses og lakkeres). Palsstjenesten har spylt tankene og gjort rein alle dyser.\r\nMontert lokk på vanntanker.\r\nPrøvekjørt maskin ok.\r\n1475timer",466228.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-03-05",0.0,"2010-03-16",null,90417.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nHusk timer.\r\n\r\nForrige service v/ 1406 timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Demontert øvre stag på høyre sidekost.\r\nSlipt opp fuge og sveiset det sammen, slipt, grunnet og lakkert.\r\nMontert staget og smurt bolter.\r\nJustert høyre og venstre sidekost.\r\nSkiftet ytre og indre luftfilter.\r\n1554timer",467356.0,"Sidekost.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-05-03",0.0,"2010-05-03",null,93464.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. knekt stag på høyre sidekost.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Feilsøkt startproblem og batteri.\r\nSKiftet batteripolsko.\r\nSkiftet hovedstrømsbryter, målte 3,5ohm over den gamle.\r\nSkiftet kabelsko på kabler inn på innslagsrele på starter.\r\nUndersøkt hos Sven Aas AS om det fins kraftigere starter, det gjorde det ikke.\r\nDen som sitter i maskin er på 2,8KW.\r\nToppladet batteri.\r\n1563timer",464725.0,"Lite strøm på batteri","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-10-13T08:00:00",0.0,"2010-10-14T08:00:00",null,97302.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kontroller  rep lading , batteri .EL.feil ?\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Maskinen går hakkette, spesiellt midt kost og elevator.\r\nFeilsøkt på hydraulikk systemet kontrollert solenoider og kontakter. Litt irr i en hette på en solenoid. Rengjort denne. Fant ut att avlastningsventilen på hydraulikk blokka var skrudd halveis inn, dette gjorde att maskinen fikk for lite mengde og trykk, den venstere frontkosten gikk også alt for hardt mot underlaget, dette skaper også ugjevn gange. Justerte kosten og skrudd avlastningsventilen helt ut.\r\nPrøvekjørt alt ok.\r\n1569 Timer",471808.0,"Går ujevnt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-03-24T08:00:00",0.0,"2011-03-25T08:00:00",null,103088.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. børste og elevator går ujevnt, se feilrapport.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Feilsøkt at maskin ikke starter,deffekt batteri \r\nDemontert og byttet batteri,startet opp målt lading ok.\r\n\r\nDemont og skiftet gummileppe på opptaksmunn.\r\n\r\n\r\nT1632",463557.0,"Starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-02-25T08:00:00",0.0,"2012-02-25T08:00:00",null,113624.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. starter slår ikke inn.\r\nHjemmevaktjobb.\r\n1632 timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Feilsøkt starter ikke \r\nDemontert og tatt ut starter ,demont og rengjort starter innvendig mye fin støv\r\nmont sammen og testet starter virker fortsatt ikke\r\nBestilt ny starter hoss Sven AAs\r\nMont inn denne ok.\r\n\r\nTimer1634",479183.0,"Starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-02-27T08:00:00",0.0,"2012-02-29T08:00:00",null,113626.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt starter.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Tatt sommervedlikehold etter skjema \r\nSmurt alle smørepunkter\r\nSkiftet dieselfiltre 2 stk\r\nSkiftet olje og filter på motor \r\nSkiftet begge luftfiltrene\r\nSkiftet høytrykksfilter hydraulikkolje\r\nRepp lys skiftet 2 pærer og skiftet kontakta på traktoren\r\nRengjort dyser til befuktning + skiftet 5 dyser\r\nRengjort vannfilter (mye rust i tanker)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTimer1634",479421.0,"Sommervedlikehold 2012","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-02-28T08:00:00",0.0,"2012-03-01T08:00:00",null,113667.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold iht skjema og kjørte timer.\r\nSe gjennom feilrapporter.\r\n\r\n\r\nkvitter i boka\r\nHusk Timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Demont/mont feste til syl.\r\nRettet i presse.\r\nSveiset sprekker.\r\nMont manglende bolt til oppheng kost v/s.\r\nSkiftet bakre exsentrisk lager på syl til sving, utmater bånd.\r\n\r\n1716 t",461841.0,"Feste til svingsylinder.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-03-19T08:00:00",0.0,"2012-03-19T08:00:00",null,114282.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt feste for svingsylinder til utmaterbånd.\r\nHusk timer.\r\nFeilrapport mangler."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","PLASSTJ. HAR BYTTET BAKKOST OG SIDEKOSTER PÅ 1735 TIMER.",494118.0,"KOST","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2012-04-12T08:00:00",null,115081.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - "," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","KOST"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Rep. oljelekkasje på sikkerhetsventil.\r\nPrøvekjørt - ok.\r\n1760 Timer.",485230.0,"Oljelekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-03-04T08:21:28",0.0,"2013-03-04T09:00:00",null,125553.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. oljelekkasej i skapet på h. side.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Demont/mont stag h/s kost.\r\nSveiset og rettet dette.\r\nBestillt nytt stag.",495142.0,"Knekt støttestag til h.kost","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-04-12T08:00:00",0.0,"2013-04-15T08:00:00",null,126815.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk timer\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Laget ny innfestning til avskrapergummi.\r\nJustert fester.\r\nSkjært til og tilpasset ny gummi.\r\nSkiftet 1 stk rulle til transportband. ( liten )\r\n\r\n1833 t",479220.0,"Avskrapergummi.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-05-14T08:00:00",0.0,"2013-05-15T08:00:00",null,127361.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Mont. avskrapergummi på transportbånd, se feilrapport.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Varmet og rettet innfestning for svingsylinder.\r\nSatte på ny merking for brudd bolter.\r\nTestet ok.\r\n\r\n1844 timer.",491608.0,"Sylinderfeste.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2013-10-01T08:29:35",null,132091.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. feste for svingsylinder til transportbånd.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Skiftet:\r\nMotorolje ink filter\r\nDieselfilter 2stk\r\nIndre og ytre luftfilter og vasket luftfilter hus.\r\nHydraulisk trykkfilter\r\nSugefilter i hyd-tank. Gjorde rein hyd-oljetank.\r\nPåfyllingslokk/ånde filter og sil på hyd-oljetank.\r\nPærer for lys i brytere på  panelet på maskin.\r\nKontrolert:\r\nFrostvæske ok\r\nHyd-oljeslanger.\r\nDet er noe slark i oppheng for venstre kost.\r\n\r\nTestkjørt ok.\r\n\r\n1844timer",490084.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-09-30T13:45:33",0.0,"2013-10-04T08:00:00",null,132108.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer ."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","SOMMERVEDLIKEHOLD: 52 Timer siden sist service, kontrollert timeteller. ok.\r\n\r\n-Byttet motorolje og filter\r\n-Byttet dieselfiltere\r\n-Byttet luftfilter\r\n-Byttet hydraulik trykkfilter\r\n-Gjort reint vannfilter\r\n-Smørt alle smørenipller\r\n-Sett etter lekasjer og skader.\r\n-Kontrollert køleveske\r\n-Kontrollert batteri, satt på lading.\r\n-Justert viftereim\r\n-Vasket radiator, var nesten tett.\r\n-Kontrollert bånd,ruller og opplagringer.\r\n-Kontrollert hjullagere og dekk.\r\n-Kontrollert kabler og koblinger.\r\n\r\nREP:\r\n\r\n-Byttet returfjør på kost høyre side\r\n-Byttet 5 transportruller på transportbånd\r\n-Byttet ende gummi på transportbåndet\r\n-Demontert svingsylinder og brakett til transportbånd, retter brakett og sveisa sprekk. montert sammen igjen\r\n-Justert hjullager venstre side\r\n-Byttet hjul venstre og høyre side\r\n-Byttet 2 stk pærer h.side baklys\r\n\r\nHadde problemer med å få lufta diesel systemet, byttet håndpumpe pga den virka ikke.\r\nFikk pumpet frem diesel men trekker falsk luft en plass. fant en o-ringt på filterhålderen som var sprekt. byttet denne. \r\nUtført funksjonstest.\r\n\r\n1896 timer",518183.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-11-27T13:17:04",28.0,"2014-12-11T09:18:24",null,149164.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service i hht. skjema.\r\nKont. event. oppdatere filterliste.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2014-11-13","2014-11-28"]
["+DV=910.412","Lag D og E\r\nJ.Lund\r\n\r\nLag D  3 timer\r\nLag E  2 timer",523101.0,"Sveise på feste til sidekost Brodway.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-02T07:00:00",5.0,"2015-03-02T07:00:00",null,154349.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Sveiser på feste til sidekost Brodway da dette har falt av. Forsterkes også litt."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-03-02T13:02:58","2015-03-03T17:00:00"]
["+DV=910.412","Sjekket Transport bandet, det ligger forlangttil høyre.\r\nGjort reint mellom rulle og band, justerte det litt til venstre så det ligge i midten.\r\nBandet gikk en god stund, sjekket å det liggeri samme spor som det alltid har gjort.\r\n\r\n\r\n1924 T",525887.0,"Transport band er ute av senter","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-04T08:27:30",2.0,"2015-03-04T09:13:04",null,154433.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-03-04T07:06:55","2015-03-05T17:00:00"]
["+DV=910.412","Tømt befuktining for glykol, denne er i vinter lagring enda.\r\nByttet rulle for bånd og laget ny skrape gummi foran.\r\nRettet innfesting for sving sylinder transportband.\r\nÅpnet vanndyser da nesten alle er tette, gjort rent tilførsel slanger så godt det var mulig så ikke dysene tetter igjen.\r\n\r\n\r\n2025T",564821.0,"Rep. etter sommervedlikehold 2017","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-16T09:16:08",7.0,"2017-03-17T12:22:31",null,185627.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. oppdagede feil og mangler.\r\n\r\n\r\nHusk  timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-03-15T13:33:06","2017-03-24T17:00:00"]
["+DV=910.412","Sjekket hjul venstre side, det lekker i ventilen. Byttet denne å korrigert lufttrykk.\r\n\r\nPulser på hydraulikken. Denne hadde gått 55T fra sommervedlikehold 2016 til 2017.\r\nDa ble det ikke byttet hydraulikkolje eller filter. (Motorolje)\r\nByttet trykkfilter for å sjekke om dette hjerper, samme pulseringa.\r\n\r\nSjekket magnet innslag på ventil blokka, alle kontaktene var ok.\r\nsjekket justerings skruer, ser ut som det er skrudd på mengdeskruen.\r\n\r\nSkrudde den ut å sjekket igjen, pulseringa er borte.\r\nMerket skruen for å se om denne blir justert på, det står ikke noe sted at dette er en mulighet for bruker å gjøre.\r\n\r\n\r\n2029 T",566949.0,"V.Hjul lekker luft,Pulserende hydraulikk.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-21T08:23:50",6.0,"2017-03-21T14:25:01",null,185848.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-03-21T07:00:00","2017-03-22T17:00:00"]
["+DV=910.412","demontert børste.\r\ndet er utbyttbare børster. \r\n\r\navklart med vaktsjef.\r\n\r\nsamme alle esker med børste kassetter oppe på hems i fisikol",610946.0,"Kontrollere type sidebørste,innslagsbørster eller ikke ??","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-09T13:16:30",3.0,"2018-04-10T07:57:33",null,212623.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Børstekontroll av type.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2018-04-09T13:10:17","2018-04-09T13:10:19"]
["+DV=910.412","feilsøking\r\nkontr oljetrykk\r\nkontr. potensometer\r\nrep potensometer middeltillig\r\nvirker ok\r\n538258 delenummer\r\n\r\n\r\n\r\n2717 t",662472.0,"Hastighet på transportbånd lar seg ikke regulere,børstehevin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-05-16",4.0,"2019-08-07T09:15:22",null,242944.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont/ rep. hastighetsregulering av transportbånd\r\nKont/rep. om sidebørster går i transportstilling.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-03-26T07:00:00","2019-03-28T17:00:00"]
["+DV=910.412","rettet opp transportbånd\r\nstrammet bånd\r\nprøvekjørt ok\r\netter en dag kjøring det samme \r\nbyttet fingerdrev\r\nstrammet bånd\r\nprøvekjørt ok\r\n\r\n2717 t",660021.0,"Elevator kugget over,går skjevt..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-05-14T14:03:57",20.0,"2019-05-16T13:22:46",null,247015.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. elevator\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-05-14T13:26:20","2019-05-15T17:00:00"]
["+DV=910.412","03.03.2021 13:59 - GMTVE\r\nLekker fra presskobling på trykk ut fra pumpa. \nDro med gjengene ut når jeg skrudde ut koblingen. Brukt rustfrie skruer på alu pumpa. \nBestilt ny pumpe og montert. Andre koblinger på pumpa. \nLaget nye hydraulikk slanger på trykk og sug. \r\n04.03.2021 11:02 - GMTVE\r\nFylt opp motorolja 100L. \nVask av maskin \nVask av kjølepakka, den var nesten helt tett. Vaska lenge så fikk jeg ut all driten. \nTest kjørt 1 time holder seg i normal temp. 52 grader på filter hus. \r\n08.03.2021 09:06 - GMTVE\r\nNy feil rapport. Lekkasje sentral? \nVask og test kjørt i 30 min. Ingen lekkasje. \n",766482.0,"Oljelekkasj ved pumpe e og høy hydr.olje-temp.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-03T08:09:29",20.0,"2021-03-08T09:06:23","07",300489.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Oljelekkasje høyre side ved pumpa\r\nHydr.olja blir varm veldig fort"," - ",null,null," - ","2021-03-02T07:00:00","2021-03-03T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,766622.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,300620.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2021-03-08T07:00:00","2021-03-14T17:00:00"]
["+DV=910.412","Målt trykk fra pumpe. Viser 211 bar når maskinen er i gang i vent (motor i gang uten drift på koster og bånd)\r\nUnder drift ligger den på 90-100 bar. \r\nDumpventil/ bypass er skrudd ned slik at den er aktiv hele tiden. \r\nStraks maskinen settes i vent med motor i gang øker trykket, og oljen går gjennom sikkerhetsventil som resulterer i høy temperatur.\r\n\r\nByttet hydraulikkolje da denne var brent etter sist bruk. 150 liter Rimula Ultra 5W-30\r\n\r\nSkrudd ut dumpventil/ bypass slik at den er åpen. Da ligger trykk på ca 11 bar som er normalt.\r\nTestkjørt i 1,5 time, i drift og i vent. Temperatur er ca 55 grader i drift og 59 grader i vent.\r\n\r\n2171 timer",771512.0,"Rep. varmgang i hydraulikk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-22T08:16:05",7.0,"2021-03-22T14:57:42","07",305281.0,"SSJVH","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Blir kok varm i hydraulikken etter 2 timers lett bruk.."," - ",null,null," - ","2021-03-22",null,null,null,"2021-03-22T07:30:00"]
["+DV=910.412","Utført",824285.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-20T15:50:04",10.0,"2021-12-20T15:50:19","VLE",356043.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2021-08-30T07:00:00","2021-09-05T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,827586.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,359285.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2021-09-06T07:00:00","2021-09-12T17:00:00"]
["+DV=910.412","Kun kjørt 40 timer siden forrige service.\r\nSjekk av alle servicepunkter.\r\nSmøring.\r\nTestkjøring. Oljelekkasje fra hydr motor til kost v side. Oljelekkasje fra hydr motor til elevator.\r\n16 ukers levering på ny motor. Får i stedet tak i pakningssett. Byttet alle pakninger og lager.\r\n\r\n16.11.2021 Egil Eng hadde kun 1 sett på lager. Venter på siste sett.\r\n22.11.2021 Demonterer elevator for å få løs hydr motor.\r\nByttet lager og pakninger på motor til elevator.\r\nMontert elevator og motor. Justert stramming på reimer på elevator.\r\nUnder testkjøring lekker det olje fra motor til vannpumpe. Returslange fra motor er løsnet.\r\nByttet slangeklemme. Tester, ok.\r\nFinner også oljelekkasje fra kobling på hydr oljefilter. Demontert filterhus for å få byttet pakning på kobling.\r\nLøsnet sae flens fra filterhus. Rengjort og satt på ny pakn og gjengetetting. Ny Pakning på sae flens.\r\nMontert og prøvekjørt. Ok.\r\n\r\n2189,6 timer",854978.0,"Service + rep. Overhale hydr motor.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-11-08T13:10:55",26.0,"2021-11-25T10:26:47","07",386205.0,"SSJVH","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nVannfilter rengjøres\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2021-11-01T07:00:00","2021-11-07T17:00:00",15.0,null,"2021-11-02T07:00:00","2021-11-03T12:00:00"]
["+DV=910.412",null,938919.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-06-01T20:11:58",0.0,"2022-06-01T20:12:01","VLA",468176.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2022-03-07T07:00:00","2022-03-13T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,951623.0,"Byttet opptakerkost","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-18T14:57:05",0.0,"2022-03-18T14:57:05",null,480678.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ",null," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Lekkslange fra hydraulikkmotor på venstre kost sprukket. Er brukt en vanlig slange med slangeklemmer. Presset 1/4\" hydraulikkslange med koblinger istedenfor. Spylt rent oljesøl. Etterfylt hydraulikkolje. Testkjørt- Ok.\r\n\r\n2196t ",973067.0,"Rep. hydraulikkolje lekkasje v/venstre kost","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-19T07:58:35",5.0,"2022-04-19T14:05:24","07",501817.0,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","lekkasje fra hydraulikk olje slange ned til venstre kost"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","Byttet lekkslange til motor/vannpumpe\r\n2193.6 timer",979767.0,"Rep. oljelekkasje , står ute på området.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-21T12:51:01",2.5,"2022-04-21T12:51:03","07",508467.0,"GMHNY","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Oljelekkasje v/motor til vannpumpe."," - ",null,null," - ","2022-04-16T07:00:00","2022-04-16T22:00:00"]
["+DV=910.412",null,1059332.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,586828.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2022-08-29T07:00:00","2022-09-04T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,1065368.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,592822.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2022-09-05T07:00:00","2022-09-11T17:00:00"]
["+DV=910.412","Sjekket etter skjema.\r\nRengjort og smørt maskinen.\r\nUtført av Lag A   E. S.\r\nTimer 393",397204.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2001-12-25",0.0,"2001-12-26",null,607153.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","LAG E.  Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Kalenderstyring\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA BRODDWAY SENIOR\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\nFeiemaskin:                                      Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå                              Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk                        Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiemaskin \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n........................................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk  timeforbruk, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,"2002-01-01",4.0,"2001-12-24","2001-12-24","2001-12-29"]
["+DV=910.412","Utført av lag C Knut Fosshaug\r\nTimer 415",397488.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-01-17",0.0,"2002-01-17",null,607420.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag C Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                                               Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                        Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå                                      Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk                                Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig start. virkelig ferdig og underskrift."," - ",null,null," - ",null,"2002-01-20",4.0,"2002-01-15","2002-01-14","2002-01-20"]
["+DV=910.412","Utført av lag D  Einar Karlsen\r\nTimer415",398035.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-02-19",0.0,"2002-02-19",null,607795.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag D  Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,"2002-02-14",4.0,"2002-02-11","2002-02-11","2002-02-17"]
["+DV=910.412","Utført av lag E A.Wogstad  J.Tærud\r\nTimer. 459",396791.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-03-22",0.0,"2002-03-22",null,608118.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag B  Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2002-03-11","2002-03-17"]
["+DV=910.412","Utført av lag C  Harald Huser\r\nTimer. 498",397527.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2002-04-24",0.0,"2002-04-24",null,608496.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag C  Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2002-04-22","2002-04-28"]
["+DV=910.412","Lag E  Øyvin Olstad\r\nTimer 502\r\nFrostveske fra miljøstasjon",402060.0,"Smøring og kontroll og frostsikring","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2002-11-09",null,611269.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag E\r\nHovedkontroll iht. kontrollskjema. \r\nFrostsikring  bruk brukt frostveske fra miljøstasjonen smørehallen.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres Martin Vik når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2002-11-07T14:02:15","2002-11-07T18:02:15"]
["+DV=910.412","Lag A  Bjørn Meldal\r\nTimer 649\r\nLekk O ring fra H motor",403957.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2003-05-06",null,614026.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Lag A  Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2003-05-06","2003-05-10"]
["+DV=910.412","Lag E\r\nTimer 711",410802.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2004-03-12",null,620011.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2004-03-12T10:28:32","2004-03-12T14:28:32"]
["+DV=910.412","Lag E  Rune Kristiansen\r\nTimer 813",412323.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2004-05-23",null,621443.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","Utført lag A   B.Meldal\r\ntimet.928",417182.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2005-01-17",null,626209.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema. Parameterstyring.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","Lag E.  R. Kristiansen\r\ntimer: 1025",419332.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2005-05-22",null,628775.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","Lag D Geir Kvernbåtten\r\nTimer1034",425809.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2006-01-31",null,633984.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","Lag  T.Østgaard\r\nTim  1122",430729.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2006-05-13",null,636527.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2006-05-11T12:29:33","2006-05-11T16:29:33"]
["+DV=910.412","Lag  B  Arvid og Svein håvard\r\ntimer  1173\r\nLuftfilter må byttes bulk i baklokk støttelab virker ikke som den skal",430650.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2006-12-01",null,641176.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","Lag  E.  Gunnar Andorsen\r\nTimer : 1288",436614.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2007-05-26",null,645359.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA\r\nBRODDWAY SENIOR\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 432\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\n\r\nFeiemaskin:                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor -                Rimula Super 15 W / 40\r\no Kjøleveskenivå,                Glycoshell.\r\no Oljenivå hydraulikk,          Tellus TX 46\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Kontroll av drivremmer.\r\no Tappe kondensvann drivstoffsystem\r\no Sjekk indikator luftfilter\r\no Batterier- syrevekt og nivå \r\no Dekk og luftrykk - 7 bar\r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Børster, slitasje, innjustering\r\no Justerin /sjekk av elevator/transportbånd\r\no Justering av \r\no Kontroller vanndyser / slanger / filter\r\no Kontroller slitasje børster.\r\no Slitasje på slitesko sugemunn\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå \r\no Drivstoffkort\t\r\n\r\no Vask av feiemaskin \r\n\r\no Smøring av alle smørepunkter\r\n\r\no Rengjøring av radiator\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nAnmerkninger:\r\n................................................................................................................................................................................................................................................................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeide er ferdig utført.\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,4.0]
["+DV=910.412","VLE",512978.0,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-10-21T13:23:03",6.0,"2014-10-21T13:23:03",null,2008571.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2014-10-08T14:56:38","2014-10-15T14:56:38"]
["+DV=910.412","\r\nLag B\r\n\r\nEven Sponberg",523534.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-15T18:00:47",2.0,"2015-03-15T18:00:47",null,2013486.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2015-03-05T14:40:48","2015-03-17T17:00:00"]
["+DV=910.412","1 årskontroll\r\nVLC\r\nArne og Nils",527259.0,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-23T06:26:28",2.0,"2015-10-23T06:26:30",null,2019344.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet)\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2015-09-14T07:00:00","2015-09-21T07:00:00"]
["+DV=910.412","Byttet motor olje og filter.\r\nByttet dieselfiltere, lufta heile diesel systemet for å få starta.\r\nByttet Indre og yttre luftfilter.\r\nByttet Trykkfilter hyd.\r\nGjort reint vannfilter.\r\nByttet hyd olja. 2000 timer service.\r\nKontrollert kjøleveske.\r\nKontrollert batteri.\r\nKontrollert lading.\r\nKontrollert viftereim. strammet.\r\nKontrollert for lekasjer.\r\nKontrollert allt lys.\r\nKontrollert dekktrykk. fylt luft begge sider.\r\nKontrollert hjullager.\r\nSmørt alle smørepungter.\r\nde to øvre smørepungtene til opphenget for sidegummi bak kost, har ikke sett fett på lenge, så de var rusta fast.\r\nDemontert og gjort reint. montert sammen og smørt.\r\nKontrollert elevator.\r\nKontrollert transportbånd. det var skakt.\r\nKjørt bånd og justert så det går rett.\r\nFunksjonskontroll.\r\n\r\n1970 timer",535350.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-20T13:12:02",15.0,"2015-11-25T13:22:41",null,2021162.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2015-11-16T07:00:00","2015-11-19T17:00:00"]
["+DV=910.412","VLB sommervedlikehold",541546.0,"Klargjøring av 412","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-04-20T22:45:14",2.0,"2016-04-20T22:45:14",null,2025740.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring og kontroll til sommer:\r\n\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2016-03-14T07:00:00","2016-03-21T07:00:00"]
["+DV=910.412","28.11 VLE",550360.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-28T08:26:16",10.0,"2016-11-28T08:26:16",null,2030501.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2016-09-05T07:00:00","2016-09-12T07:00:00"]
["+DV=910.412","utført",554067.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-12T04:50:12",2.0,"2016-11-12T04:50:12",null,2030665.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør maskinen \r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2016-09-12T07:00:00","2016-09-19T07:00:00"]
["+DV=910.412","Byttet motorolje og filter\r\nByttet diesel filter\r\nSjekket og smørt alle punkter\r\nsjekket hjullager\r\nsjekket elevator og transportband med ruller\r\nSjekket lufttrykk\r\nSjekket lys og roterende varsellamper.\r\n\r\n\r\n2025T",564820.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-16T09:17:55",7.0,"2017-03-20T08:08:18",null,2032449.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2017-03-01T07:00:00","2017-03-13T17:00:00"]
["+DV=910.412","23.10 VLE",579444.0,"Vask og polering høst 2017","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-23T23:21:25",3.0,"2017-10-23T23:21:25",null,2041464.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-09-04T07:00:00","2017-09-11T07:00:00"]
["+DV=910.412","22.10 VLE",579443.0,"Frostsikring av utstyr til vinter 2017/2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-23T23:18:13",6.0,"2017-10-23T23:18:13",null,2041687.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2017-09-11T07:00:00","2017-09-18T07:00:00"]
["+DV=910.412","Utført av K.Korsmo , se vedlegg.",599468.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-13T07:00:00",0.0,"2018-03-23T10:23:17",null,2044933.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nUtføres av K.K Hvam Maskinteknikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer","86977 - HVAM MASKINTEKNIKK AS",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2017-11-06T07:00:00","2017-11-13T07:00:00"]
["+DV=910.412","VLE",622440.0,"Vask og polering 2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-06T20:27:25",12.0,"2018-11-06T20:27:25",null,2064561.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2018-09-03T07:00:00","2018-09-10T07:00:00"]
["+DV=910.412","VLC\r\nOle Torstein Skiaker\r\nSvein Agnalt\r\n\r\n\r\nKontrollboks til Brodway ligger i varmeskapet ved siden av den manuelle vaskehallen",619514.0,"Klargjøring høst 2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-22",12.0,"2018-10-24",null,2065093.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2018-09-10T07:00:00","2018-09-17T07:00:00"]
["+DV=910.412","skiftet motorolje\r\nskiftet dieselfilter + forfilter\r\nrenset vannfilter\r\nladet batteri\r\nkontr. hjullager\r\nsmørt broddway\r\nskiftet manøverhydraulikfilter\r\nskiftet begge luftfilter\r\nkontr kjølevæske\r\nskiftet kullekran 2 stk v/s\r\nrenset dysene\r\nskiftet 1 dyse\r\nskiftet 7 pol kontakt og lednining\r\nvanskelig og starte aggegatmotor etter filter skift\r\n\r\n2093 t",660020.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-18T13:27:15",17.0,"2019-03-22T15:00:04",null,2070544.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2018-11-05T07:00:00","2018-11-12T07:00:00"]
["+DV=910.412","VLE",674775.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-22T20:43:17",18.0,"2019-10-22T20:43:17",null,2098521.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2019-09-02T07:00:00","2019-09-09T07:00:00"]
["+DV=910.412","VLE  frostsikr, smøring og kontroll",673256.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-23T21:00:59",10.0,"2019-10-23T21:00:59",null,2099304.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2019-09-09T07:00:00","2019-09-16T07:00:00"]
["+DV=910.412","sommervedlikehold\r\nskiftet motorolje+ filter\r\nskiftet dieselfilter+ forfilter\r\nskiftet luftfilter ytre+indre\r\nvasket vannfilter\r\nskiftet trykkfilter\r\nkontr. vifterreim\r\nompaking hjullager\r\nkontr på skader + lekkasjer\r\nskiftet def nødstoppbryter\r\nsmørt Maskin\r\n\r\n\r\n\r\n2129 t",684809.0,"Service  2019 / 2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-11-26",19.0,"2019-12-24T10:07:06",null,2105900.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2019-11-04T07:00:00","2019-11-11T07:00:00"]
["+DV=910.412",null,762600.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-21T15:13:22",0.0,"2023-02-24T12:05:46",null,2141149.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2020-08-31T07:00:00","2020-09-07T07:00:00"]
["+DV=910.412","Tom for strøm. Satt batteri på lading.\r\nStarter slår inn, men tar ikke tak. Demonterer starter.\r\nStartkrans er litt slitt. Drev på starter er slitt.\r\n\r\nMontert ny starter. Filt vekk grader på tenner på startkrans.\r\nStarter greit. Setter batteri på lading. Tester etter lading.\r\nBatteri er defekt.\r\nBytter til nytt batteri som også er defekt.\r\nMå bestilles.\r\n\r\nForrige service tatt for 60 t siden.\r\nByttet motorolje og filter. \r\nByttet Dieselfilter/ vannutskiller.\r\nByttet luftfilter.\r\nSmurt\r\nSjekket ruller og band.\r\n\r\nMontert jordingskabel mellom starter og batteri.\r\nViftereim defekt. Må byttes.\r\n\r\n2145 timer",743728.0,"Service 2020/2021","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-16T08:04:57",25.0,"2020-12-10T07:46:33",null,2150334.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2020-11-02T07:00:00","2020-11-09T07:00:00"]
["+DV=910.412","feilsøkt\r\nlekkolje slange hoppet av satt på nytt ok\r\netterfylt  olje\r\n\r\n ",1094929.0,"Rep. hydraulikkoljelekkasje. Ukjent hvor.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-12T07:44:06",7.0,"2022-10-13T14:41:44","07",2191293.0,"GMFBA","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Oppdaget oljelekkasje ved flytting i maskinhall.."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412","                                               Service\r\n-Kontrollert olje på motor.\r\n-Kontrollert kjølevæske.\r\n-Skiftet ytre luftfilter, kont indre.\r\n-Kontollert dekktrykk.\r\n-Kontrollert lys.\r\n-Smørt opp alle bevegelige deler med fett.\r\n-Kontrollert bånd.\r\n-kontrollert sporing på bånd.\r\n-Kontrollert børster.\r\n-Kontrollert om det er lekkasjer.\r\n\r\n                                             REP\r\n-Bøyde brudd bolter og plate.\r\nVarmet og rettet plate / anleggsflaten og skiftet bolter.\r\n-Skiftet gelenklager i sylinder til sving av bånd.\r\n-skiftet hydr slanger til bånd motor VS.\r\n-skiftet lekkoljeslange og presset på koblinger, de satt bare i slangeklemmer og morken slange.\r\n-Disellekk ved disel filter, strammet koblinger og er tett.\r\n-Arbeidslys funker ikke kontrollert at sikring var hel.\r\nfeilsøkte og skiftet pære på hs så funket begge 2 igjen.\r\nSerie koblet arbeidslys...\r\n-Testet og sjekket alle funksjoner og fungerer.\r\n\r\n\r\n",1104944.0,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-16T07:26:22",16.0,"2022-11-23T14:55:32","07;07",2200962.0,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nVannfilter rengjøres\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2022-10-31T07:00:00","2022-11-06T17:00:00",15.0,null,"2022-11-02T07:00:00","2022-11-03T12:00:00"]
["+DV=910.412",null,1202985.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2297870.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2023-03-06T07:00:00","2023-03-12T17:00:00"]
["+DV=910.412","Byttet til hydraulikkslange med kobling. Tenker det er en grunn til at slangen hopper av.\r\nSjekker hydr skjema. Lekkolje fra koster og vannpumpe er koblet i lag. De har ikke utløp. Vet ikke hvorfor, men hvis en av motorene har for mye innvendig lekkasje, vil trykket bli for stort, og den svakeste slangen vil revne eller hoppe av.\r\nHar ikke målt lekkolje på motorer\r\nHar lagt opp slange med T stykke mellom de 3 motorene. Satt den inn på sentral på løp D som går til tank.\r\nD har også lekkolje fra elevator og børste bak.\r\n\r\n2229 timer",1235290.0,"Oljeslange på vannpumpe hopper av og det renner olje","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-04-11T13:12:00",6.5,"2023-04-11T14:38:14","07",2329812.0,"SSJVH","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Oljeslange på vannpumpe hopper av og det renner olje. Må få annen kobling."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.412",null,1342787.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2435688.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2023-09-04T07:00:00","2023-09-10T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,1342795.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2435696.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2023-09-04T07:00:00","2023-09-10T17:00:00"]
["+DV=910.412",null,1384837.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,"07",2477157.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nVannfilter rengjøres\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2023-10-30T07:00:00","2023-11-05T17:00:00",15.0,null,"2023-11-02T07:00:00","2023-11-03T12:00:00"]
["+DV=910.412",null,1485918.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2576364.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.412","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Frostsikring og kontroll:\r\n\r\no Rengjør og poler maskinen\r\no Kontroller for løse manglende eller skadede deler.\r\no Kontroller for skader\r\no Lekkasjer (vann, hydraulikk)\r\n\r\nSmøring:\r\no Smør opp alle smørepunkter\r\n\r\nFrostsikring:\r\no Tøm maskinen for vann\r\no Fyll vannsystemet med glykol (200l fat med glykol står i serviceløpet) Dersom det ikke finnes brukt glykol på fatet fylles det ny glykol.\r\no Kjør glykol ut gjennom alle befuktingsdyser/kraner/pumper\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Tapp glykol tilbake på 200l fat i serviceløpet\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2024-03-04T07:00:00","2024-03-10T17:00:00"]