{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":77,"n_cols":33,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Faktisk objekt","Utført arbeid","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Faktisk ferdigdato","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Tidligste start","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig"]
["+DV=911.305-GZ0002","motor til spreder starter ikke\r\nkontakt  til nivau oljetank los\r\nsmørt opp kontakt festet \r\nprøvd ok\r\n\r\n\r\n\r\n16275 km",446014.0,"Starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-01-19",0.0,"2009-01-19",null,80371.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Motor starter ikke.\r\nHjemmevaktjobb."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Tappet ren pumpe for kjemi, Skylt gjennom med vann,tørket.\r\nMåtte slipe ei lita fuge, vasket med sprit, limt med araldit, satt på tang for å holde på plass.\r\nLatt det stå inne å tørke, fylt pumpe det, ser tett ut\r\n\r\n\r\n20693 km",455550.0,"Sprekk i pumpehus v/tappeplugg","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-10-22",0.0,"2009-10-23",null,87164.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep. sprekk i pumpehus ved tappeplugg.\r\nTor Holmgren mener limimg må vurderes.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Holder til pære i venstre baklykt har brukket. \r\nDet er en pære holder til i lykta, flyttet kontakt hit, alt ok.\r\n\r\n\r\n20718 km",469531.0,"Lys.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-11-12",0.0,"2009-11-12",null,87959.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. lys, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt feil på motorstyring kode317.\r\nHydraulikktrykk, trykket var der og giveren var deffekt.\r\nJumpet over kontakt X33 i el-sentral så plasstjenesten fikk tømt og vasket sprederen.\r\n119timer\r\n25137km",464613.0,"Feil på motorstyring (kode 317)","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-11-16T08:00:00",0.0,"2010-11-16T08:00:00",null,98452.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","\r\nHjemmevaktjobb\r\n\r\n\r\nKont/rep feil på motorstyring.\r\nse feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km / timer.\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Funksjonskontroll og div rep/ justeringe.\r\n\r\nPrøvekjørt bommer tallerkner og mateskruer.\r\nJustert trykk på bommer så det ble likt som tilsvarende spreder. 100 Bar på senk av høyere og venstere tallerken og 85 Bar på hev av disse.\r\nBakerste tallerken har 85 Bar på senk og 120 Bar på hev\r\nMåtte også justere hastigheter med stupeventilene, har også dratt etter diverse rør som lakk olje.\r\n\r\nByttet 1stk trykknapp på boks for hev/senk av bakere tallerken.\r\nMontert 15-polet kontakt på bilen så det ble baklys på påbygget, dette har ikke vært gjort etter levering.\r\n\r\nPrøvekjørt alt ok.\r\n\r\nMotor 111 Timer",478232.0,"Motor starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-09-27T08:00:00",0.0,"2011-10-03T08:00:00",null,108217.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor starter ikke.\r\nKont. kontakt bak på h. side.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","- Tok inn bilen og feilsøkte på hydr.system.\r\n  Fant at det var trykk til pumpene og at manuell overstyring ikke ga noe\r\n  utslag. Fant glassharde klumper i enden av midtre mateskrue. satte på \r\n  2m arm på akselen og dro den løs med håndmakt samtidig som man startet\r\n  sprederen. Fikk til slutt den midter skruen til å starte selv og de to nandre startet når\r\n kassa ble tømt.\r\n\r\nKm: 29877",480322.0,"Utmaterskruer sitter fast.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-12-12T08:00:00",0.0,"2011-12-12T08:00:00",null,110679.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. utmaterskruer sitter fast.\r\nHjemmevaktjobb."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt hev/senk av mittre arm:\r\nByttet over hirshmann kontakt fre senk til hev da slo magnetventilen inn, tok opp bryterboks for hev/senk. Det var en løs ledning i bryteren for hev, skrudde fast den og monterte. Testet ok.\r\nJusterte trykk til hev 150bar og senk 150 bar.\r\nArmen løftet fremdeles ikke, bolten for opplagring av armen var løs på v-side.Dro fast bolten. Gassdemper/hjelpeløft på motsatt side for løftesyllinder var deffekt, bestilt ny.\r\nMontert ny gassdemper, lagde verktøy for å holde demper i riktig posisjon ved montering.\r\nJusterte hastighet opp og ned på mittre arm.\r\nMidtseim har lagd og montert mønepanner og lakt i slite nylon på den mittre skruen.\r\n\r\n136timer",478689.0,"Utmaterskruer går ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-01-06T08:00:00",0.0,"2012-01-16T08:00:00",null,111546.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. utmaterskruer går ikke rundt.\r\nKont. hydraulikk trykk og mengde på alle funksjoner.\r\nMont. møner over skruer, lages av S.E. Midtseim.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt.\r\nKjørt bommer ut og inn, prøvd og få frem feil. (med sjoffør)\r\nKont at sensorer er med.\r\nFeil kommer ikke igjen.\r\n\r\nprøves igjen.\r\n\r\n31377 km",463829.0,"Feil mld 513 Høyre bom ikke helt ute","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-02-17T08:00:00",0.0,"2012-02-17T08:00:00",null,113321.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont /rep varsling på at høyre bom ikke er ute.\r\n\r\nHusk Timer\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Slipt opp fuge,limt med spesiallim ppe fra relekta\r\nfylt opp tank med vann kont for lekasje ok.\r\nDemontert og byttet pumpehus pga sprekk,fylt vann og lekasjetestet ok.\r\n\r\n\r\n220t",486133.0,"Hull i kjemitanken.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-07-31T08:00:00",0.0,"2012-08-14T08:00:00",null,117439.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. hull i kjemitanken på høyre side. (Merket med tusj )\r\nBruk Megaplast PPE fra Relekta.\r\nHusk timer og kvttering. (Feilrapport skrevet i boka til 304)"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Midsheim har repp og forsterket støttebein.\r\nMalt etter Midsheim,mont sammen løse deler.\r\n\r\n\r\nTimer220",483865.0,"Knekte støtteben.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-08-10T10:45:14",0.0,"2012-08-14T08:00:00",null,117428.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. knekte innfestninger av  støtteben på begge sider foran.\r\nUtføres av S. E. Midtseim.","50773 - ALTA KOMMUNE",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Tatt sommervedlikehold \r\nSkiftet alle oljer og filtere\r\n\r\n\r\nTimer220",481342.0,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-08-23T08:00:00",0.0,"2012-08-27T08:00:00",null,118500.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold.\r\nHusk timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Repp etter sommervedlikehold\r\nFeilsøkt feilkode for bomm vs ,var induktiv giver som var feil skiftet denne ok.\r\nRepp lys på bommer begge sider.\r\nRepp gnisseskade på batterikabel til starter,lagdt om kabel.\r\n\r\n\r\n\r\nTimer 220",494660.0,"Rep. etter sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-08-28T08:00:00",0.0,"2012-08-29T08:00:00",null,118998.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. etter sommervedlikehold."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt er hull der som det er prøvd og reparert \r\nDemontert og byttet tank hs\r\n\r\n\r\n\r\nT228",453745.0,"Rep. sprekk i  kjemitank.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-09-19T08:00:00",0.0,"2012-11-12T08:00:00",null,119563.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. sprekk i høyre kjemitank.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","feilsøking \r\ninduktivgiver som gi signal talleren oppe lyser\r\nhelle tiden sperret signal for nede\r\nskiftet giver ok",485756.0,"Høyre tallerken går ikke rundt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-12-26T08:00:00",0.0,"2012-12-26T08:00:00",null,123119.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","HJEMMEVAKTSJOBB.\r\n\r\nKont /rep høyre tallerken går ikke rundt.\r\n\r\nHusk km/timer.\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","feilsoking\r\ndef sensor\r\nskiftet sensor\r\n\r\n33173",485405.0,"Sensorfeil.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-12-27T08:00:00",0.0,"2012-12-27T08:29:27",null,123060.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. feil på sensor på h. side?\r\nHjemmevaktjobb."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2012-12-26T08:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt feilmelding på hs nedfelling av tallerk,deffekt giver\r\ndemont og byttet giver justert denne testet ok.\r\n\r\nTimer 184",461388.0,"Feil på sensor.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-12-29T08:00:00",0.0,"2012-12-29T08:00:00",null,123187.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. sensorfeil på 24m. høyre side.\r\nHjemmevaktjobb.\r\n33245 km."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2012-12-28"]
["+DV=911.305-GZ0002","skiftet kjemikalietank. venstre side\r\n\r\ntimer 247",490724.0,"Kjemikalietank Sprekt V:S","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-08-07T08:00:00",0.0,"2013-08-12T12:11:54",null,125097.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skift sprekt kjemikalietank.\r\n\r\nHusk km/timer.\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Demontert 90 grader stuss bak på pumpe. gjort reint gjenger og hatt på gjenge tett. montert sammen igjen.\r\nByttet olje filter,diesel filter og hyd filtre. byttet motor olje. Smørt alle fettnippler og sett over slanger og gjenomføringer.247 Timer",490617.0,"Sommervedlikehold","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-08-07T08:00:00",0.0,"2013-08-12T12:34:44",null,130280.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - "," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold\r\n\r\nHusk timer"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","skiftet defekte lamper på spreder armer. \r\nkont ok\r\n\r\n\r\n\r\nkm 36291",490758.0,"Lamper ved sprederskåler oppirret.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-11-19T10:06:00",0.0,"2013-11-25T08:00:00",null,134019.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt lamper og lys.\r\n\r\nHusk km/timer.\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","24/2-2014\r\nDemontert og bestillt deler. montert sammen så de kan bruke den.\r\n\r\n4/3-2014\r\nByttet komplett aksling/motor til midtre spreder bak.",505090.0,"Skadet spredertallerken / bøyd aksling.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-02-24T07:15:03",5.0,"2014-03-04T14:15:22",null,138814.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Skrevet av fra feilrapport.\r\n\r\nRygget inn i kjemilager med tallerken bak i oppheist stilling.\r\nDen sneiet oppunder i portåpningen og akslingen ble nok litt bøyd.\r\n\r\n( Kan brukes.)"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2014-02-24","2014-02-26"]
["+DV=911.305-GZ0002","SERVICE:\r\nByttet motor olje og filter.\r\nByttet diesel filter.\r\nByttet luftfiltre.\r\nByttet 2stk hyd trykkfiltere.\r\nByttet hyd returfilter.\r\nKontrollert reim og strammer.\r\nByttet begge batteriene. \r\nSmørt alle nippler.\r\nUtført funksjonskontroll.\r\nKontrollert koblingsbokser.\r\nKontrollert alle slanger og koblinger.\r\nKontrollert allt lys. Byttet 15 pola kontakt pga irr.\r\n\r\nREP:\r\nByttet induktivgiver på midtre utkaster og justert avstand.\r\nByttet begge baklampene, var knust.\r\n\r\n\r\n\r\n336 Timer",511533.0,"Sommervedlikehold og rep 2014","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-09-22T10:58:41",24.0,"2014-10-17T07:59:35",null,146866.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold etter skjema.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\n\r\nRep. feil og mangler\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2014-10-01","2014-10-15"]
["+DV=911.305-GZ0002","Fyllepumpe for kjemi er sprekt.\r\n\r\nBestilt ny fyllepumpe og byttet denne, den nye pumpem var komplett med hyd motor.\r\n\r\nPlasstjenesten prøvekjører.\r\n\r\n\r\nAlt ok.\r\n\r\n39901 KM",519874.0,"Lekkasje fra fyllepumpe.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-08T08:09:03",6.5,"2015-01-05T11:45:12",null,150236.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. lekkasje fra fyllepumpe, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2014-12-08","2014-12-12"]
["+DV=911.305-GZ0002","Tatt bilder og bestillt deler, var mye jobb å få deler pga dårlig/ingen brukbar delebok.\r\nDemontert allt av rør og braketter bak. \r\nVarmet og rettet innfestningsbjelke høyreside bak, grunna og lakker.\r\nMontert nye rammer og fløttet over pumpe og rør som ikke var skada, montert to nye kraner og nye rør,t-stykker.\r\nMye jobb å tilpasse lenger og høyder, pga de nye stussa og kranene var større en de gamle.\r\nKontrollert att det vart tett.\r\n\r\n405 timer",531557.0,"Kjørt fram  uten å koble fra fylleslange.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-16T11:41:01",41.5,"2015-08-21T13:10:00",null,151928.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rep. skade.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-01-16T11:40:49","2015-01-26T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","VLE",517711.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-02-11T20:46:46",2.0,"2015-02-11T20:46:46",null,2011051.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2015-01-21T12:57:50","2015-01-28T12:57:50"]
["+DV=911.305-GZ0002","Service:\r\n-Byttet oljefilter og olje.\r\n-Byttet dieselfiltere.\r\n-Byttet luftfiltere.\r\n-Byttet hydretur filter.\r\n-Byttet hydtrykk filtere.\r\n-Byttet hydolje.\r\n-Gjort rein alle filtere til Kjemi, var mye borspon fra tankene.\r\n-Gjort rein kontakt til arb lampe høyre vinge.\r\n-Kontrollert viftereim og strammer.\r\n-Kontrollert batterier.\r\n-Kontrollert allt lys.\r\n-Gjort rein lys kontakt bak.\r\n-Hatt opp alle kontakter, gjort reint og hatt inn med vaselin.\r\n-Sett over alle slanger og koblinger.\r\n-Byttet pakning på påfyllingslokk hyd tank.\r\n\r\n\r\nRep:\r\n-Var mye borspon i nivåslange, demontert og gjort rein.\r\n-Øvre hengsel på bakre elskap var splinten borte, laga ny.\r\n-Dratt etter løsebolter på rist oppe i kasse.\r\n-Montert to bolter som mangla på slangefester høyre vinge.\r\n-Rettet trapp bak som er blitt bøyd.\r\n-Byttet en kjemislange ned mot utlegger på venstre vinge.\r\n-Byttet en kjemislange ned til utlegger på midtre utlegger.\r\n\r\n\r\n405 timer",531866.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-14T12:40:16",29.0,"2015-08-21T13:11:12",null,2018295.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2015-07-31T07:00:00","2015-09-15T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Kontrollert kontakter og vakter på spreder og Hatz motor.\r\n\r\nSer det er litt lite olje på hydraulikktanken, ca 2cm over bunn på vakta. Tror det er nivåvakta som har stoppet spreder.\r\n\r\nFyllt på olje.\r\n\r\nPrøvd spreder på utsiden av verksted, alt fungerer som det skal nå, men skal få plasstjenesten til og teste den på banen. Spreder virker OK\r\n\r\n300 Timer",533765.0,"Motor stoppet 5 ganger under bruk.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-24T10:03:28",3.5,"2015-11-24T12:42:12",null,164224.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\nDisplay viser utmaterhastighet for lav\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-11-24T08:57:54","2015-11-25T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Smøring og kontroll\r\nVLC",533691.0,"Smøring og kontroll 1. runde vinter 2015","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-26T01:48:53",2.0,"2015-11-26T01:48:55",null,2021733.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2015-11-24T09:40:06","2015-12-01T09:40:06"]
["+DV=911.305-GZ0002","Lest i dokumentasjon men fant ingen info ang dette.\r\nPratet med Henning Turunen, man må sette kortet i pc`n og slette log filene.\r\nFått tak i minnekort leser og slettet log filene. Terje Magnor har denne.\r\nFilene med navn\r\n\r\n-OSL305.VRG\r\n-KNOTEN.DBF\r\n-Safety\r\n\r\nMÅ IKKE SLETTES!!!!!!!!!!!\r\nDette er programvaren til Vpaden.\r\n\r\n341 timer",537912.0,"Feilmld : Minne fullt CF-kort","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-25T13:01:34",2.0,"2016-01-25T13:01:36",null,167057.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2016-01-25T11:52:48","2016-01-26T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Skiftet blinklampe bak på påbygg.\r\nPusset stikkere og piggen.",539289.0,"Blinklampe bak på pågygg fallt av.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-04-06T08:05:19",1.5,"2016-04-06T09:55:23",null,170129.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Lampe låg i bilen."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2016-04-07T07:00:00","2016-04-08T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Prøvekjørt.\r\nFikk fram feilen ved at motor stoppet, feilmeldingen var #314# Nivå hydraulikkoljefilter.\r\nDenne feilen ble ikke lagret men jeg så den ved å holde inne C i det den stoppet.\r\nEtter det lagret den kunn #316# Nødstopp aktivert.\r\nNivå hydraulikkoljefilter betr lavt nivå i hyd-olje tank.\r\nFylte etter hyd-olje nivå til øvre merke på nivå glass ihht brukermanualen.\r\nTestet ok.\r\n\r\n305: 45458 Km",556103.0,"Aggregat kombispreder stanser ved sving til venstre","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-08T07:55:34",3.5,"2016-12-08T10:39:13",null,180372.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nTimer/km: 45458\r\n\r\nFørers navn: Dag Fredrikstad"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2016-12-08T06:48:45","2016-12-09T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Utført service ihht skjema og historik.\r\nKontrolert:\r\nMotorolje nivå, ok.\r\nHydraulikk oljennivå\r\nBatterier.\r\n\r\nAnnet:\r\nSmurt.\r\nSmurt batteripoler og smurt alle el-bokser med vaselin samt hirchman kontakter.\r\nBestilt ny hydraulikksylinder for kjøring av bom ut og inn venstre side.\r\n(den som sitter på maskin har ødelagt skrapering i pakkboks.\r\n\r\nRep:\r\nSkiftet hyd-slanger til skruemotor på venstre arm.\r\nSkiftet hyd-slanger til skruemotor på høyre arm.\r\n\r\n383timer",564426.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-08T10:44:54",22.5,"2016-12-19T12:48:57",null,2029541.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2016-08-01T07:00:00","2016-11-01"]
["+DV=911.305-GZ0002","Kontrollert kabel imellom bil og påbygg finner ingen feil på denne.\r\n\r\nByttet induktiv giver for arm ute høyre side.\r\n\r\nPrøvekjørt alt ok.\r\n\r\n\r\n405 Timer.\r\n46093 KM",562681.0,"Feil på signal fra høyre talerk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-09T10:48:25",2.0,"2017-01-09T10:49:46",null,181824.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.  Oransje kabel er strekt i kontakt mellom bil og påbygg. Får ikke signal om at høyre talerken er nede\r\n\r\nTimer/km: 46093\r\n\r\nFørers navn: Dag Fredrikstad"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-01-08T19:29:57","2017-01-09T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Tømt maskin for granulat,kjørt manuellt og spadd ut\r\nFeilsøkt på at maskin ikke legger ut granulat.\r\nMistanke om signalmangel på magnetvent S4.\r\nfeilsøking feil 472 og 486 rpm Avik \r\nbestillt impulsgiver  .",562456.0,"Legger ikke granulat..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-12T07:18:17",9.0,"2017-01-13T09:58:57",null,182068.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Feilkode 470 , mangel på signal fra senterskrue i bunn."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-01-12T07:18:07","2017-01-12T07:18:10"]
["+DV=911.305-GZ0002","feilsøking\r\nskiftet trykksensor\r\nmåle trykk\r\npumpe har bar 5 bar hviltrykk\r\nprøvd og justere trykk virker ikke\r\nbestillt ny pumpe\r\nskiftet pumpe\r\njustert differanse trykket opp til 15 barog hviletrykket til 17 bar\r\nMakstrykkble bare justert til det samme plass på regulatoren som den gamle\r\ndet sitter sikkerhetsventil i systemet på 250 barsom kapper makstrykket",564025.0,"Legger ikke granulat.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-17T12:57:24",32.5,"2017-02-01T14:31:33",null,182342.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. legger ikke granulat,skruer går ikke rundt.\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-01-17T12:56:52","2017-01-17T12:56:56"]
["+DV=911.305-GZ0002","dem pumpe\r\nbestillt pumpe\r\nmontert pumpe\r\netterfyllt hydraulikolje\r\n\r\n47646 km",567907.0,"Tømmepumpe kjemi  defekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-27T10:04:12",9.0,"2017-04-07T11:56:17",null,186132.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-03-24T07:53:19","2017-05-31T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","lekker olje fra undersiden av tallerken. demontert tallerken er innvendig lekasje fra pumpene. renner ned fra aksel. demontert pumpene for å sjekke hvem som skaffer billigst deler. veimas/ danfoss. danfoss greier ikke å få tak i de pumpene. bestilt pumper fra veimas\r\n\r\nknust kontakt på nivåklass på hyd tank. montert ny og etterfylt hydraulikk olje.\r\n\r\ndratt til løse bolter til festeklemmer for kjemi slanger\r\nbytt def smørenippeler på sylinder\r\nhyd lekasje bak. dratt til løse slange.\r\n\r\nsprekt kjemislange fra pumpe til midtretallerken. bestilt hos tess slange 11223-24. den får vi ikke brukt siden den har åpen spiral invendig.\r\nkappa av de sprekte enda på den gammle slangen og montert den. \r\n\r\ndef arbeidslys på midtre tallerken, bytta lampa og la på 2 lag med krympe strømpe over skjøt.\r\n\r\nmonterte på de gammle pumpene igjen. så de får brukt den midlertidlig.\r\nvarsler tom hyd tank, går i nødstopp.\r\nfått feil nivågiver som varsler ved full. lodda sammen den gammle og limt fast stikker delen på nivåklasset. \r\n\r\nmontert ny pumpe. \r\nsatt i timesert gjenger i det en festehullet til pumpa mot bil.\r\n\r\nprøvekjørt. pumpa går ikke rundt\r\nsjekke olje og rotasjon på ny pumpe OK\r\npakka ut arma og prøvde da virka alt.\r\npakka sammen å prøvde reparert da virka den.\r\nlekasje på kjemi slange til midtre tallerken. dro til slange klemmer OK\r\ntest OK",587078.0,"rep etter sommervedlikehold","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-30T10:05:27",29.0,"2017-11-24T13:03:43",null,197287.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. oljelekkasje\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-10-30T09:10:58","2017-11-01T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","satt flaket av bilen.\r\nbytt:\r\nmotorolje\r\nmotorolje filter\r\nluftfiltre\r\nretur hydraulikk filter\r\n3 stk trykk filtre\r\ndisel filter\r\ndiesel filter insatts \r\nbytt hyd olje\r\n\r\nSjekk:\r\nviftereim og strammer\r\nbatteri\r\nslanger og koblinger\r\ntatt opp alle koblinsbokser og brytebokser og sprayet batteri protectoin spary.\r\ntatt opp kjemi filtre og gjort rein, var mye plastspoon fra tank.\r\nsmørt opp smøre punkter\r\nfylt alle kontakter med vaselin",586439.0,"Sommervedlikehold 2017","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-31T14:38:24",15.0,"2017-11-06T09:21:29",null,2040419.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2017-07-31T07:00:00","2017-08-07T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","varm kjørt i 20 min alt virker.\r\ntatt ut alle hyd filtra. \r\nretur filter var det metall spoon i. alminium.\r\nvask av filter kopp\r\nsatt i nye filtre.\r\n\r\ntest kjørt. \r\ningen spon i retur filter\r\n\r\nkom inn igjen. alarm 314. kontakt til nivå på hydtank var full av kjemi. vask rein og fylt med vasselin. har bestil ny.\r\nbytta nivåklass\r\ntest OK\r\n\r\ntest OK\r\n\r\nDrift timer tot: 446:31T\r\nteller tot: speder 88 T    kombidrift: 676",595132.0,"Stoppet under utlegg,feil mld hydraulikkfilter tett..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-11-30T08:16:29",9.0,"2017-12-22T10:44:07",null,200288.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-11-30T08:16:19","2017-11-30T08:16:21"]
["+DV=911.305-GZ0002","Sjekket ventiler, alt står i auto så her er det ingen ting som struper.\r\nKJørte armer, synes dem gikk tålig fort.\r\n\r\nSjekket med 304, kjørte armer helt ut og helt inn med å vippe ned utkaster tallerken.\r\nMulig det er for at den har stått kaldt, men synes 304 gikk saktere i dette tilfellet.\r\n\r\nFinner ingen feil på kupper weisser..\r\n\r\n467 T",594421.0,"Hydraulikk på tallerken og armer går veldig sakte.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-01-04T13:02:51",5.5,"2018-01-09T12:16:23",null,202346.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","304  er mye raskere."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-12-22T07:00:00","2017-12-29T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","utført sommervedlikehold\r\nbytt:\r\nMotoroljefilter\r\nmotorolje\r\ndieselfilter\r\nluftfiltere\r\nhyd returfilter\r\nhyd trykkfilter 2stk\r\nhyd trykkfilter\r\nhydraulikk olje \r\nsmørt\r\nlada batteriene\r\n\r\nsjekk\r\nbatterier OK\r\nhyd slanger\r\nkjemi slanger\r\ntanker\r\nkoblinger\r\nel system\r\nskrudd opp alle elbokser og kontakter og spaya med beskyttelses spray\r\ninnfestninger\r\nmateskruer\r\ntallerkner\r\nsmørt opp\r\n\r\nREP:\r\nbytt 2 stk arbeidslamper på spreder armene.\r\n\r\nMotor Timer: 542:46\r\nKM 5806\r\nTimer 791\r\n\r\ntest kjørt OK",618584.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-25T16:36:08",16.0,"2018-10-02T09:10:12",null,2062420.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2018-07-30T07:00:00","2018-08-06T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Sjekket muligheter opp mot Veimas.\r\nDette er mulig.\r\n\r\nVeimas har vært her, men har ikke endret denne maskinen da det skal testes på 304 først",671541.0,"Ønsker mer utlegg på sentertallerken enn sidene.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-21T13:05:22",3.0,"2019-09-05T09:29:54",null,234538.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Ønske fra brukere om å få mer utlegg på sentertallerken enn de på sidene.\r\nUndersøke med leverandør om dette kan programmeres eller om mer omfattende må til.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok","58288 - VEIM AS",null,null," - ",null,null,7.5,null,"2019-01-02T07:00:00","2019-09-30T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","feilsøking \r\ndef giver \r\nskiftet giver\r\nprøvd ok\r\n\r\n588 t",657440.0,"Sensor feil H.utleggerarm","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-08T14:23:41",1.5,"2019-01-08T17:00:30",null,235837.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Armer lar seg pakke ut men sensor indikerer ikke at arm forlater parkposisjon."," - ",null,null," - ",null,null,1.5,null,"2019-01-08T14:04:39","2019-01-08T17:04:42"]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilvarsling når v. arm skal legges ut. Motor vil plutselig ikke starte.\r\nFiikk varsel om lavt oljetrykk. Sjekket oljenivå. Oljelampe og ladelampe slukker når motoren prøver å starte.\r\nFeilsøk på motor.\r\nDårlig kontakt i plugg til styrepanel, utv v side. Rengjort. Alt ok. Motor starter og går.\r\n\r\nNødstopp aktivert på v side. Kan være derfor de ikke fikk pakket ut. Kan ikke finne noe feil.\r\nTestet. Alt virker.\r\n\r\n54017 km",638122.0,"Motor går ikke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-25T10:53:41",2.5,"2019-01-25T12:09:31",null,237411.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. ihht feilrapport\r\n\r\nHusk timer og kvittering"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2019-01-25","2019-01-25T15:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt på at maskin ikke legger på 8m.\r\nFeilkode 513 tilsier at det er feil ved giver på bommer som ikke er i riktig possisjon.\r\nKontrollert givere alle givere lyser når man setter metall forran, slik di skall \r\nFinner ingen feil ved disse\r\nFeilsøkt videre finner ingen feil på kontakter ,koblinger eller noe annet.\r\nmen det er fortsatt umulig å få lagt på 8m\r\nTar da og prøvebytter givere en mot en, er da giver på tilt nede vs arm\r\nsom er feil selv om det ser ut som den er i  orden\r\nDemontert og byttet denne ok\r\nByttet også hovedstrømsbryter da denne var helt oppirret.\r\n\r\n\r\nKM71219",657245.0,"Legger ikke på 8 Meter,feil mld 513","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-11T08:30:13",5.0,"2019-02-11T08:30:13",null,239162.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","HJEMMEVAKTSJOBB\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-02-10T07:00:00","2019-02-10T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Lag B",634468.0,"Smøring og kontroll 3. runde vinter 2018/2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-20T06:46:27",2.0,"2019-02-20T06:46:27",null,2078861.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2019-02-13T07:00:00","2019-02-20T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","bytt:\r\nmotor olje\r\nmotorolje filter\r\ndiesel filter motor\r\ndiesel filter tank\r\nluftfiltere\r\nhyraulikk olje\r\nhydraulikk retur filter\r\nhydraulikk trykkfiltre 3 stk\r\ncortec i elskapene\r\n\r\n\r\nsjekka\r\nbatteri OK \r\nladet opp batteri\r\nsjekk hydraulikk slanger og koblinger (noe rust på enkelte koblinger)\r\nsjekk kjemi slanger OK\r\nkjemi filtre OK\r\nsmørt alle kontakter \r\nsmørt nødstoppbrytere\r\nlys \r\nsmøre punkter\r\n\r\ntimer 622",675066.0,"Service 2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-30T12:32:38",19.0,"2019-10-03T13:57:07",null,2095237.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2019-09-27","2019-12-13T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","sandblåst, lakkert luftfilter lokka.\r\nbytt arbeidslampe midt tallerken\r\nhyd lekasje bak under sentral, dro til 3 koblinger test OK\r\n\r\nt 622",672219.0,"Rep. etter serviuce 2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-03T10:45:21",5.0,"2019-10-03T14:04:25",null,259621.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-10-03T10:44:53","2019-10-07T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","tatt av flaket.\r\nhar ikke t-stykke på lager, ikke har veima.s heller.\r\nså på forskjellige medtoder for å få på en slangestuss.\r\nprata med VA, å så igjennom lageret dems.\r\nfant en 1/2 stuss med utv gjenger i helplast.\r\n\r\nborra opp og skrudde alt sammen med lim. \r\nherda i 3 timer, monterte på slange med nivå kule inni.\r\n\r\nmontere flak på bilen.\r\n\r\nbytt h7 hovedlyspære på bil h side",685425.0,"Brudd på slangestuss væsketank-nivå","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-12-03T09:04:40",6.0,"2019-12-03T13:54:33",null,265812.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-12-03T07:05:56","2019-12-03T07:05:58"]
["+DV=911.305-GZ0002","Demontert hydr motor.\r\nLekkasje fra motor ned i lager til tallerken.\r\n\r\nSjekket magnet ventiler til motor på bom. V side lyser, H side lyser ikke.\r\nLøsnet kontakt fra magnetspole. Da kommer lyset på. Byttet om H og V kontakt. Virker på begge sider.\r\nMagnetspole på S15 defekt. \r\nSatt på ny magnetspole. Hadde ikke rette størrelse, men den passer. \r\nTestet funksjoner. Ok\r\nBestiller ny motor og ny magnetspole/ ventil.\r\n\r\n18.03.20\r\nByttet magnetspole.\r\nByttet motor. Tallerken vil ikke gå rundt.\r\nMotor er den samme som stod på.\r\nByttet tilbake til den gamle, og det virker normalt.\r\nTar begge motorer inn og sjekker blindlokk i ventilhus bak på motor.\r\nVentilen på den nye motoren står på motsatt side som på den gamle. Motor er helt lik, men den ventilen styrer omdr retning på motor. Byttet slik at begge er lik. Monterer motor. Alt virker. Testkjørt. Ingen lekkasjer. Ok.\r\n58371 km",702852.0,"Høyre tallerken ville ikke rotere rundt etter sist utlegg .","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-11T12:32:09",10.5,"2020-03-18T14:56:13",null,275306.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Høyre tallerken ville ikke rotere rundt etter sist utlegg på pelletsutlegger 305"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-03-10T10:42:47","2020-03-10T10:42:51"]
["+DV=911.305-GZ0002","bytt \r\nmotorolje og filter\r\ndiesel filter\r\ndiesel filter grov\r\nluftfilter¨\r\nhyd returfilter\r\nhydraulikk trykkfiltre 3 stk\r\n\r\nsjekk\r\nkjemifiltre\r\nhyd olje nivå \r\nkjemi slanger\r\nhyd slanger\r\nreima/strammer\r\npresseining og armer\r\n\r\nlada batteriene\r\nsmørt kontakter\r\n\r\ntest kjørt OK",731038.0,"Service  2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-15T09:06:02",14.0,"2020-09-30T13:26:09",null,2134261.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15.0,null,"2020-07-29T07:00:00","2020-08-05T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","bøyd aksel til senter spreder bak.\r\ndemontert\r\nopplagring ser hel ut, aksel er bøyd.\r\nbestilt deler fra veimas\r\n\r\npussa ned å fjerna all rust der pumpa og akselen sitter.\r\ngrunda og lakkert opp.\r\npussa ned feste for akselen og dusja alt med sp400\r\n\r\nfikk feil aksel fra veimas. sendt i retur å sendt mer bilder å mål til de.\r\n\r\nfikk riktig aksel, montert sammen. \r\nfikk ikke satt pumpa sammen med akselen pga tappen på akselen ikke passa i krysset, måtte file ned 1mm.\r\n\r\nmontert sammen og testa ok.\r\nlitt skakkhet i speder tallerken også. demontert og retta den opp.",730197.0,"Rep. etter sommervedlikehold 2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-30T13:15:31",19.0,"2020-10-12T14:22:44",null,286193.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-09-30T13:13:09","2020-10-09T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Smøring og kontroll\r\nVLD Timer: 707",733848.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-20T17:13:27",4.0,"2020-11-20T17:13:29",null,2154037.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2020-11-20T07:00:00","2020-11-27T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Tatt og slettet minne på minnebrikke for spreder \r\n\r\n 3 POSTER SOM IKKE MÅ SLETTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\n\r\n\r\n- OSL305.VRG\r\n- KNOTTEN.DBF\r\n- Safety\r\n\r\nDette er programvaren til Vpaden\r\n\r\n\r\n\r\nMotortimer 707",742774.0,"Minne-kort fullt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-30T10:35:37",2.0,"2020-11-30T10:35:37",null,290908.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Tømm minnebrikke.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-11-30T07:28:38","2020-11-30T07:28:40"]
["+DV=911.305-GZ0002","Tmer:990\r\nSmøring og kontroll",749891.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-04T15:10:21",2.0,"2021-01-04T15:12:13",null,2161407.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2021-01-04T07:00:00","2021-01-11T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Smøring og kontroll",750814.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-27T15:19:36",8.0,"2021-01-27T15:19:36",null,2165292.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2.0,null,"2021-01-22T07:00:00","2021-01-29T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","bytt motorolje + filter\r\ndiesel filter\r\nluftfiltre\r\nhyd olje\r\nhydraulik retur filter\r\nhydraulikk trykk filtre 3 stk\r\nladet batteri\r\n\r\nsjekk:\r\nhyd ralinger\r\nkjemi slanger og filtre\r\nmateskruer\r\ntallerkner\r\narmer\r\ninnfestning\r\nlys\r\nsmørt\r\ntestkjørt.\r\n\r\nrep: pære i arbeidslys.\r\ndro til hyd slanger som lakk bak\r\n\r\ntimer: 748\r\n\r\n\r\n",811516.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-10T07:57:33",21.0,"2021-09-15T13:16:48","07",343537.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2021-07-26T07:00:00","2021-09-30T17:00:00",15.0,null,"2021-07-27T07:00:00","2021-07-28T12:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Smøring og kontroll",880168.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-17T17:10:23",6.0,"2021-12-17T17:11:06","VLE",410999.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.754............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-08T07:00:00","2021-12-14T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Tatt inn brikke i fra bil slettet alle oppdrag i fra denne.\r\n\r\nTimer 560",899535.0,"Minnebrikke er full , tømmes.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-04T07:35:24",1.5,"2022-01-04T08:31:10","07",429466.0,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Mistanke om full minnebrikke..."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002",null,895046.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-17T07:41:38",2.0,"2022-01-17T15:01:08","VLC",425665.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-28T07:00:00","2022-01-03T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","feilkode 308 får ikke ladestrøm. gjør rein kontakter på dynamo, full av irr. hjelper ikke. \r\ntar av front deksel. ser at reimahar ryki. 910 reim. har ikke reim. sjekker det vi har av reimer men finne ingen.\r\ndrar til bilxtra på lørdag å får ta i en 913 reim. den er for liten. drar tilbake å henter 923 og 925 reim. 925 reim gikk akkurat på. burde ha en hakke større men den lader å virker nå. testkjører alt ok.\r\nringer meg på eftan med systemfeil blinker i display. feilsøker over tlf å de setter på booster da virker den. de batteriene på lading over natta. \r\nblir ringt søndags morra, da har det ene batteriet eksplodert. bytter begge batteriene. vasker og sjekke rlading 27,4. alt OK\r\n\r\nbestilte orginal reim med riktig spor i. \r\ndemonterte og bytta reima.\r\ntest OK\r\n",923178.0,"Rep. feil mld 308 W systemfeil + batteri eksplodert.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-07T08:00:48",10.5,"2022-02-07T08:00:51","07",452740.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Hjemmevaktsjobb.\r\n4/2 - Slår inn på starter men stopper igjen umiddelbart.\r\n6/2 - Batteri eksplodert etter lading.."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002",null,918905.0,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-23T17:58:46",0.0,"2022-02-23T18:02:43","FAGP",448552.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-01T07:00:00","2022-02-07T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","tatt servis etter skjema.\r\nBYTT:\r\nmotorolje + filter\r\ndieselfilter grov\r\ndieselfilter\r\nluftfiltre 2 stk\r\nhyd retur \r\nhyd trykk 2 stk\r\ncortec\r\n\r\nsjekk\r\ninnfestning\r\nhyd slanger \r\nkjemi slanger\r\nlys \r\nkontakter\r\n\r\nREP:\r\n def rotorlampe h bom. dårlig kontakt. pussa rein poler. OK\r\n\r\n\r\nTIMER: 794",1036679.0,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-05T13:54:59",11.0,"2022-09-06T12:08:18","07;07",564556.0,"GMTVE;SSJVH","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2022-07-25T07:00:00","2022-09-30T17:00:00",15.0,null,"2022-07-27T07:00:00","2022-07-28T12:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt på nødstopp av motor er ingen feilkoder.\r\nSett over diverse kontakter \r\nKontrollert oljer ser da at det er litt lavt oljenivå på hydraulikk tank\r\nved sving til venstre mulig stopp da nivå vil gå under giver.\r\nFylt opp med olje feilsøkt  og sett etter oljelekkasjer fant en liten lekkasje ved rør kobling bak skrudd \r\ntil denne testet ser ok ut,plass for teste den .\r\n\r\nTimer 1106",1146189.0,"Kont/Rep. feil mld nødstopp. motor","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-20T15:12:48",3.0,"2022-12-21T08:04:11","07",2241709.0,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Nødstopp motor kommer opp , ingen nødstopp aktive ifølge sjåfør.\r\nFikk i gang igjen og utført oppdrag, periodisk feil ??\r\nSkjedd 2 ganger på 5 minutter."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilsøkt.\r\nTallerkene går rundt men vil ikke legge ut.\r\nMålt hydr trykk, ok.\r\nSjekket magnet ventiler til skruer med magnetstav. ok.\r\nPrøver å kjøre den i nødkjøringsmodus. Da går skruer. \r\nEtter videre feilsøk finner vi på el skjema at det går et signal til ventil som styrer LS trykk. Ventil S1. Den skal aktiveres i lag med ventiler som styrer skruer og proporsonalventiler.\r\nDet aktiveres i el skap, og går til magnetventil på denne. Sjekker og finner ut at spolen er defekt. Bytter spole og alt virker normalt.\r\n\r\n65518 km",1153416.0,"Vil ikke legge ut. Kun tallerken starter.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-26T16:12:00",13.5,"2022-12-27T10:59:30","07;07",2248876.0,"SSJVH;GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ",null," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","feilsøkt. \r\ntok av ledning til oljetrykksgiver og la til jord. hjalp ikke. \r\nmålt oljetrykk 7bar. \r\nmye irr på kontakt stykke inn på giver. dro litt i den å da røyk den. monterte ny kontakt men hjalp ikke. motor stopper. \r\nkontaktet veimas. de mener stopp relle er def siden det ikke hjelper og jorde oljetrykksledning. \r\nmå bestille deler prøvd oljetrykksgiver fra annen maskin, virker fortsatt ikke\r\nHovedsikering er def skiftet hele. Startrelais kont .mye irr i denne renset \r\nbøyd ledninger ved kontaktstykk ute på aggregat motor starter .\r\nåpnet kontakstykk renset og lagt på rustbeskytelse . prøvd og starte ok",1157586.0,"motor stopper","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-30T19:13:45",15.0,"2023-01-03T09:11:20","07;07",2253004.0,"GMTVE;GMFBA","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","motor stopper med en gang"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Hentet kupper weisser for å varm kjøre og teste alle funksjoner.\r\nKjørt den inn på verkstedet får å ta service.\r\n\r\nByttet motorolje og filter.\r\nByttet dieselfilter.\r\nByttet retur hydr filter\r\nByttet trykkfilter hydr.\r\nSmurt.\r\nTestkjørt, ok",1311411.0,"Service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-06T12:48:52",18.0,"2023-10-13T15:01:27","07;07",2404772.0,"SSJVH;GMHED","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2023-09-08","2023-10-15T17:00:00",15.0,null,"2023-07-27T07:00:00","2023-07-28T12:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","Demontert gitter i kassen for å komme til ødelagte beskyttelse deksel over mate skruene. Montert nye lås på 3 deksel.\r\nStrammet låser som holder utleggerene på siden. \r\nMontert på plass ledninger som er dratt ut av koblingsboksen.\r\nLekkasje i sylinder til utlegger på venstre side. Sjekker pris 19000kr Sjekker om den kan overhales.\r\nEtterdratt kuplinger som lekker høgre og venstre side bak.\r\nTestet baklys. Ryggelys står på hele tiden. Feilsøk. Ledning i kontakt er irret og løsnet fra endehylser. Setter på nye endehylser på alle ledninger. Testet. ok\r\nByttet høyre baklampe. Knekte skruefester til glass. \r\nByttet glass v baklampe side. (brukt)\r\nByttet komplett høgre baklampe.\r\nKontrollere tidligere oljelekkasjer ble tett. ok\r\nRydd og vask av gulv.\r\nDemontert sylinder som skal sendes til overhaling. Laget innkjøpsordre.\r\nMontert sylinderen på plass etter overhaling.",1374369.0,"Rep etter service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-10T13:24:35",16.0,"2023-10-25T08:54:36","07;07",2466841.0,"SSJVH;GMHED","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep etter service"," - ",null,null," - ","2023-10-10T07:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","09.01.2024 20:22 - GMPOK\r\n1196 timer",1432096.0,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-09T20:13:04",8.0,"2024-01-09T20:22:19","FAGP",2523487.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-21T07:00:00","2023-12-27T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","feilmeling. 405, didgital utgang a X29.1. det er rotorlampe H.\r\nmidtskrue står. får ikke rikka den med fastnøkkel og rør. \r\nplass tømmer kassa. \r\nde sa at den var ekstremt dårlig reingjort forje gang. mye hard masse rundt skruene og trakter/tallerkner. \r\ntok inn maskin. skruen går fint rundt. ikke slakk i lagre. \r\nsmørt opp.\r\nmontert sammen deksler over skruer og netting lokk.",1456118.0,"Rep.senterskrue sitter fast+ data-link feil","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-22T10:12:46",6.0,"2024-01-22T20:26:59","07",2546976.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Senter skrue har satt seg fast.\r\nFeil mld i display og utlegg er ujavnt."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","Feilmelding er  utgang til rotorlampe. Bak virker ikke. Kan brukes. Repareres senere.\r\n\r\nFeilsøkt på motor som ikke ruser seg opp. Jordingsledning til solenoid defekt. Laget ny ledning. Testet ok.",1477934.0,"Rep. feilmld 405 digitalutgang A (X29.1 )","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-16T10:41:46",3.5,"2024-02-16T10:56:48","07;07",2568480.0,"SSJVH;GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Får feil mld .\r\nFår lagt pellets men legger ikke som den pleier å gjøre."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","28.03.2024 16:38 - GMJMT\r\n69684 km ",1463370.0,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-28T16:38:50",7.0,"2024-03-28T20:20:25","FAGP",2554092.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-31T07:00:00","2024-02-06T17:00:00"]
["+DV=911.305-GZ0002","SKADE REP AV VEIMAS.",446224.0,"Kast i høyre spredertallerken.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2009-01-15",null,80258.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep skade på høyre tallerken.\r\nKast i aksel.\r\n\r\nHusk timer og kvitt."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002","GARANTI SERVICE OG KALIBRERING UTFØRT AV VEIMAS.",469481.0,"Garantiservice+ kalibrering utføres av Veimas","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2009-12-07",null,86798.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Utføre garantiservice og kalibrering","52599 - ",null,null," - ",null,null,null,"2009-10-05"]
["+DV=911.305-GZ0002","REP AV MIDTSEIM",464707.0,"Påsveising av vannstusser for rengjøring av skruer på armer.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2010-08-26",null,88667.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Montering av vannkoblinger \r\nUtføres av Midtsheim.","50773 - ALTA KOMMUNE",null,null," - ",{"$nulls":4},"2009-12-07T10:17:13"]
["+DV=911.305-GZ0002","ÅRLIG SERVICE. BYTTET OLJE, ALLE FILTERE, TESTET OG KALIBRERT.",473771.0,"Årlig service.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0.0,"2010-12-20T08:00:00",null,96232.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service.\r\nUtføres av Veimas.","52599 - ",null,null," - "]
["+DV=911.305-GZ0002",null,1593191.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,"07",2681554.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.305-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2024-07-22T07:00:00","2024-07-28T17:00:00",15.0,null,"2024-07-27T07:00:00","2024-07-28T12:00:00"]