{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":630,"n_cols":34,"rows_kept":630,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tidligste start","Faktisk objekt","Utført arbeid","FDV-ID","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Faktisk ferdigdato","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig"]
[null,"UTGÅTT00254","REKLAMASJON: S.STAVE MASKIN, BLIR UTFØRT I FORBINDELSE MED AT MASKINEN BLIR SENDT TILBAKE TIL FABRIKK.\r\nEG PRODUKTER HAR MONTERT TALL OG LOGOER.",null,437701,"Pakning.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2007-04-19",null,63114,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","RE - "," - ","Rep. løs pakning mellom turbin og avfallsbeholder.\r\nHusk km/timer og kvittering i feilrapportboka.","50445 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Ved ekstreme værforhold ( tåke og kaldt ) fryser det is rundt luftfilter intaket på agregatmotor og motor får ikke luft. \r\nBryter på bakluke fryser \r\nBil motoren bruker mye olje \r\nDet bør også kunne kontrollere og fylle hydraulikkolje med tippen nede.",null,440654,"Sort røyk fra eksos","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2007-12-24",0,"2007-12-24",null,70500,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","RE - "," - ","agregatmotor"," - ",null,null," - ",null,0,"2007-12-22","2007-12-22","2007-12-22"]
[null,"UTGÅTT00254","REP SKADE I TAKET HOS SCANIA PÅ KLØFTA.\r\nKM 6107",null,450809,"Skade i taket.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2008-06-24",null,74034,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. skade i taket.\r\nSkadedato 11.03.08.\r\nUtføres av Scania Øst.","52000 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","17.10  Lag  B  Lundgård og Sukkestad leverte 423 på kløfta\r\n21.10  Lag B henta bilen på Scania",null,491449,"SERVICE","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-10-17",0,"2008-10-21",null,77660,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","SERVICE"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Rep sugemunn går ikke ned: Prøvekjørte alle funksjoner flere ganger men fant ingen feil.\r\n354timer",null,446834,"Sugemunnstykke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-10-30",0,"2008-10-30",null,78060,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. sugemunnstykket går ikke ned.\r\nRekl. Sigurd Stave AS\r\n353 timer.","50445 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Kontrolert skadet avreningsplate bak. Rep senere.\r\n407Motor timer 276vifte timer",null,456930,"Skadet avrenningsplate bak","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-11-21",0,"2009-03-18",null,78232,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - "," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep skadet plate bak,se feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km/timer og \r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Skiftet åpningshendel til panserlås.\r\n- Justert grill.\r\n\r\nkm: 7657.",null,447511,"Panseråpner.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-11-21",0,"2008-11-21",null,78392,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt panseråpner.\r\nHusk km og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Det sto Can Bus på display og et rødt kryss over hele skjermen, kjørt inn på verksted,\r\nbegynte å se på, da var alt i orden, ble med ut for å prøve alt ok \r\nTømmeventilen er fryktelig treg.\r\n\r\n\r\n9739 km",null,445095,"Tømme ventil. Can bus feil.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-12-21",0,"2008-12-22",null,79689,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","RE - "," - ","Rep. tømmeventilen vil ikke åpne seg, periodisk feil.\r\nRep. can bus feil, periodisk.\r\nRekl. Sigurd Stave Maskin.\r\nPåbegynt på hjemmevakt.","50445 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Demontert skjerm og hengt opp markeringslys.\r\nDemontert gummi og rettet og lakkert skade høyre side bak, hengt opp igjen gummi\r\nLaget nye fester til venstre bakskjerm, montert og justert\r\nSkiftet høyre baklykt prøvd alt ok.\r\nKontrollert rygge kamera, alt ok her er det brukerfeil\r\n\r\n\r\n15208 km",null,456929,"Venstre bakskjerm.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-01-25",0,"2009-03-18",null,80591,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. venstre bakskjerm har falt av.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Service utført av Scania på Kløfta.\r\n15752km",null,492662,"Service og kampanje hos Scania Kløfta","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2009-09-02",null,86244,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Service på shassis hos Scania Kløfta.\r\nOnsdag 2/9-2009","52000 - ",null,null," - ",null,null,"2009-09-02"]
[null,"UTGÅTT00254","skiftet tetning i tanken\r\ntømmeventil passer ikke\r\ntat mål av ventil\r\n\r\n\r\n\r\n652 t",null,470358,"Service på glykolsuger utføres av Sigurd Stave Maskin.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-11-16",0,"2009-11-25",null,86849,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Rep av tømmeventil, bytte til ny type. \r\nRep av Tettninger inne i tank, nytte til ny type lokk.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Kont. bakluke og tappekran, ingen feil funnet.\r\nFeilsøkt på motorfeil, ved trykk på stopp senker motoren turtallet til ca 200 o/min før den ruser seg opp igjen. Sigurd Stave kommer og reparerer.\r\n895 Timer.",null,453433,"Agg. motor stopper ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-10-21",0,"2009-10-21",null,87325,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","RE - "," - ","Rep. agg. motor stopper ikke, se feilrapporter.\r\nRep. tappekran i bakluke.\r\nRep. bakluke virker ikke?\r\nRekl. Sigurd Stave.\r\nHusk km/timer og kvitteringer."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Byttet motorolje og filter. Byttet dieselfilter. Rengjort forfilter på agg.\r\n895 Timer.",null,453213,"Service på agg. motor.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-10-21",0,"2009-10-21",null,87387,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Service på agg. motor.\r\nHusk km/timer."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet høyre bakre rotorlampe.\r\n1018timer",null,469537,"Rot. lampe.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-12-09",0,"2009-12-09",null,88552,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. rot. lampe bak på h. side.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet tømmeventil.\r\nFeilsøkt vibrasjon og ulyd, virker som lyden kommer fra vifte/vifte opplagring.\r\nPrøvekjørt, maskin kan brukes. Siggur stave kommer 10.12.09 dem tar en avgjørelse på saken.\r\nBestilt venstre bakskjerm.\r\nMontert ny bakskjerm v-side\r\nAgg motor: 1018 timer\r\nvifte:697timer\r\nBil:18312km",null,469918,"Vibrasjon/ulyd. Tømmeventil.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-12-08",0,"2009-12-15",null,88707,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. ulyd/vibrasjon fra agg. motor, når motor går ned på tomgangshastighet, se feilrapport.\r\nSkifte tømmevntil i lokket bak.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Bilen var kjørt helt tom for diesel, måtte lufte begge motorer.\r\nKont. tank møler/føler. Alt fungerer som det skal.\r\n19022 KM",null,461234,"Starter ikke. Tankmåler.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-12-23",0,"2009-12-23",null,89256,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor starter ikke, se feilrapport.\r\nKont. tankmåler, viser 1/2 når den er tom?\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på camera.\r\nFulgte ledning til skjøt og den kontakten hadde 2 stk irrete stikkere .\r\nRengjort og montert sammen med vaselin .\r\nTeipet inn skjøt med vulketeip.\r\ntestet ok.\r\n204499 km",null,458970,"Ryggekamera.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-01-15",0,"2010-01-15T13:29:46",null,89760,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. ryggekamera, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på tankmåler, flotørarmen tok borti tankens yttervegg ved halvfull tank. Bøyd armen litt inn - ok.\r\n21397 KM",null,469421,"Tankmåler.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-01-25",0,"2010-01-25",null,90213,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. dieseltankmåler, viser 1/2 når tanken er tom.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Bilen var kjørt tom for diesel.\r\nFyllt diesel og luftet begge motorene.",null,458393,"Motor starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-01-18",0,"2010-01-18",null,90218,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor starter ikke.\r\nHjemmevaktjobb.\r\nFeilrapport mangler."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt frostvæskelekkasje:\r\nDro etter slangeklemme inn på vannpumpe i framkant på motor.\r\nSkiftet expansjonstank, innfestningen  av tanken hadde slitt hull pga vibrasjon.\r\nLa på en o-ring på innfestningen så tanken skulle ligge mere stabilt.\r\nFylt på kjølevæske og prøvekjørt ok.\r\nSkiftet venstre hovedlyspære.\r\n23383km",null,469185,"Kjølevæskelekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-02-23",0,"2010-02-24",null,91516,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. kjølevæskelekkasje fra agg. motor.\r\nRep. ryggekamera.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Video Technology Group  AS har skiftet komplett ryggekamera, 30.03.10\r\nMonitor : Compact LCD 7\" UNI\r\nKamera : Compact color camera CMOA 120g\r\n\r\nSkjøtet def. luftslange ved v. bakhjul. Kont. eksoslekkasje - ingen feil funnet.\r\nByttet h. løftesylinder til løft av sugeaggregat. Byttet lager i h. støttehjul på sugeaggregat.\r\n\r\n24730 KM",null,468941,"Luft- og eksoslekkasje. Ryggekamera.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-03-26T10:48:05",0,"2010-04-26",null,92282,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. luftlekkasje.\r\nRep. eksoslekkasje, se feilrapport.\r\nRep. ryggekamera.\r\nRep. feilmelding CAN-BUS, motor stoppet under drift.\r\nHusk km/timer og kvitteringer."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Byttet lager i h. løpehjul på sugemunn.\r\n24720 KM",null,466148,"Løpehjul. Luftlekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-04-12",0,"2010-04-12",null,92657,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte defekt løpehjul på sugemunn, h. side.\r\nRep. luftlekkasje.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","25/8 Bilen levert på Scania\r\nM-TILSYN UTFØRT AV SCANIA KLØFTA.\r\nKM 29500",null,467800,"SERVICE","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-08-25",0,"2010-08-25T08:00:00",null,95972,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","SERVICE."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","S.STAVE HAR TATT SERVICE PÅ MASKINEN.",null,473764,"Service på glykolsuger.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2010-08-30T08:00:00",null,96233,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Service på Schørling glykolsuger.\r\nUtføres av Sigurd Stave AS","50445 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Gjorde reint og skiftet pakning mellom tank og turbin.\r\n24806km",null,466079,"Pakning.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-09-20T08:00:00",0,"2010-09-21T08:00:00",null,96779,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Skifte pakning mellom tank og turbin.\r\nHusk km/timer."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt:\r\nPrøvekjørt og testet hev/senk av sugemunn .Fant ingen feil.\r\nKontrolerte hovdestrømsbryter ok.\r\nResatt styreenhet.\r\nPrøvekjørte ok.\r\n1460 timer\r\n25008km",null,465686,"Sugemunn går ikke ned.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-10-18T08:00:00",0,"2010-10-18T08:00:00",null,97548,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. sugemunnstykke går ikke ned.\r\nSe feilrapporter.\r\nHusk km/timer og kvitteringer."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","-Hs markeringslampe på sugemunn def. Skiftet def. kontakt ved hs løftesylinder. Lampeglass var litt sprekkt men lampe virket, så jeg bestiller nye lamper til lager.\r\n\r\nKm: 25325.",null,474740,"Markeringslys","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-10-25T08:00:00",0,"2010-10-25T08:00:00",null,97708,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. Lys\r\n\r\nHusk km/timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Justert trykkbryter for ventilator klutsj innkobling 4bar synkende.\r\nBestilt mansjet for luftsyllinder  som går inn i tanken.\r\n\r\n- Feilsøkt sugemunn pga hopping på bakken. Festet tak og brakketter i tak da flere skruer   var løsnet og falt ut. Dette hjalp ingen ting.  fant så at sugemunn var helt feil stilt i   forhold til hjul og brakketter. Sugelepper var utslitt. Rettet på dette og justerte og byttet \r\n  leppene. Nå ble den rolig på bakken men begynte å riste når den var oppe.\r\n  Det viste seg at sugemunnene var for myke og luftspalte under ble for liten når vekten av   hjulene klemte på når man løftet. Monterte avstivinger i sugemunnene og prøvde etterpå\r\n  maskinen fungerte nå greit. Bestillte nytt sett med gummilepper og to stk nye   sugemunner.\r\n\r\nTimer1094.",null,472250,"Sugemunn hopper ved bruk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-11-29T08:00:00",0,"2010-12-10T08:00:00",null,98812,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep sugemunn hopper under drift.\r\n\r\nSe feilrapport.\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på ryggekamera, ingen feil funnet.\r\n1642 KM.",null,464397,"Rygge kamera","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-12-17T08:00:00",0,"2011-01-05T08:00:00",null,99509,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kontroller sikringer og kontakter til ryggekamera.\r\n\r\nHusk timer/ km.\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Rep. markeringslys på h. side sugemunn.\r\n1728 Timer.",null,465764,"Markeringslys på sugemunn.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-01-06T08:00:00",0,"2011-01-06T08:00:00",null,99999,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte markeringslys på sugemunnstykke, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Byttet hjullager i fremre og bakre hjul på v. side og fremre hjul på h. side. Mont. ny rot. lampe bak på v. side. Mont. ny gummibelg på syl. inne i tank.\r\n1728 Timer.",null,474562,"Hjullager. Rot. lampe.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-01-06T08:00:00",0,"2011-01-06T08:00:00",null,100114,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. rot. lampe bak, se feilrapport.\r\nSkifte def.lager i venstre løpehjul på sugemunnstykke.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Bestillt slanger\r\n- PURRET PÅ SLANGER !!!\r\n- Skiftet slanger.\r\n\r\nTimer: 1985",null,473045,"Sprekte hovedsugeslanger-ryggecamera virker ikke-mark.lys","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-03-07T08:00:00",0,"2011-03-24T08:00:00",null,100794,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn"," - "," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Feilsøkt for oljelekasje. Prøvd maskinen men fant ikke noen lekasje. Kan være glykolsøl fra   tanken. \r\n- Purret på slanger til sugetrakter.\r\n- Justerte lepper på sugemunn.\r\n- Søkte etter kjølevæskelekasje på MB motor, da det var væske på gulvet under maskina.\r\n  Fant noen løse slangeklemmer og dro etter skruene på slangeflensen over vannpumpa.\r\n- Rep ledninger til vann-nivå føler i ekspansjonstank.\r\n- sveiset og bygd om fettnippel på sentralsmøring.\r\n- Laget midlertidig paktning på viftehus.\r\n- Skiftet paktning på viftehus.\r\n\r\nTimer 1980.",null,473044,"Suger dårlig. Oljelekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-03-09T08:00:00",0,"2011-03-24T08:00:00",null,102458,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. oljelekkasje ved viftehus.\r\nRep. dårlig effekt i sugemunnstykket.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Demontert og kontrollert alle kontakter og ledninger. \r\n  Prøvd alle funksjonsbeskrivelser i brukermanual.\r\n  Demonterte kamera og satte dette direkte på monitor.\r\n  Virket fortsatt ikke. \r\n  Bestillte rep fra Orlaco Norge A/S.\r\n  Det ble skiftet kamera.\r\n\r\nKm: 35200.",null,495533,"Ryggekamera.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-10-19T08:00:00",0,"2011-10-21T08:00:00",null,108867,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. ryggekamera.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","GSE HAR BYTTET DEKK PÅ V.SIDE FORAN OG 4 STK BAK.",null,484926,"Skifte dekk.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-11-02T08:00:00",null,108868,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Skifte dekk på v. side  foran, og 4 stk. bak.\r\n1972 km.","53122 - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Service på bilcassi:\r\n\r\n- Skiftet oljefilter og olje  på motor\r\n- Skiftet dieselfiltere og luftet.\r\n- Skiftet luftfilter og kupefilter.\r\n- Skiftet servofilter.\r\n- Skiftet lufttørkemasse.\r\n- Kontrollert oljenivå på automatkassse\r\n  denne girer noen ganger litt hardt men dette er sett på tidligere og er et resultat av at   bilen går bare i småkjøring.\r\n- Skiftet olje og filterpå kardang.\r\n- Kontr. lys og batterier.\r\n\r\nRep bil: \r\n\r\n- Skiftet servoslange fra pumpe til rør.\r\n- Skiftet hs støtfangerhjørnet.\r\n- Justert lys.\r\n- Skaffet servicedokumentasjon og skjemaer.\r\n\r\nKm: 36160.\r\n\r\nService på Sugepåbygg:\r\n\r\n- Skiftet oljefilter og motorolje på mercedesmotor.\r\n- Skiftet dieselfilter og rengjort grovfilter. Luftet.\r\n- Skiftet Hydraulikkolje og filter. \r\n- Skiftet olje på mellomgiret Omala 220 .\r\n- Demontert beskyttelsesplate over fremre lagerbukk på vifte , smurt både fremre og bakre   lagerbukk med LX 2 fett.\r\n- Kontrollert Påbygg for løse bolter og div innfestinger. Sett over sugemunn.\r\n\r\n\r\nRep på påbygg : \r\n\r\n- Dratt etter slangeklemmer på slange ved  bunnpanne og toppdeksel pga  oljelekkasje.\r\n- Spylt rent.\r\n- Skiftet alle lagere i hjulene på sugemunn.\r\n\r\nTimer: 1200",null,478407,"Sommervedlikehold 2011 Bil og Aggregat","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-11-14T08:00:00",0,"2011-12-19T13:27:58",null,109260,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service på Bil\r\n\r\n2000 timers service på aggregat\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Skiftet luftbelg hs bak.\r\n\r\nKm: 35447.",null,484838,"Luftlekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-11-07T08:00:00",0,"2011-11-08T08:00:00",null,109421,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. luftlekkasje på h. side bak.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet hovedlys pære, h/s.\r\nKont funkt, ok.\r\n\r\n35541km",null,477189,"Hovedlys feil","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-11-14T08:00:00",0,"2011-11-14T08:00:00",null,109673,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont/rep feil ved hovedlys\r\nSe feilrapport.\r\n\r\nHusk km/timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Fylt opp tåkesmørebeholder på påbygget med hyd-olje.\r\nSatte på manglene mutter under vannutskiller.\r\nFeilsøkt for høyt luftforbruk: Blendet bort påbygget.\r\nKompressor lader til 10bar før den avlaster på tørka.\r\nStoppet bilen ved 10bar, da slipper tørka ned trykket til 8bar før den blokerer.\r\nKontaktet Scania, trykket skal ikke synke når bilen og tenninga blir skrudd av.\r\nScania må inn med pc for å feilsøke.\r\n36127km\r\n2011timer\r\nSCANIA: KOBLET PÅ DATA OG KONTROLERT LUFTTRYKK. GYTTET MAGNETVENTIL TIL REGENUERING OG KOMPRESSOR. LEKKER UT AV DRENERINGSVENTIL ETTER TENNINGSKUTT. DELT TØRKE OG BYTTETBACKVENTIL MENS FØRST HADDE DETTE OPPE. MONTERT OG HØRER INGEN LEKASJE NÅ.\r\nKM 36165",null,480373,"Lufttrykk. Kompressorolje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2010-11-28T08:00:00",0,"2011-12-07T09:02:49",null,110130,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont. feilmelding :\" høyt luftforbruk\", se feilrapport.\r\nEtterfylle kompressorolje, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering.\r\n\r\nBILEN SKAL TIL SCANIA PÅ KLØFTA TORSDAG 01.12.11 FOR REP AV LUFTLEKK. BILEN MÅ VÆRE DER KL 07:00."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt trykkbryter for ventilator clutch defekt. (feilsymbol 55)\r\nDemontert og testet trykkbryter, den virket ok.\r\nKuttet på 4bar synkende.\r\nTestet alt ok.\r\n2108timer",null,477801,"Clutchbryter.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-01-02T08:00:00",0,"2012-01-02T11:37:24",null,111395,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. def. bryter for variatorclutch, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt.\r\nKonf med Scania.\r\nSkiftet kupe-vifte.\r\n\r\nFår ikke frem feikode 55, ingen feil funnet.\r\n\r\n38244 km",null,477930,"V.app.vifte. Feikode.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-01-04T08:00:00",0,"2012-01-05T08:00:00",null,111501,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. varmeapp. vifte går ikke.\r\nRep. feilmelding på bryter med symbol 55\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøking\r\nmangler 4,5 l motorolje\r\nprøvd og starte ok\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2200 t",null,481749,"Agg. motor stopper. Alarm.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-01-23T08:00:00",0,"2012-01-23T08:00:00",null,112230,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. alarm, agg. motor stroppe, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Limt fast løse plater på vegger rundt agg. motor. Øvre plate på vs måtte demonteres helt og så limes opp igjen.\r\n\r\nTimer: 2260.",null,477268,"Isolasjonsmatter løsner.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-02-23T08:00:00",0,"2012-02-24T08:00:00",null,113519,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. isolasjonsmatter i påbygget, rundt agg. motor løsner.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Skiftet varmeapparatkran pga lekkasje.\r\n- Skiftet radiatorlokk pga defekt paktning.\r\n- Det boblet i ekspansjonstanken, fant at lekasje kom fra kompressor \r\n  og inn i kjølesystemet.\r\n- Byttet komressor og ny kjølevæske.\r\nPrøvekjørt og fungerte OK.\r\n\r\nKM: 40952.",null,485789,"Kjølevæskelekkasje varmeapp.kran / def. kompressor","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-03-12T08:00:00",0,"2012-03-16T08:00:00",null,114045,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. kjølevæskelekkasje, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","- Festet Lokk til sugekanal i tank. Byttet gummi- isolator.\r\n  Bestilt nye til lager.\r\n\r\nTimer : 2270",null,483816,"Lokk.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-04-10T08:00:00",0,"2012-04-10T08:00:00",null,114804,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Lokket på innsug i tanken har falt av.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på innkobling av clutch. Det er en liten luftlekkasje i svivelen inn på vifteakslingen. Byttet denne - ok.\r\n2276 Timer.",null,479605,"Start av turbin varierer/feilmld","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-10-08T08:00:00",0,"2012-10-09T08:00:00",null,120160,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep tutbininnkobling/funksjon\r\nSe feilrapport.\r\n\r\nHusk timer kvitter i boka"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Blindet hull for manometer filtervakt.\r\nFylt på olje for tåkesmøring luftanlegg.\r\n\r\n\r\nKM41204",null,480102,"Olje på trykkluftssystem. Manometer.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-10-19T08:00:00",0,"2012-10-19T08:00:00",null,120551,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Etterfylle olje til trykkluftssystem.\r\nSkifte defekt manomete på hydr. oljetanken.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Aggregat stopper etter selvtest.\r\n\r\nDet har \"hoppet\" av en blindstuss på ett T-stykke som sitter på ekspandasjonstanken til frostvæsken, aggregatet har blåst av mye væske, og motoren stopper da på nivåvakta.\r\n\r\nBlindet av T-stykket og fyltl på igjenn frostvæske.\r\nPrøvekjørt alt ok.\r\n\r\n45038 KM",null,486370,"Agg. motor stopper.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-02-25T08:00:00",0,"2013-02-25T08:00:00",null,125302,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. agg. motor stopper, feilkode F + motorsymbol.\r\nSe feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nA.R.Grandal\r\nVask 12 timer og polering 24 timer",null,485085,"Sommervedlikehold  vask og  polering","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-03-07T08:00:00",0,"2013-03-07T08:00:00",null,125455,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - "," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold - 2013"," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Smurt midtsug.\r\nUlyd når midtsug slippes ned mot bakken, knirkelyd.\r\n\r\nTømt hyd-olje tank.\r\nSkiftet nivåglass. (tipp)\r\n\r\n45284 km / 2508 t",null,484046,"Ulyd i vifte.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-04-03T08:00:00",0,"2013-04-08T08:00:00",null,126420,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. ulyd i vifte, se feilrapport.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Tessta har montert transponder.",null,490967,"Montere transponder","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-08-16T08:00:00",null,131259,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - "," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Montere transponder, utf av Tessta."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Rep av løpehjul på sugemunnstykke.\r\nDemonterte 4 hjul som det var defekte lagre på,slo ut gamle lagre å monterte inn nye lager å monterte hjulene på igjen.OK\r\n\r\nKM:45499",null,498230,"Løpehjul sugemunnstykke slitt/defekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-10-28T08:00:00",0,"2013-10-28T08:00:00",null,133154,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep løpehjul på sugemunnstykke.\r\n\r\nHusk timer/km\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt, prøvekjørt funktioner med lufthavnbetj.\r\nFår kke frem feil igjen, prøvekjørt over lengere tid, fortsatt ikke feil.\r\n\r\nPrøves igjen.\r\n\r\n2529 t",null,491045,"Sugemunn går ikke opp.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-11-26T08:00:00",0,"2013-11-26T08:00:00",null,134293,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. sugemunn går ikke opp, ryggelys lyser konstant.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Kontrollert funksjoner på sugemunn,fant ingen feil.\r\n\r\n3105 km",null,498253,"Sugemunn går ikke ned.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-12-28T08:00:00",0,"2013-12-28T08:00:00",null,135505,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Kont / rep sugemunn går ikke ned.\r\n\r\nHusk km\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - "]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt arb--lys bryter på bil: Led lys i bryter blinker. Når du starter suging med arb-lys på går ikke sugemunn ned. Arb-lys bryter har to funksjoner enten virke kunn med ryggelys, da heves sugemunn eller konstant arb-lys. Ved konstant arb-lys skal led lampa i bryteren lyse konstant. Det programeres ved å holde bryteren inne i 3sek.\r\nProgramert bryter og testet ok.\r\n\r\nLimte pakkning mellom vifte og beholder.\r\n\r\n3119timer",null,502931,"Sugemunnstykke går ikke ned ved aktivt arb.lys","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-01-15T14:39:26",7.5,"2014-01-15T14:39:31",null,136631,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-01-15","2014-01-20"]
[null,"UTGÅTT00254","rep skade bak \r\n\r\n\r\nrettet plate bak under luke.\r\n\r\npusset og lakkert\r\n\r\n\r\nkm3535",null,503864,"Skadet plate bak ( 2-feilrapporter )","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-01-21T07:00:00",2.5,"2014-01-21T07:00:00",null,137041,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-01-21","2014-01-24"]
[null,"UTGÅTT00254","Knut mm",null,502436,"Vask/Polering sommervedlikehold - 2014","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-04-09T16:48:49",51,"2014-04-12T05:50:51",null,138970,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold - 2014\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,50,null,"2014-03-03T07:00:00","2014-04-22T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","PAKKNING/GUMMI TIL TETTE LOKK INNE I TANK\r\nREINGJORT OG LIMT PÅ TETTNING/PAKNING\r\n\r\n\r\nKM47244",null,505150,"Pakning v/lokk innv. tank / markeringslys.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-04-07T07:25:13",2.5,"2014-04-25T09:04:28",null,140514,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-04-08","2014-04-11"]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet blinklamper med parklys begge sider foran.\r\n\r\nMont nye pussere til lykter.\r\n\r\n47243 km",null,504233,"Blinklysglass / h.visker på lampe mangler.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-04-11T07:25:09",3.5,"2014-05-08T14:33:18",null,140697,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-04-11","2014-04-30"]
[null,"UTGÅTT00254","Bil (scania) Byttet:   motorolje og filter,luftfilter, dieselfilter, servofilter,\r\n                      kardangfilter, filter og olje på allison aut kasse.\r\n\r\n                      Kontrollert:   Batteri og ladet, frostvæske, alt av lys og funksjoner,                                        sentralsmøring, bremser og foringer.\r\n\r\n\r\nPåbygg (MB) Byttet:    motorolje og filter, dieselfilter 3stk,  innere og yttere luftfilter,                                             hydraulikkolje og returfilter,Olje på fordelingskasse til turbin, Cortec i                                   el-skap\r\n\r\n                       Kontrollert: Alle funksjoner og div lys, frostvæske.\r\n\r\nSmurt alle punkter som ikke er sentralsmurt.\r\n\r\n\r\nReperasjoner:  Byttet tåkesmører da det var sprekkt glass på den gamle,festet luftfilter på\r\nMB og løst markeringslys på høyere skjerm bak.\r\nSkiftet diverse hjullager og svinglager på bærehjul til sugemunnstykke.Snudd eksosrør på scania da den blåste eksosen rett i luftinntaket til MB motoren.Bytett kran til varmeapparat da det var lekkaje på den gammle.\r\nByttet fremere og bakere gummi på sugemunnstykket og justert inn dette, måtte lage skiver for og få det fremere grov suget langt nok ned mot underlaget.\r\nHar også bestillt nye sugetrakter da de som sitter på har diverse sprekker over alt. Men er\r\nlang leveringstid på traktene så håper det går til neste sommer.\r\n\r\nEksos igjennom tippkasse skal bygges om til neste år da det er eksolekkase til stadighet igjennom flens imellom tipp og ramme, er ikke nødvendig med eksos oppvarmet kasse her som det kun suges glykol.\r\n\r\n47369 KM\r\n2610 Timer",null,518931,"Sommervedlikehold 2014","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-09-10T14:12:48",61,"2014-09-29T12:52:32",null,146420,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold etter skjema /km / timer.\r\nLage filterliste\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-09-15","2014-12-31"]
[null,"UTGÅTT00254","Kontrollert sprekker i sugemunnstykke.\r\nDisse er ikke større en at det går ut vinteren.\r\n\r\nKjøper nye munnstykker og legger disse til lager.\r\n\r\n\r\n2624 Timer",null,518574,"sprekk i sugemunnstykke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-20T02:30:46",1,"2014-12-22T08:20:48",null,150814,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","sprekk i sugemunnstykke på begge sider.\r\noppdaget ved kontrollskjema.\r\n\r\n2624 timer\r\n\r\nTom Rabben Lag B"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2014-12-20T02:29:30","2014-12-31T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Funksjonskontroll av allt lys og speilvarme, allt virker.\r\nKjørt en tur med allt på.\r\n\r\n48354km\r\n1859 timer",null,519774,"Arb.lys / Speilvarme.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-07T10:26:26",2,"2015-01-07T10:26:26",null,151393,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. lys og varme\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-01-07T07:10:21","2015-01-09T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","10.03 vask 3 mann 5 15t\r\n11.03 poler 5 mannn 5 25\r\n12.03 oppatt polering 3 mann 3 9t",null,522601,"Vask/Polering sommervedlikehold - 2015","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-13T06:21:42",55,"2015-03-16T09:52:35",null,153396,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold - 2015\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-02-12T10:31:41","2015-05-31T16:38:41"]
[null,"UTGÅTT00254","lagt inn gummimatte.",null,524040,"mangler gulvmatte på venstre side","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-02T06:43:19",1,"2015-03-09T11:49:47",null,154300,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nTimer/km: 2690\r\n\r\nFørers navn:Arnt H Døhlden"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-03-02T06:42:31","2015-03-06T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","kont rep feilkode i påbyggs instrument. kont prøvekjørt får ikke frem feilen.\r\n\r\nmen sugemunstykket slutter å gå opp ved rygging etter en tid med kjøring.\r\nryggelys slutter også å funke. \r\nfeilsøkt. feilen ligger på scaniaen. strøm/styresingal til rele rp8 blir borte. i følge scania skal dette komme fra noen styreeheter. må på scania for rep.\r\nkm 48734\r\n17.08.2015. Testkjørt og kontrolert automatisk hev/senk av sugemun ved rygging.\r\nKjørte i ca 1 time, fikk ikke fram noe feil.\r\nBil: 48884km\r\nAgg:1892timer",null,527764,"Feilsymbol:14Reservegir innkobletSug går ikke opp (i revers)","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-09T08:04:12",20,"2015-08-17T12:37:20",null,154500,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-03-05T07:16:38","2015-03-10T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på at spedometer ikke virker \r\nfår ikke fram noen feil ,spedometer virker som det skal",null,524631,"Speedometer virker ikke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-07T09:03:06",1,"2015-04-07T12:08:08",null,155403,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. speedometer som ikke virker.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-03-26T09:18:49","2015-03-30T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på speilvarme ,alt virker\r\nFeilsøkt på arbeidslys, alt lys virker \r\nBestilt nytt setetrekk\r\nDemontert og skiftet setetrekk på sittepute.\r\n\r\n\r\n\r\nKM 48795",null,520448,"Speilvarme/Lys/Setetrekk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-07T09:03:27",3.5,"2015-04-09T13:34:49",null,155482,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-03-27T10:50:03","2015-03-31T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Oppdatert brukerhåndbok i glykolsuger.\r\n\r\nAlt ok.",null,524947,"Oppdatering av håndbok.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-05-06T10:32:22",2,"2015-05-06T11:42:02",null,156961,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Oppdater håndbok.\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-05-06T10:31:57","2015-05-06T10:32:01"]
[null,"UTGÅTT00254","Demontert gammel eksos.\r\nbanna, slipt og sveist..\r\nmontert ny med potte fra atego, dette er potte som er laget for denne motoren.\r\n\r\nsmidd nye rør og innfestinger.\r\nlakt om ledninger pga varme fra rør og potte.\r\n\r\n2610T\r\n47369 KM",null,530930,"Omgjøring av eksos på aggregatmotor,pga lekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-28T08:40:43",21.5,"2015-09-11T13:33:09",null,160781,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Endring av eksos fra aggregatmotor.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-08-28T08:40:11","2015-09-10T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Byttet batteri\r\nbyttet o-ring i filter hus bakaksel\r\nstrammet til slangeklemmer foran på høyre side, var veldig løse.\r\nFestet innfesting for suge mund venstre side.\r\nsmørt opp støtte hjul og byttet 2 lager.\r\nByttet marklampe venstre side sugemunn.\r\n\r\n\r\n2610T\r\n47369 KM",null,532628,"Rep. etter sommervedlikehold 2015","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-09-01T12:31:50",23.5,"2015-09-11T13:54:57",null,160913,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. oppdagede feil og mangler.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-09-01T12:23:12","2015-10-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Byttet lager i 3 bære hjul for suge munn.\r\nDemontert/montert og gjort reint for nye lager i felden.\r\n\r\nDet er ikke smøring, men hatt i fett for å stoppe noe av vannet..\r\n\r\n\r\n48898 KM",null,529813,"Løpehjul på sugemunn defekt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-27T09:11:37",5,"2015-10-27T12:18:46",null,162972,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-10-26T07:25:37","2015-10-28T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Kontrollert arbeidslys/ryggelys og speil varme.\r\n\r\nAlt virker som det skal.\r\n\r\n49964 KM",null,535227,"Ryggelys / Arbeidslys / Speilvarme.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-12-07T12:32:29",2,"2015-12-07T14:04:36",null,164391,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-11-27T12:34:29","2015-12-04T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Gjort reint og skiftet baklukepakning.\r\nGjort reint skiftet pakninger på sugetrakter\r\n\r\n2818 Timer",null,542956,"Skadet baklukepakning nede v.hjørne.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-09-02T07:04:56",14.5,"2016-09-05T12:36:12",null,168852,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep baklukepakning.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-03-03T07:00:00","2016-03-09T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","PÅBYGG.\r\nDemontert og byttet bunnpanne på agerigat motor pga sprekt i støype skjøt.\r\nMåtte kappe tverrbjelke ,bygd om denne slik at dem går ann og skru på og av\r\nSkiftet drivreim på MB motor\r\nLaget ny avtappningsslange\r\nSkrudd fast løse påbyggsbolter\r\nSkiftet hjullager i 4 stk hjul på sugemund.\r\nSkiftet fremre sugeslange v-side.\r\nTimer 2818\r\n\r\nBil\r\nSkiftet bremseslange vs fremre pga gnisseskade\r\nLimt feste på hs hjørne \r\nByttet drivreim \r\nSkiftet termostater og pakning pga lekasje\r\nBil send til Scania for og bytte radiator pga hadde ikke verktøy for og gjøre denne jobben selv\r\nKM50592\r\n\r\n\r\nLag C\r\nLev bil på Scania Kløfta\r\nO Hønsen",null,553822,"Rep.etter sommervedlikehold 2016","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-08-30T12:34:24",44.5,"2016-10-03T08:17:04",null,175655,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Oljelekkasje fra bunnpanne på aggregatmotor ( MB )\r\nKjølevæskelekkasje framdriftsmotor.\r\nDiv. feil"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-08-31T07:00:00","2016-09-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøking\r\ntatt veg strøm\r\nprøvd og starte aggregatmotor flere ganger\r\nstarter hver gang\r\n \r\nsatt på bakhjulskjerm h/s på nytt\r\nok\r\n\r\n\r\n\r\n50941 km",null,557348,"Aggregatmotor fusket veldig og stoppet,varsel CAN-BUS feil","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-21T14:24:58",5,"2016-11-21T14:24:58",null,179416,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Er stoppet med nødstopp og starter ikke igjen."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-11-21T10:50:02","2016-11-21T10:50:04"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på luftlekasje ,demontert og skiftet tåkesmører\r\nDemontert pakning ved turbin,rengjort og lakkert\r\nlimt på ny pakning.\r\n\r\nKM51839",null,564309,"Def. pakning melleom turbin og tanken.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-23T10:51:23",3.5,"2016-12-23T14:18:26",null,181062,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. defekt pakning mellom turbin og tanken.\r\nRep. luftlekkasje v/tåkesmører på v. side.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-12-22","2016-12-23"]
[null,"UTGÅTT00254","Må slå på lyset for at fultlys og arbeidslys skal virke.\r\n\r\n51926 KM",null,563596,"Fullt lys og arb.lys virker ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-27T08:22:09",0.5,"2016-12-27T08:22:09",null,181257,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. lys\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-12-27T08:03:16","2016-12-28T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på ulyd i vifte,mangel på smøring\r\nDemontert dekksel over aksling smurt opp lagerbokk fremre\r\nSmurt bakre lagerbokk ,brukte 2 stk fettpattroner til sammen.\r\nFant også deffekt slangeklemme som holder spjeld på toppen av trakta\r\nmont på nye klemmer.\r\n\r\n\r\nTimer 2019",null,560462,"Ulyd i lagerhus vifteakksling(motor-vifta)","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-26T09:16:55",2,"2017-01-26T09:16:59",null,182812,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. ulyd\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-01-26T07:15:29","2017-01-26T07:15:32"]
[null,"UTGÅTT00254","Sjåfør har fulgt prosedyre på side 7 - 24 og 7 - 25 i brukerhådnboka og feil er borte.\r\n\r\nSer an hyppighet på feil intill videre.",null,566693,"Can-Bus feil, ESX - styringen falt ut.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-09T09:19:29",2,"2017-03-09T09:19:29",null,185275,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-03-09T09:17:21","2017-03-09T09:17:23"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt på feilmeldinger i display til påbygg\r\nfinner ingen feil må kjøre til det er feil der igjenn.\r\n\r\nTimer 2945",null,566819,"Feilmld påbygg : 3 - 52 - 55.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-10T12:21:46",2,"2017-03-10T12:21:50",null,185336,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. feilmeldinger.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-03-10T08:57:33","2017-03-10T08:57:36"]
[null,"UTGÅTT00254","lest meg opp på bruk av maskin.\r\n\r\ndemontert deksel rundt sensor til vifta. \r\nsensor var full av fett, gjorde rein sensor, virka fortsatt ikke.\r\n\r\nvaska sensor så den var helt rein. så da at tuppen av sensor var slipet vekk av sensor platene.\r\n\r\nbytt sensor?\r\ntest OK\r\n\r\nsett over sug alt er helt så plasstjenesten må etterjustere selv\r\n\r\n\r\n\r\nKM 53170",null,567624,"Feil mld 52 , samt suger dårlig.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-04-19T13:32:40",7.5,"2017-05-02T14:25:27",null,187380,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-04-20T07:00:00","2017-04-21T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","sjekke om det er løse bolter, det var det ikke.\r\n\r\netterfylt kjøleveske så de kan bruke den.\r\n\r\nbytt pakking \r\netter fylt ca 20L kjøleveske\r\n\r\ntest kjørt OK\r\n\r\nKM 53185",null,569694,"Kjølevæskelekkasje h.side bakant motor (Org.motor)","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-05-02T14:25:48",5,"2017-05-05T10:41:36",null,188028,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. kjølevæskelekkasje.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-05-02T14:13:10","2017-05-05T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt bilen suger dårlig, kjørte en runde på vått underlag og den ga et dårlig resultat.\r\nSpjell på ut-luft fra turbin var stengt så turbin greide ikke å lage vacum i tanken.\r\nStripset spjeld sammen med paralellstaget og testet, alt ok.\r\nTømte det som var i tanken, da lå det igjen et gummi spjeld på bakken.\r\nKjørte inn og skiftet gummi innfestning på spjeldet og monterte det i tanken h-side.\r\nDette er det spjelde som stenger høyre sugesjakt i tanken når man stopper å suge opp væske.\r\n\r\nMontert bolter istedet for strips og borret opp 10mm hull og satt i en låsebolt så spjeld står kontant i åpen posisjon. Prøvekjørt ok.\r\n\r\n2984 timer.",null,569697,"Suger dårlig","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-05-12T07:13:58",6,"2017-05-12T10:59:09",null,188418,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. sugeeffekt.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-05-10T08:18:21","2017-05-19T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøking \r\nlestfeikoder ut\r\nfor lite motorolje på motor\r\netterfyllt olje \r\nprøvd ok \r\n\r\n53239 km",null,574915,"Aggregatmotor starter men stopper etter en liten stund.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-08-24T12:02:27",5,"2017-08-25T07:00:00",null,193132,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-08-25T07:00:00","2017-08-25T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","BIL:\r\nbytt tappeplugg Allison girkasse. falsen knakk når jeg løsna den.\r\nh baklampe har brent innvendig. ny er bestilt\r\nlimt knekt feste øre til H frontfanger\r\nbytt v baklampe. \r\n\r\nPÅBYGG:\r\nbytt hjullager støttehjul sugemunnstykke yttre v side\r\nrep knekt sentralsmører slange til løftesylinder h side\r\npolstra hyd slanger\r\ndratt til løs feste mutter for tapping av motorolje\r\ndratt til løse bolter\r\nbytt gummi skydd bak\r\n\r\n\r\nknkte armer til heisemakanismen til lokk for side sug v side. dette har vært slik en stund, er ikke i bruk. sjekka at det ikke er noe løst som kan dette av.\r\n\r\n\r\nKM 53240\r\nPåbygg: motor 2986   Vifte: 2063",null,579328,"Rep. etter sommervedlikehold 2017","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-09-22T12:47:24",15,"2017-09-26T10:41:56",null,194572,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-09-22T08:47:15","2017-09-26T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","etterfylt olje på tåkesmører.\r\n\r\nstarta motoren flere ganger å ingen ulyd i motor\r\n\r\nlitt høyere piping fra lagra til vifta, smør i mer fett men lyden blir ikke borte.\r\n\r\ndemontert blåsehuset og tatt ut vifta.\r\ner lager ras på begge sider. sprekte lagerbaner,løsekuler og knuste støtteringer.\r\ndemontert clutch. clutch og svinghjul er utslitt.\r\n\r\nmåtte bruke lufthammer for å av bakplata på clutchen fra akselen.\r\nhjalp ikke varme og prøve å presse den ut.\r\n\r\ngjort rein alle deler og fått ut knekt settskrue i vifta til akselen. gjenga opp den og aksel.\r\npussa ned ugjevnheter i akselen med smergelpapir i dreibenken.\r\nprøvemontert aksel i vifte, passa ikke så la akselen i fryseren.\r\nvarma hylsa på vifta og monter aksel.\r\nmontert lagerbukker. laget hull til styrepinner og returfull for smørefett.\r\n montert smørenippler og blendingskruer.\r\n\r\nbakplate med feste hylse til akselen fulgte ikke med. sjekka lager til sigurdstave og de har ingen tenginger eller nr på den delen...\r\nsendt til Haugstulen for å lage ny.\r\n\r\nmontert på tettninger og lager på clutch del.\r\nvarma hyla og kjølt akselen på vifta. mangla 7mm til den er helt i bånn.\r\ndreid bress hylse til å presse det siste med pressa.\r\n\r\nmontert på clutch og lagre.\r\nsmørt opp og montert vifta. smørt opp lagerbukka med riktig mengde som er nevnt i monteringanvisningen.\r\nmontert viftehuset og fastsgiver.\r\nmontert ny hylse og svivel kobling til clutch.\r\n\r\nprøvetart. bilen senden ikke signal til å åpne luft ventilen som sender luft til svivelen.\r\ntesta ventiler manuelt OK\r\nresatt CAN signaler OK\r\ngår inn på servis meny i skjermen inne og der kan jeg starte motor og koble inn vifta. \r\nprøver vanlig start igjen å da virker alt som normal. \r\n\r\nny svivel kobling til clutch lekker luft. bytta svivel. test OK\r\n\r\ntest kjørt OK\r\nvask\r\n\r\nTimer Motor: 2987\r\nTimer Vifte:  2063",null,587081,"Ulyd når bakmotor startes , oljenivå tåkesmører.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-03T08:13:50",86,"2017-11-27T10:10:21",null,195214,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-10-03T07:56:19","2017-10-03T07:56:21"]
[null,"UTGÅTT00254","Sett på skaden, høyre fremre grovsugetrakt må byttes, samt en del retting av stag og trapp.\r\nKontrollert deler med Siggurd Stave de har ikke schørling lengre det skal være Veimas som forhandler dette. Veimas kan levere, men for lang leveringstid, SEM lager ny. (Dyrhoff) Demontert venstre trakt så de har noe som mal.\r\nRettet diverse braketter og rør. samt sveiset stige.\r\n\r\nMontert ny sugetrakt og prøvekjørt samt justert gummilepper.\r\n\r\nMotor 3001 Timer\r\nVifte 2073 Timer",null,585602,"Innfestning til sugemunn.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-14T13:18:59",25,"2017-12-21T14:26:14",null,201620,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rep. defekt innfestning til sugemunn.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-12-14","2017-12-23"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøking\r\nrep def arbeidslampe\r\nfullys ok\r\nspeilvarme fand ikke feil",null,620139,"Speilvarme - fulltlys - Arb.lys bakluke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-01-15T14:58:42",6,"2018-01-15T14:58:45",null,204550,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. varme i speil og lys.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2018-01-16T07:00:00","2018-01-17T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Rettet brakketter for slusj sug ,rettet litt på selve suge panner.\r\nDemontert og skiftet gummi på trakter begge sider\r\nJustert klaring til bakken ,\r\nTestet ok.\r\n\r\n\r\n\r\nKM558060",null,597018,"Gummilepper sugetrakter utslitt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-02-19T14:58:43",7,"2018-02-23T09:27:11",null,208395,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Sugd opp kumlokk søndag og mandag !"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2018-02-19T14:58:33","2018-02-23T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet parklyspærer bak\r\nSkiftet sidemarkeringspære vs\r\nFeilsøkt på at sidemarkering på sugemunn ikke lyser var ledningsbrudd,kappet og skjøt dette.\r\nRep rotor lampe på tak ,limt holder på vs og skiftet pære\r\nFyltlys virker ,ingen feil funnet \r\nSpyler virker ingen feil funnet.\r\nKontrollert alt lys ok.\r\n\r\nKM558060",null,600466,"Fjernlys virker ikke , vinduspyler US.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-02-23T08:17:03",6.5,"2018-02-23T09:24:03",null,208479,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2018-02-22T07:00:00","2018-02-23T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Skiftet hovedstrømsbryter.\r\nFeilsøkt lysfunksjoner.\r\n\r\nLest ut feilkoder med Texa.\r\nDet er feil med fartskriver og VIS styreenhet.\r\nVIS . Can-beskjed aktiv og Forsyningspenning aktiv.\r\nAlle funksjoner virker når kun tenning er på men styreenheten legger av funksjonen etter ca 30sek etter oppstart.\r\nFeilsøkt: Fartskriver har strøm inn og jord men er død og gir mange feilmeldinger.\r\nFeilsøkt VIS kode 36. Finner ikke ut hva denne feilen er.\r\nScania blir kontaktet da dem har diagnoseutstyr og dokumentasjon.\r\n\r\nSCANIA : Skiftet releer som de mener feilet , ble ikke ok.\r\n                Skiftet dynamo men byttet tilbake når det ikke hjalp.\r\n                Bestillt ny lys styreenhet .\r\n                Scania har skiftet styreenhet 10/7-18  Se vedlegg.\r\n                \r\n\r\nSkiftet pakkninger på sugesjakter i berholder.\r\nJustert front lykter.\r\n\r\nMotor 3334timer\r\nVifte 2309 timer\r\nBil ?Km",null,623565,"Lys kommer og går, startvansker periodevis.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-05T08:00:11",38,"2018-07-10",null,209660,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Mistanke til dårlig kontakt i Hovedstrømsbryter."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2018-03-09T07:00:00","2018-03-09T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Kontrollert oljelekkaje rund vifte.\r\nDette er glykol, antagelig overfyllt.\r\n\r\n\r\n3271 Timer",null,599354,"Oljelekkasje i området ved viftehus ??","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-12T07:18:58",1,"2018-03-12T07:18:58",null,210022,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Hjemmevaktjobb.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2018-03-09T07:00:00","2018-03-09T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt strømtilførsel for sikkring F6 i el-skap til påbygg.\r\nF6 mater kontroll lampe/varsellampe om at beholder er hevet, den var mørk.\r\nMate strømmen til F6 var borte,feilsøkt videre.\r\nF17 i Scania EL-sentralen skal mate denne kretsen.\r\nJordings skinna i EL-sentralen var avbrendt. (mulig på grunn av kortsluttning uneder måling når dete ble feilsøkt  tidligere, se AO: 209660)\r\nDemonterte El sentralen å loddet den midlertidig. Bestilte ny El-sentral.\r\nSkiftet EL-sentralen og testet mate kretsen til F17 på Scania og F6 på påbygg. ALt ok.\r\n\r\nKontrollerte feilmelding 52 på påbygg. Fant ingen feil.\r\nLimte rift i slitegummi på sugemunn.\r\nBestilt opp ny gummi belg rundt luftsylinder inne i beholder.\r\nSkiftet gummi belgen da denne kom fra Veimas. Veimas er ny leverandør for deler til dette påbygget.\r\nSkiftet gummidemper på venstre lokk inne i beholderen.\r\n\r\nTestet maskin, ok.\r\n335 timer",null,611064,"Varsel tipp oppe,feilmld 52,tettninger beholder.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-09T08:08:22",24,"2018-04-18T08:48:58",null,212577,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2018-04-09T07:59:35","2018-04-16T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","bytt hjullagre på 4 hjul fremre og h oh v yttre bak.\r\nfeilsøkkt hyd lekasje. kommer fra nivåglass.\r\ntappa hyd olje og montert nytt nivåglass.\r\netterfylt 15l hyd olje.\r\nvask\r\ntest OK\r\n\r\nKM 57984",null,620537,"Oljelekkasje v/hydraulikktank,løpehjul sugemunn defekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-18T08:11:54",5,"2018-09-18T12:22:52",null,225057,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. lekkasje\r\nRep. løpehjul sugemunn.\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,6,null,"2018-09-05T07:00:00","2018-09-05T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Demontert defekt pakning mellom turbin og tank.Pusset reint og limt på ny pakkning.\r\nDet var luftlekkasje på venstre side av ramma. Luftslangen til tippstøtte låsen hadde gnisset i mot sentralsmøreblokk.\r\nSkjøtet med 6mm hurtigkobling. Skjøtet i tilleg en annen slange på samme sted.\r\nRyddet, vasket og avrapp ao.\r\nMotortimer: 3345timer Vifte: 2314timer",null,620752,"Pakning turbin/tank defekt , luflekkasje i ramme..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-01T09:18:29",27.5,"2018-10-01T14:31:05",null,227388,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,3,null,"2018-10-01T09:18:12","2018-10-01T12:18:17"]
[null,"UTGÅTT00254","Justert og rengjort turtallsensor.\r\nRengjort kontakter på trykkbryter. Testet trykkbryter. Ok\r\nLuftlekkasje på roterende kobling til clutch. ( Byttet i 2017)\r\nByttet rot. kobling. Testet ok.\r\nPrøvekjørt maskinen uten at feilkoder kom opp.\r\n\r\n58254 km\r\n\r\nVifte 2319 timer\r\nMotor 3358 timer",null,625916,"Feilmld  Nr : 55 og 52","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-23T11:41:26",7.5,"2018-10-24T10:57:21",null,228994,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","55 : Trykkbryter for ventilator clitch defekt\r\n52 : Rpm sensor ventilator defekt eller feil avstand"," - ",null,null," - ",null,8,null,"2018-10-22T07:00:00","2018-10-24T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøking\r\njustert støttehjul h/s",null,625458,"Yttre støttehjul sug h.side har liten klaring til sug.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-20T13:39:00",1.5,"2018-11-20T14:59:05",null,231701,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,6,null,"2018-11-20T11:38:46","2018-11-23T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","hører lekasje inne i hytte når motorngår.\r\njekka opp hytta å finni eksos lekasje i manifoil skjøt. lager egen order på det 233013.\r\n\r\navlastningsventilen på regulator henger og siver luft.\r\nbestiller deler fra scania.\r\n\r\nfått feil deler.\r\n\r\nskulle la bilen gå litt til før vi bestilte noe mer deler.",null,633701,"Luftlekkasje  ( ganske stor )","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-03T13:14:18",1.5,"2018-12-04",null,232871,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. luftlekkasje.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,6,null,"2018-12-03T07:14:06","2018-12-03T13:14:09"]
[null,"UTGÅTT00254","eksos lekasje.\r\nbestilt deler\r\n\r\ndemontert og gjort rein anleggflater \r\nbytt eksos pakkninger og tetteringer\r\nmontert sammen.\r\n\r\ntest. lekker mittelitt ser åssen den blir når den har gått litt.\r\n\r\n59668 KM",null,653718,"Eksoslekkasje fra manifoil som gir suselyd v/kjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-04T12:48:12",3.5,"2018-12-06T10:41:16",null,233013,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. eksoslekkasje.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,3,null,"2018-12-06T07:00:00","2018-12-06T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","demontert framdekk og sendt de til dekkteam.\r\n\r\nMontert hjul og dratt med momen.",null,653719,"Utslitte framdekk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-06T09:04:10",1,"2018-12-06T14:59:24",null,233167,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","D/M hjul og leveres Dekkteam for omlegg.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,2,null,"2018-12-06T07:23:48","2018-12-06T10:23:51"]
[null,"UTGÅTT00254","Tatt inn bil tappet av diesel\r\nDemontert rester etter forskruninger,gjenger på plugg/sil i bunn \r\nav tank vart ødelagt\r\nTok da og satte forskruning inn med lagerlåsing \r\nMont på nytt t stykke og montert på slanger \r\nFylt på litt diesel så at det ble tett ok\r\n\r\n\r\nKM 59734",null,653946,"Dieselrør under tank H.side knekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-12T08:22:31",4,"2018-12-12T11:44:06",null,233642,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. knekt dieselrør.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2018-12-12T07:20:32","2018-12-12T07:20:34"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøkt. \r\nstår luft inn på reguleringventilen. \r\ndemontert ventil. er def.\r\nbestil ny.\r\nmontert ny ventil og retur fjær\r\ntest OK\r\n\r\nKM: 59928",null,654161,"Sjåførsete får ikke luft...","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-17T13:07:01",4,"2018-12-19T09:13:36",null,233751,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. seteregulering/demping.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,2,null,"2018-12-14T07:00:00","2018-12-14T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Km: 59958\r\n\r\nRengjort og limt på ny pakning.",null,657239,"Løs pakning på spjell i tank.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-03T08:00:22",3,"2019-01-03T10:56:56",null,235096,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. løs pakning på spjell inne i tanken på høyre side.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2018-12-31","2019-01-04"]
[null,"UTGÅTT00254","dem + montert brakett\r\nsveist brakett og lakkert \r\n\r\n\r\n\r\n60595 km",null,656396,"Brakett sprekt for anlagspute h.sugesjakt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-16T07:58:53",2,"2019-01-17T12:36:53",null,236527,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Sveise røket brakett.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,1.5,null,"2019-01-16T07:58:36","2019-01-16T11:58:39"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført av plasstjeneste.",null,657353,"Utslitte drivhjul.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-14T07:00:00",0,"2019-02-14T07:00:00",null,237086,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","D/M drivhjul kjøres Dekkteam for omlegg.\r\nHusk riktig tilltrekningsmoment og lufttrykk\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-01-24T07:00:00","2019-01-25T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Montert på nytt uoginalt hjul.\r\n\r\nOmbygging av hjul\r\nByttet hjullager fra 6204 til 6205, og dreid ned endestykker/ skiver til gamle hjul.\r\nSe vedlegg\r\n\r\n60863 km",null,656956,"Fremre løpehjul sugemunnstykke havarert","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-01T07:56:05",3.5,"2019-02-01T11:38:53",null,238142,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Gamle lager ligger i bilen."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2019-02-01T07:13:53","2019-02-01T14:13:56"]
[null,"UTGÅTT00254","Lest ut feilkoder \r\nfeilkoder på fartenskriver\r\nkm blir ikke visst\r\n\r\nKontrollert om det var feilvarsling på bremser \r\ner ingen varsler.\r\n\r\n\r\nKM 61134",null,670468,"Varsel om bremsefeil...","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-04",2.5,"2019-09-16T08:47:51",null,240415,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. feilvarsel.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2019-02-28T07:00:00","2019-03-06T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Demontert og skiftet hjul hs sugemunn\r\nBrukt hjul  som passer til 431\r\nDreid ned avstandshylser til 20mm slik at di passer lagret i nytt hjul\r\nmontert på dette ok.\r\n\r\nT 3569",null,663278,"Stor slakk løpehjul H.side sugemunn..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-11T12:55:53",2.5,"2019-03-11T14:57:15",null,241689,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,2,null,"2019-03-11T12:55:27","2019-03-11T15:55:28"]
[null,"UTGÅTT00254","Gnag på luftslange.\r\nSlange ligger mot blokk til senstralsmøring på ramme.\r\nSatt på skjøtestykke.\r\nSatt gummi rundt slanger mot blokk. Stripset fast slanger.\r\n\r\n61132 km",null,663279,"STOR luftlekk i ramme v.s over fjærfeste","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-05-10T12:45:56",1.5,"2019-05-10T14:52:21",null,246725,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","TIL TØMMEVENTIL"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2019-05-10T12:45:48","2019-05-10T12:45:50"]
[null,"UTGÅTT00254","Lekker olje fra filterbrakett på bakaksel.\r\nByttet o-ring mot akselhus.\r\n\r\nLuftlekkasje i ramme foran sugemunnstykke.\r\nFunnet skade på luftslange til påbygg som har ligget mot hydraulikkslange.\r\nKappet bort skade, skjøtet slange.\r\nLagt mellom gummi og stripset sammen slanger.\r\n\r\nSvetter på grov slange mellom dieseltanker til påbygg.\r\nFunnet tett utlufting, slange er knekt.\r\nKuttet slange v/ knekk.\r\nEttertrekt slangeklemme på slange for sammenkobling, rengjort.\r\n\r\nBærehjul på sugemunnstykke har def. lagre.(4 stk)\r\nByttet 3 stk hjul, mangler avstandshylser til siste. -er bestilt.\r\nByttet siste hjul.\r\n\r\nSkiftet defekt giver til luftfilter.(luftfilterindikator)\r\n\r\nSkiftet pære oppe på skap bak vs markeringslys.\r\n\r\nFestet løs skvettlapp vs forran,borret opp og satt i 2 stk gjennomgående skruer.\r\n\r\nRengjort ved slange for veivhusventilasjon ,satt slange ordentlig på plass og dradd til slangeklemmer ordentlig.(var litt svetting ved slange)\r\n\r\nKontrollert fettlekasje ved sentralsmører anlegg,rengjort rundt denne\r\nvar bare at det var overfylt.\r\n\r\nKappet og skjøt sentraalsmører slane til tippvugge da denne var røket av.\r\n\r\nSatt på gummi på 2stk slanger som har gnisset litt bak ved dieseltank vs.\r\n\r\nDemontert rotororgel da dette er helt def,bestilt nye lamper og braketter\r\nMontert og koblet opp nye lamper på tak\r\n\r\n\r\nKM 61133",null,670362,"Rep. etter service 2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-08-28T10:59:14",18,"2019-09-13T14:05:47",null,256067,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2019-08-28T10:58:55","2019-09-15"]
[null,"UTGÅTT00254","den er overfylt så beholder har revna ved tilskruing nede.\r\nbestilt ny fra elba.\r\n\r\ndemontert og satt på ny.\r\nfylt på nytt fett \r\n\r\nkm 61482",null,681753,"Lokk sentralsmøring sprekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-11-13T11:50:56",3.5,"2019-11-18T08:16:26",null,263407,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep sentralsmøring\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2019-11-11T08:14:39","2019-11-13T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Tatt bort gammel pakn.\r\nRengjort og limt på ny pakn med kontaktlim.\r\n\r\n62263 km",null,683890,"Pakning v.spjeld inne i tank løsnet","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-12-04T14:16:08",1,"2019-12-04T15:01:25",null,266001,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter felrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2019-12-04T13:57:22","2019-12-05T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Demontert stigtrinn høyre side.\r\nSkjært vekk fra feste og sveiset det på lengre frem og ut. Forhåpentligvis slipper vi kjettingen som \r\nhenger seg på i fremtiden!!\r\n\r\n62280 KM",null,693297,"Skadet stigtrinn h.side,wire til sjakt tar i stigtrinn.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-01-08T12:25:02",2,"2020-01-08T13:50:09",null,269039,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rep. skade\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2020-01-07T12:06:32","2020-01-08T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøking\r\nskriver har en tom batteri \r\nbilen har to tomme baterieer\r\nskiftet bilbatteriene\r\n\r\nSCANIA har reparert , skiftet skriver og kalibrert etter beste evne.",null,691301,"Speedometer virker ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-01-27",4.5,"2020-01-29T07:00:00",null,271036,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. speedometer som ikke virker.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2020-01-27T07:14:39","2020-01-30T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lekkasje fra vannutskiller og fra tåkesmører.\r\nBestilt ny fra Veimas 17.02.20\r\n\r\n17.03.20\r\nByttet vannutskiller og tåkesmører.\r\nJustert trykk på vannutskiller til samme som den gamle. 8,5 bar.\r\nJustert oljemengde på tåkesmører til ca likt som den gamle.\r\nTestet. Ok\r\n\r\n59052 km",null,702941,"Luftlekkasje i skap V.side","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-17T13:19:28",3.5,"2020-03-17T13:07:20",null,272844,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2020-02-14T07:22:36","2020-02-14T07:22:38"]
[null,"UTGÅTT00254","Sugeslanger Ø 280 x 850 mm sprukket.\r\nRingt til forkjellige forhandlere av slanger, men igen hadde på lager.. Måtte bestllle orginale slanger. De blir levert fra fabrikk i uke 20.\r\n\r\nDemontert og montert nye sugeslanger. \r\n\r\n59253 km",null,718247,"Sprekkte / utslitte sugeslanger","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-26T07:40:22",5.5,"2020-06-26T12:32:52",null,276210,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","5\" sugeslange har GM-101697"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2020-03-24T07:00:00","2020-03-24T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøker på motor som stopper med can feil.\r\nFinner ingen feil, kjører maskin i en time uten problem, sender den ut med en fra plasstjenesten for videre testing.\r\n\r\n60001km",null,745910,"Aggregatmotor stopper,Can-Bus feil..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-11T08:49:57",2,"2021-01-15T12:53:23",null,293815,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Ved hovedstrøm av og på så går den igjen."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2021-01-11T07:33:55","2021-01-11T07:33:57"]
[null,"UTGÅTT00254","prøvekjørt \r\n\r\nfeilmelding 55 kommer opp.\r\ntrykkbryter for ventilatorclutch defekt (gul)\r\nbestiller ny fra veimas\r\n\r\nved aktivering av clutch  går den opp til 2bar så opp til 5bar ved innkobling.\r\ngjort rein stikkere på bryteren.\r\n\r\nfeil 52 er spm sensor. den var dekt av fett. gjorde den rein så kom signalet som normalt.\r\n\r\nbytt trykkbryter\r\ntest OK\r\n\r\nkm 60122",null,754013,"Feil mld 52 & 55 , høyt luftforbruk..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-15T10:33:57",6,"2021-01-25T08:29:43",null,294062,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2021-01-13T08:09:17","2021-01-13T08:09:19"]
["2021-02-12T07:00:00","UTGÅTT00254","clutch kobler ikke. lukter brendt.\r\nmanometer går bare opp 1 bar ( noe uvist siden manometert ikke er helt bra) bestiller nytt\r\njustert innkobling trykk til 6 bar og sjekker at det tar 6 sek til den kobler inn.\r\nsjekka om holdetrykket er på 8 bar. OK\r\nsvivelkobling er slitt bytter den\r\n\r\nda kobler den som den skal.\r\n\r\nulyd i vifta. knakkelyd/ulelyd:\r\nvifta roterer fint manulet. lyden kommer med litt hastighet.\r\nsmørt opp lager bukkene så ble det stille.\r\n\r\nbytt def pærr i marklys på sug h og v side.\r\n\r\nser ingen olje lekasje ved sugemunn. er fett søl og søl fra avisningsveske.\r\n\r\nkm 60487\r\nt3851",null,1261,"Feilmld 55 v/ innkobling av turbinvifte./lekkasje v/sugemunn","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-15T13:04:28",14,"2021-02-16T13:27:45","07",296427,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Feil er prøvd reparert 25/1-21 , beskrivelsen av dagens hendelse er hos  Tommy Opsahl."," - ",null,null," - ","2021-02-12T17:00:00",1,null,"2021-02-12T07:00:00","2021-02-12T17:00:00"]
["2021-02-17T07:13:40","UTGÅTT00254","prøve kjørt, kommer ikke opp noen feil.\r\ntestarter can bus annlegget.\r\nprøve kjører en gang til, ingen feil.\r\n\r\nskriver i raporten at sjåfør må t bilde av skjermen vis feil meldinga kommer opp. siden maskinen ikke har minne på tidligere feilmeldinger.\r\n\r\n\r\nkm 60519",null,89,"CAN - BUS  US","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-17T08:18:17",3,"2021-02-17T10:21:29","07",296747,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep.  etter feilrapport\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2021-02-17T07:13:43",1,null,"2021-02-17T07:13:40","2021-02-17T07:13:43"]
["2021-02-22T07:00:00","UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,763793,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-25T19:31:47",3,"2021-02-25T19:33:25","VLE",297894,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.....3865.......................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-02-28T17:00:00",4]
["2021-02-22T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,763805,"Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polerin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-26T13:43:49",24,"2021-02-26T18:12:52","VLC",297906,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:26.02.2021\r\n\r\nPolering godkjent dato:26.02.2021"," - ",null,null," - ","2021-02-28T17:00:00",null,null,"2021-02-28T07:00:00","2021-02-28T07:00:00"]
["2021-03-01T07:00:00","UTGÅTT00254","timer 3865     km 60658",null,764634,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-06T06:53:02",6,"2021-03-06T06:53:15","VLA",298677,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-03-07T17:00:00",2]
["2021-03-08T07:00:00","UTGÅTT00254","09.03.2021 19:01 - GMERI\r\nMaskintimer 9/3-21 3865.",null,766609,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-09T19:01:48",7,"2021-03-11T05:47:30","VLB",300607,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-03-14T17:00:00",4]
["2021-03-15T07:00:00","UTGÅTT00254","17.03.2021 19:30 - GMOKL\r\nTimer: 2640",null,768552,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-17T16:45:36",6,"2021-03-17T19:29:51","VLC",302390,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-03-21T17:00:00",4]
["2021-03-22T07:00:00","UTGÅTT00254","Timer: 3866",null,770108,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-03-28T00:54:30",3,"2021-03-28T00:54:32","VLD",303893,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-03-28T17:00:00",2]
["2021-03-29T07:00:00","UTGÅTT00254","ukentlig kontrollskjema vle",null,772143,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-04-03T20:55:00",4,"2021-04-04T01:16:00","VLE",305888,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall: 3867 km: 60702............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-04-18T17:00:00"]
["2021-04-05T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,774122,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-04-11T22:11:59",0,"2021-04-11T22:12:03","VLA",307739,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-04-11T17:00:00"]
["2021-04-12T07:00:00","UTGÅTT00254","14.04.2021 21:59 - GMERI\r\nMotortimer 14/4 3867",null,775675,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-04-14T21:49:04",3,"2021-04-15T19:52:59","VLB",309233,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-04-18T17:00:00"]
["2021-04-19T07:00:00","UTGÅTT00254","20.04.2021 20:01 - GMOHO\r\n60711 km\r\n20.04.2021 20:18 - GMOHO\r\n3867 t\n",null,777753,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-04-20T15:43:32",5,"2021-04-20T20:18:37","VLC",311224,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-04-25T17:00:00"]
["2021-04-26T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,779867,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,313269,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-05-02T17:00:00"]
["2021-05-03T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,782792,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,315731,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-05-09T17:00:00"]
["2021-05-10T07:00:00","UTGÅTT00254","12.05.2021 21:04 - GMOCT\r\nOk \nTimer 2642",null,784871,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-05-12T21:04:16",4,"2021-05-12T22:49:27","VLA",317620,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-05-16T17:00:00"]
["2021-05-17T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,786720,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,319426,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-05-23T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Løse koblinger på overførings slange.Kun ettertrekt og kontrollert. stått over natt ble ikke tett.Tettinger spist opp av HVO diesel.Demontert og dreid nye tettinger med oring spor +skive på ytterside.",null,788220,"Rep. diesel lekkasje mellom dieseltanker","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-05-18T13:00:00",17.5,"2021-06-01T12:57:29","07",320903,"GMMOE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Slange mellom dieseltankene lekker"," - ",null,null," - ",null,null,null,"2021-05-18"]
["2021-05-24T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,788458,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,321126,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-05-30T17:00:00"]
["2021-05-31T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,791232,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,323826,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-06-06T17:00:00"]
["2021-06-07T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,794385,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,326790,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-06-13T17:00:00"]
["2021-06-14T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,796380,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,328724,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-06-20T17:00:00"]
["2021-06-21T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,798679,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,330964,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-06-27T17:00:00"]
["2021-06-28T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,801024,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,333247,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-07-04T17:00:00"]
["2021-07-05T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,804484,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,336651,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-07-11T17:00:00"]
["2021-07-12T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,806657,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,338781,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-07-18T17:00:00"]
["2021-07-19T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,809085,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,341165,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-07-25T17:00:00"]
["2021-07-26T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,811438,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,343459,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-08-01T17:00:00"]
["2021-07-26T07:00:00","UTGÅTT00254","Utført service i henhold til kontrollskjema og historikk.\r\nBytte alle filtre fra filterliste.\r\nSkiftet olje på scania og mercedes motor.\r\nSKiftet olje på fordelingsgirkasse.\r\nSkiftet olje på hydraulikktank.\r\nIkke skiftet olje på Allison girkassen, kun filtre.\r\nKjølevæsker målt -42'C\r\nLadet opp batteri og tatt batteritest-OK.\r\nRengjort og vasket.\r\nSmørt opp alle smørepunkt, sjekket alt av lys, slanger, ledninger, bolter oppheng osv.\r\nTestkjørt og varmkjørt alle funksjoner. Alt OK.\r\n\r\nBil 60772 km\r\nMotor 3869 t\r\nVifte 2642 t",null,811520,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-08-27T07:46:47",23,"2021-09-03T10:44:01","07",343541,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2021-08-31T17:00:00",20]
["2021-08-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,814719,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"VLA",346685,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-08-08T17:00:00"]
["2021-08-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,814757,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-07T17:29:25",1,"2021-09-27T19:05:26","VLC",346723,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ","2021-08-08T17:00:00"]
["2021-08-09T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,817158,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,349084,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-08-15T17:00:00"]
["2021-08-16T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,819413,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,351297,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-08-22T17:00:00"]
["2021-08-23T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,821582,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,353387,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-08-29T17:00:00"]
["2021-08-30T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,824255,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,356013,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-09-05T17:00:00"]
["2021-09-06T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,827574,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,359273,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-09-12T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Dynamo gåent lager. Byttet til ny dynamo fra lager.\r\nKnekt smøreslange nippel til tippsylinder nedre del. Montert på ny.\r\nUtslitte vindusviskere, byttet til nye.\r\n\r\n",null,829618,"Rep. av feil og mangler.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-02T12:43:38",5.5,"2021-09-03T10:52:23","07",361301,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagende feil og mangler etter service 2021"," - ",null,null," - "]
["2021-09-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,830318,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,361960,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-09-19T17:00:00"]
["2021-09-20T07:00:00","UTGÅTT00254","26.09.2021 23:41 - GMKON\r\nKm 60809\r\n26.09.2021 23:42 - GMKON\r\nZ\r\n26.09.2021 23:43 - GMKON\r\nZ",null,832888,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-26T23:39:22",1,"2021-09-26T23:42:22","VLE",364482,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-09-26T17:00:00"]
["2021-09-27T07:00:00","UTGÅTT00254","04.10.2021 00:14 - GMTFK\r\nKm:60825 timer:3871",null,835976,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-10-04T00:08:56",4,"2021-10-04T00:17:17","VLA",367519,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-10-03T17:00:00"]
["2021-10-04T07:00:00","UTGÅTT00254","Timer 3871  Km 60825",null,840348,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-10-05T21:54:53",3,"2021-10-05T21:59:25","VLB",371814,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-10-10T17:00:00"]
["2021-10-11T07:00:00","UTGÅTT00254","Motor: 3873 timer\r\nVifte:2644 timer",null,843445,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-10-12T21:51:41",3,"2021-10-12T21:55:40","VLC",374862,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-10-17T17:00:00"]
["2021-10-18T07:00:00","UTGÅTT00254","20.10.2021 19:04 - GMBAA\r\nTimer. 3873",null,847087,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-10-20T19:04:07",4,"2021-10-20T19:04:16","VLD",378436,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-10-24T17:00:00"]
["2021-10-25T07:00:00","UTGÅTT00254","arbeid utført iht.",null,850655,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-10-30T23:25:55",4,"2021-10-30T23:28:21","VLE",381945,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:..2644 tmer    60868 km........................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-10-31T17:00:00"]
["2021-11-01T07:00:00","UTGÅTT00254","km 60868 T3874",null,854892,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-11-06T21:34:01",2,"2021-11-06T21:34:54","VLA",386119,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-11-07T17:00:00"]
["2021-11-08T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,859715,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-02T23:58:33",5,"2021-12-02T23:58:35","VLB",390877,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-11-14T17:00:00"]
["2021-11-15T07:00:00","UTGÅTT00254","2647 Timer  60932 Km",null,863521,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-11-16T15:56:34",4,"2021-11-16T20:23:06","VLC",394618,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-11-21T17:00:00"]
["2021-11-22T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,867337,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-11-23T18:28:33",3,"2021-11-23T18:28:51","VLD",398374,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-11-28T17:00:00"]
["2021-11-29T07:00:00","UTGÅTT00254","05.12.2021 21:33 - TCKFI\r\n61040km",null,871178,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-05T21:33:20",5,"2021-12-05T22:57:42","VLE",402133,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-05T17:00:00"]
["2021-12-06T07:00:00","UTGÅTT00254","61154 km 3895 motor, 2660 vifte",null,876378,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-07T19:50:46",4,"2021-12-07T19:51:34","VLA",407267,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-12T17:00:00"]
["2021-12-08T13:47:36","UTGÅTT00254","Skiftet dørlås fungerer som vanlig.\r\n\r\nNøkkel er lagt i døren på venstre side.",null,880268,"Skapdørlås sikringsskap US","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-08T14:23:54",1.5,"2021-12-08T14:24:00","07",411091,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Skapdørlås til sikringsskap v.s. defekt. Ønsker å få med nøkkel til å åpne med"," - ",null,null," - ","2021-12-08T15:00:00"]
["2021-12-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,880415,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-19T07:23:55",3,"2021-12-19T07:24:05","VLB",411237,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-19T17:00:00"]
["2021-12-20T07:00:00","UTGÅTT00254","3902 Timer  61291Km",null,884873,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-21T15:43:19",4,"2021-12-22T21:04:33","VLC",415583,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-26T17:00:00"]
["2021-12-27T07:00:00","UTGÅTT00254","iKKE UTFØRT",null,889068,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-04T02:50:46",0.15,"2022-01-04T02:51:05","VLD",419723,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-01-02T17:00:00"]
["2022-01-03T07:00:00","UTGÅTT00254","ukentlig kontrollskjema",null,895447,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-10T04:38:43",4,"2022-01-10T04:39:52","VLE",426043,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.......2671.....................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-01-09T17:00:00"]
["2022-01-10T07:00:00","UTGÅTT00254","km 61423\r\ntimer 3915",null,900248,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-15T05:23:59",0,"2022-01-15T05:25:17","VLA",430148,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-01-16T17:00:00"]
["2022-01-17T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,904966,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-24T06:42:37",4,"2022-01-24T06:42:40","VLB",434805,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.........2680...................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-01-23T17:00:00"]
["2022-01-24T07:00:00","UTGÅTT00254","5428 Timer",null,909112,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-25T16:08:07",4,"2022-01-25T20:20:43","VLC",438898,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-01-30T17:00:00"]
["2022-01-31T07:00:00","UTGÅTT00254","06.02.2022 22:49 - GMREK\r\nKm 61949.  T 3944.",null,913684,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-06T22:48:38",6,"2022-02-06T22:50:50","VLD",443404,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-06T17:00:00"]
["2022-02-07T07:00:00","UTGÅTT00254","lag E",null,919301,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-13T23:15:38",6,"2022-02-13T23:15:40","VLE",448929,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.3949.....Km:61963.....................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-13T17:00:00"]
["2022-02-14T07:00:00","UTGÅTT00254","3951t  62087km",null,923765,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-22T05:33:04",4,"2022-02-22T05:34:21","VLA",453310,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-20T17:00:00"]
["2022-02-21T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,928009,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-22T18:21:27",3,"2022-02-22T18:23:41","VLB",457490,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:...2685.....................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-27T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Sentral smøring var løsna,\r\nSatt den på igjen og klemte den nedi hullet og den gikk i lås.\r\n\r\nKlammrene til bakluke er bestilt av tools\r\nKlammere til låsing bakluke er skiftet.\r\nSkiftet alle sammen og nye bolter.",null,932345,"Rep. sentralsmøring,låsing bakluke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-23T14:46:02",5,"2022-03-01T07:29:21","07",461768,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Slange til sentralsmøring fordelerblokk løs på bakluke.\r\nKlammere til låsing bakluke ødelagt."," - ",null,null," - "]
["2022-02-28T07:00:00","UTGÅTT00254","5543 Timer",null,932730,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-02T15:32:48",6,"2022-03-03T16:25:53","VLC",462143,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-03-06T17:00:00"]
["2022-02-28T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,932743,"Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polerin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-29T08:27:26",32,"2022-03-30T13:21:29","VLC",462156,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2022-03-06T17:00:00",null,null,"2022-02-28T07:00:00","2022-02-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lys koblet opp som ønskelig.\r\nMåtte koble inn et rele da dette ikke fantes på lys bak oppe, bare en sikring.\r\nkoblet sånn at lys skrur seg på når man setter den revers, ellers fungerer over bryter.\r\nSikring nmr 40 er +30 innpå rele\r\n86 er revers\r\n85 er jord\r\n87 er koblet på 87 på ryggelys rele.\r\n\r\n",null,938178,"Koble lys oppe bak som ryggelys.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-01T07:28:12",4.5,"2022-03-01T07:29:20","07",467476,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","4 - Til planlegging (>14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Lys oppe bak ønskes som ryggelys i tillegg til dagens funksjon."," - ",null,null," - "]
["2022-03-07T07:00:00","UTGÅTT00254","Ikke utført, verkstedet.",null,938906,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-15T00:45:45",0.15,"2022-03-15T00:46:04","VLD",468163,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-03-13T17:00:00"]
["2022-03-14T07:00:00","UTGÅTT00254","kontrollskjema",null,943537,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-20T23:53:13",4,"2022-03-20T23:53:57","VLE",472715,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.......2713.....................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-03-20T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Tatt inn maskin feilsøkt på at den ikke stopper.\r\nFinner ut at clutch for vifte ikke frigjør /kobler ut \r\nKontrollert og målt lufttrykk finner da ut at luft lekker ut i sladrehull i\r\nclutch senter .\r\nDemontert aksel og komplett clutch ,clutch har havarert\r\nbestilt nye deler.\r\nRengjort alle deler ,montert inn ny clutch og justert opp lufttrykk \r\nInnkobling ved 6 bar og holdetrykk 8 bar.\r\nTestet maskin alt ok.\r\n\r\n\r\nTimer 3960",null,946893,"Rep. vil ikke stoppe,turbin clutch slipper ikke  - dårlig sugeeffekt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-11T14:30:05",11,"2022-03-17T14:20:18","07",476033,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Når motor nesten stopper starter den igjen .Vil ikke stoppe helt før hovedbryter på display slås av.( Starter av seg selv ved ca 365 o/min )\r\nbruker opplever dårlig suge effekt."," - ",null,null," - "]
["2022-03-21T07:00:00","UTGÅTT00254","23.03.2022 19:29 - GMPMY\r\nTimetall: 3976\nEtterfylt 3 L motorolje på bakmotor!\nEtter fylt olje på tåkesmører",null,947961,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-23T16:43:08",6,"2022-03-23T19:29:29","VLA",477045,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00"]
["2022-03-28T07:00:00","UTGÅTT00254","31.03.2022 21:23 - GMERI\r\nSkjema 3976 timer.",null,952832,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-31T21:23:11",3,"2022-03-31T21:23:28","VLB",481837,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-04-03T17:00:00"]
["2022-04-04T07:00:00","UTGÅTT00254","05.04.2022 19:22 - GMSAG\r\n3984t",null,959732,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-05T19:22:22",4,"2022-04-05T19:34:51","VLC",488659,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-04-10T17:00:00"]
["2022-04-05T07:00:00","UTGÅTT00254","Markeringslys fungerte inni mellom.\r\nSkrudde av glasset og så det var irr på kabelskoene.\r\nskiftet til nye kabelsko og pusset rein flatene.\r\nsatt det sammen igjen og fungerer som det skal.\r\n",null,963924,"Markeringslys på sug v.s. US","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-05T10:04:30",3,"2022-04-05T14:06:29","07",492800,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Markeringslys på sug v.s. lyser ikke"," - ",null,null," - ","2022-04-12T07:00:00",3]
["2022-04-11T07:00:00","UTGÅTT00254","12.04.2022 17:38 - GMKNO\r\nTimer bakmotor:3985 t\nTimer vifte : 2720 t\r\n12.04.2022 17:39 - GMKNO\r\n2 timer x 2 mann.",null,964454,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-12T17:38:00",4,"2022-04-12T17:39:50","VLD",493308,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-04-17T17:00:00"]
["2022-04-18T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,969197,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-23T23:18:10",2,"2022-04-23T23:18:12","VLE",497978,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.3985t...........................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-04-24T17:00:00"]
["2022-04-25T07:00:00","UTGÅTT00254","28.04.2022 19:07 - GMRLT\r\nKm stand 62693\nTimer 3986\r\n28.04.2022 22:01 - GMRLT\r\n.",null,973689,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-28T16:09:16",5,"2022-04-28T21:57:58","VLA",502412,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-05-01T17:00:00"]
["2022-05-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,981088,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,509726,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-05-08T17:00:00"]
["2022-05-09T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,985697,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,514287,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-05-15T17:00:00"]
["2022-05-16T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,989996,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,518531,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-05-22T17:00:00"]
["2022-05-23T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,994158,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,522623,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-05-29T17:00:00"]
["2022-05-30T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,998403,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,526777,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-06-05T17:00:00"]
["2022-06-06T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1004978,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,533302,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-06-12T17:00:00"]
["2022-07-25T07:00:00","UTGÅTT00254","Utført service i henhold til skjema og historikk.\r\nBåde bil og påbygg har gått såpass lite at det ikke er blitt byttet oljer eller filtre.\r\nTimer siden sist service 2021:\r\nMotor påbygg 117 t\r\nVifte påbygg 80 t\r\nKm bil 1922 km\r\n\r\nKjølevæsker målt -42'C\r\nTatt batteritest-OK.\r\nSmørt opp alle smørepunkt, sjekket alt av lys, slanger, ledninger, bolter oppheng osv.\r\nRengjort og vasket.\r\nTestkjørt og varmkjørt alle funksjoner. Alt OK.\r\nReparert en sentralsmørerslange.\r\nStrammet bolter på sugeinnretning.\r\n\r\nBil 62694 km\r\nMotor 3986 t\r\nVifte 2721 t ",null,1036681,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-08-31T08:46:07",16,"2022-09-01T10:02:09","07;07",564558,"GMHSD;GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nVurder behov for Oljebytte / filterbytte\r\nFilterpakke ikke klargjort\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer\r\n"," - ",null,null," - ","2022-10-01T17:00:00",15]
["2022-08-01T07:00:00","UTGÅTT00254","03.09.2022 21:37 - GMGLA\r\nVarmkjørt og testet. Alt OK! 2721 timer, 62704 km",null,1040844,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-03T21:37:06",1.5,"2022-09-03T21:37:18","VLD",568659,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ","2022-08-07T17:00:00"]
["2022-08-29T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1059360,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",586856,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-09-04T17:00:00",null,null,"2022-09-03T07:00:00","2022-09-03T07:00:00"]
["2022-09-05T07:00:00","UTGÅTT00254","Testet og varmkjørt; alt OK! Timer 2721, KM 62704",null,1065389,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-04T19:43:36",2,"2022-09-04T19:47:17","10",592843,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-09-11T17:00:00",null,null,"2022-09-10T07:00:00","2022-09-10T07:00:00"]
["2022-09-12T07:00:00","UTGÅTT00254","20.09.2022 01:59 - GMTFK\r\nKm:62704 timer:2721",null,1069752,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-20T01:57:25",4,"2022-09-20T02:02:11","10",597133,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-09-18T17:00:00",null,null,"2022-09-17T07:00:00","2022-09-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B.   Tom Rabben\r\nkm:  32987\r\ntimer:  1871",null,465700,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-02-20",null,679327,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-02-16T10:31:16","2011-02-16T14:31:16"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim\r\n1916",null,464574,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-02-27T08:00:00",null,679374,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-02-21T08:00:00","2011-02-21T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nO.J.Bjerke\r\nTimer : 1937",null,474792,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-03-05",null,679508,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-02-28T08:00:00","2011-02-28T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E W Wiig\r\ntimer 1942",null,470813,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-03-14T08:00:00",null,679743,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-03-07T08:00:00","2011-03-07T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Ingvaldsen\r\n1953",null,482452,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-03-21T23:45:33",null,679866,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-03-14T08:00:00","2011-03-14T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag  B  Rabben\r\n\r\ntimer  1955",null,471473,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-03-27T08:00:00",null,680014,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-03-21T08:00:00","2011-03-21T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim\r\n34996 Timer ?",null,482318,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-04-03",null,680142,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-03-28T08:00:00","2011-03-28T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nL.Storsveen\r\nTimer : 1966",null,472277,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-04-11T08:00:00",null,680450,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-04-04T08:00:00","2011-04-04T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E. Paal Solberg\r\nTimer 3510\r\nKm 35108",null,483028,"Smøring og kontroll natt til mandag","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-04-15T08:00:00",null,680590,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-04-11T08:00:00","2011-04-11T12:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C S.R.Norheim\r\n1361 Timer",null,461632,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-10-28T08:00:00",null,686325,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-10-31T08:00:00","2011-11-07T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D.        O.J.Bjerke\r\nTimer 1983",null,462600,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-11-05T08:00:00",null,686557,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-11-07T08:00:00","2011-11-14T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E  V.W og E.G\r\nKm 35519",null,484466,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-11-12T08:00:00",null,686679,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-11-14T08:00:00","2011-11-21T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A, K.Ingvaldsen /  K.Dagfinrud\r\nTimer: 2007,",null,452447,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-11-19T08:00:00",0,"2011-11-19T08:00:00",null,686828,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-11-21T08:00:00","2011-11-28T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B  Tom Rabben\r\nTimer 2011",null,451179,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-11-25T08:00:00",0,"2011-11-26T06:50:22",null,686964,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-11-28T08:00:00","2011-12-05T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C Ø.Navekvien\r\nTimer 2013",null,488772,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-12-02T08:00:00",null,687183,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-12-05T08:00:00","2011-12-12T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag Oj.Bjerkr\r\nTimer2045",null,451269,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-12-11T06:27:48",null,687348,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-12-12T08:00:00","2011-12-19T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","19.12.11 lag E  Timer ?\r\n23.12.11 lag A  K. I.  Timer 2095",null,487435,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-12-19T08:00:00",0,"2011-12-23T08:00:00",null,687492,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-12-19T08:00:00","2011-12-26T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B  T Rabben\r\nKm 37944  Timer 2100",null,484103,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-12-30T08:00:00",null,687691,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2011-12-26T08:00:00","2012-01-02T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nErlandsen. Timer:38731",null,488778,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-01-09T08:00:00",null,688009,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-01-02T08:00:00","2012-01-09T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D        O.J. Bjerke\r\nTimer : 2159",null,488547,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-01-14T08:00:00",null,688146,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-01-09T08:00:00","2012-01-16T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utført lag A Ingvalsen\r\nTimer 2218",null,481425,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-01-30T05:09:27",null,688464,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-01-23T08:00:00","2012-01-30T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B   Tom Rabben\r\nKm 40267   Timer 2231",null,463229,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-02-06T08:12:42",null,688594,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-01-30T08:00:00","2012-02-06T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C S.Skjølås\r\n4032,9 Timer",null,484168,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-02-10T08:00:00",null,688850,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-02-06T08:00:00","2012-02-13T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D            O.J.Bjerke\r\nTimer : 2257",null,486813,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-02-19T08:00:00",null,688978,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-02-13T08:00:00","2012-02-20T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig\r\ntimer 2260  km 40870",null,463751,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-02-25T08:00:00",null,689166,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-02-20T08:00:00","2012-02-27T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Knut\r\n2260",null,493099,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-03-05T06:17:32",null,689298,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-02-27T08:00:00","2012-03-05T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B. Tom Rabben       timer:2263 Km 40095",null,484799,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-03-11T08:00:00",null,689524,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-03-05T08:00:00","2012-03-12T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C S.R.Norheim\r\n40966 Timer",null,464055,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-03-16T08:00:00",null,689651,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-03-12T08:00:00","2012-03-19T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D          O.J.Bjerke\r\nTimer : 2268",null,461272,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-03-23T08:00:00",null,689820,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-03-19T08:00:00","2012-03-26T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig\r\nkm 41060 timer 2268",null,451633,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-03-31T08:00:00",null,689955,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-03-26T08:00:00","2012-04-02T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Brynestad\r\n41049",null,463737,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-04-09T05:55:26",null,690328,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-04-02T08:00:00","2012-04-09T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført Lag A\r\n4114",null,494574,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-09-19T13:33:59",null,694274,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FOR UKENTLIG KONTROLL\r\n\r\nTimetall:\r\n\r\n Kjøretøy: kontroll                             Oljetyper:\r\n   Motorolje                                       Rimula Super 15W-40\r\n   Kjøleveskenivå                               Glycoshell\r\n   Oljenivå hydraulikk                        Tellus TX 46\r\n   Kontroller for lekkasjer\r\n   Dekk og luftrykk 5 bar\r\n  Sentralsmøring / Smørefett            Alvania EP (LF) 0 / SRS 4000\r\n   Instrumenter,system og varsellampe \r\n   Lys\r\n   Børster - slitasje- korrekt vinkel/stilling\r\n   Kontroll av befuktningsdyser - reingjør\r\n   Sugemunnstykke- kontroller glidesko-bakkeklaring 10-12 mm - tolk\r\n   Kontroller tetningslister rundt beholderlokket \r\n   Kontroller hovedsugeslangen for slitasje/skader\r\n   Kontroller resirkulasjonssystem \r\n   \r\nRengjøring:\r\n   Reingjøring av beholder, beholderdekselog radiator \r\n   Reingjøring av vanntankene \r\n   Reingjøring av resirkuleringssystem \r\n   Reingjøring av motor og motorrom \r\n   Rengjøring og kontroll av syklonfilteret\r\n\r\nAdvarsel: Kabinen må  rengjøres innvendig på en human måte, og i alle fall ikke med høytrykkvasker. Elektronikk og elektriske ting må ikke utsettes for fuktighet. Bruk støvsuger og kost. Spyl motorrommet etter at maskinen er avkjølt.\r\n\r\nHusk motordekslet\r\n\r\nEtter bruk\r\n   Rydd førerplassen etter deg\r\n   Fylling av drivstoff\r\n   Vask av feiemaskinen utvendig og innvendig\r\n\r\nUkentlig: Gjøres i tillegg til daglig kontroll\r\n   Kontrollere for løse bolter og lignende.\r\n   Kontrollere hydraulikkslanger og kuplinger\r\n   Kontrollere batterier - syrevekt og nivå\r\n   Drivstoffkort\r\n   Sjekke viftereimer\r\n   Kupefilter begge sider\r\n   Kontrollere vinduspussere\r\n   Kontrollere sentralsmøring fettnivå / lekkasjer\r\n   Smøring av nipler som ikke er omfatter av sentralsmøreanlegget 4 stk på børste armer og   1 stk på løfteramme sugemunn.(SRS 4000)\r\n  Rengjør vifte hus og turbin\r\n  Funksjonskontroll \r\n\r\n Feil og mangler meldes på RAPORT FEIL MANGLER"," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-09-17T08:00:00","2012-09-24T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E P Solberg\r\ntimetall 2272",null,495307,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-09-23T08:00:00",null,694414,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-09-24T08:00:00","2012-10-01T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Bråten\r\n41141t",null,494229,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-09-30T23:29:57",null,694681,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-10-01T08:00:00","2012-10-08T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nKlaseie. Timer:2276",null,486348,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-10-13T08:00:00",null,694991,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-10-15T08:00:00","2012-10-22T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D. Ole J Bjerke\r\nT:2277",null,488440,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-10-18T08:00:00",null,695163,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-10-22T08:00:00","2012-10-29T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig\r\ntimer 2277",null,488754,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-10-26T08:00:00",null,695315,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-10-29T08:00:00","2012-11-05T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Knut.\r\n41223km",null,478560,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-11-04T22:23:52",null,695538,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-11-05T08:00:00","2012-11-12T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B.    timer: 1583   km: 41283\r\n\r\nTom Rabben og Terje Krok",null,488954,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-11-12T08:00:00",null,695694,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-11-12T08:00:00","2012-11-19T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C S.R.Norheim\r\n2282 Km",null,493508,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-11-16T08:00:00",null,695842,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-11-19T08:00:00","2012-11-26T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D            O.J.Bjerke\r\nTimer : 2283",null,463251,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-11-24T08:00:00",null,695971,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-11-26T08:00:00","2012-12-03T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig\r\ntimer 2283",null,484789,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-12-03T08:00:00",null,696240,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-12-03T08:00:00","2012-12-10T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Knut\r\n41334 km",null,483210,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-12-08T23:45:02",null,696370,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-12-10T08:00:00","2012-12-17T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B.   Arnt H. Dølden\r\n\r\ntimer:   1584   km:41334",null,451246,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-12-14T08:00:00",null,696517,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-12-17T08:00:00","2012-12-24T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C S.R.Norheim\r\n9857 Timer",null,461744,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-12-21T08:00:00",null,696683,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-12-24T08:00:00","2012-12-31T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D               O.J.Bjerke\r\nTimer : 2349",null,488595,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2012-12-30T08:00:00",null,696794,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2012-12-31T08:00:00","2013-01-07T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Ingvaldsen\r\n2366t",null,489147,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-01-12T06:18:20",null,697350,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-01-14T08:00:00","2013-01-21T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B  T Stokkhaugen\r\nTimer 1661\r\nKm 43082",null,481827,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-01-21T07:03:26",null,697539,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-01-21T08:00:00","2013-01-28T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C T.Amundsen\r\n\r\n43496 Timer",null,487597,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-01-25T08:00:00",null,697697,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-01-28T08:00:00","2013-02-04T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D             R.Ekkeren\r\nKm : 43848",null,487725,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-02-04T08:00:00",null,697967,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-02-04T08:00:00","2013-02-11T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig\r\ntimer 4401",null,478937,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-02-08T08:00:00",null,698103,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-02-11T08:00:00","2013-02-18T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A Ingvaldsen\r\nTimer 2476",null,479051,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-02-18T05:33:09",null,698245,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-02-18T08:00:00","2013-02-25T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B  Tom Rabben\r\nKm 44939\r\nTImer 2493",null,478366,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-02-23T03:13:26",null,698386,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-02-25T08:00:00","2013-03-04T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C  S.R.Norheim\r\n\r\n2497 Timer\r\n45038 Km",null,494852,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-03-03T08:00:00",null,698616,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-03-04T08:00:00","2013-03-11T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D  Ole J Bjerke\r\n\r\nTimetall  2498",null,463771,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-03-09T08:00:00",null,698803,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-03-11T08:00:00","2013-03-18T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wik\r\nTimer 45255",null,483798,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-03-19T05:49:43",null,698952,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-03-18T08:00:00","2013-03-25T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A",null,489170,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-03-23T22:00:39",null,699094,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-03-25T08:00:00","2013-04-01T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nT Rabben\r\nTimer 2508",null,487289,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-04-02T07:13:44",null,699218,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-04-01T08:00:00","2013-04-08T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C  T.Fogelstrand\r\n\r\n45284 Timer\r\nOlje lekasje,glass hydraulikktank",null,489302,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-04-06T08:00:00",null,699531,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-04-08T08:00:00","2013-04-15T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D                L.Storsveen\r\nTimer : 2514",null,485873,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-04-14T08:00:00",null,699708,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-04-15T08:00:00","2013-04-22T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nHH\r\nTimer 2515",null,495954,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-09-01T13:52:21",null,703383,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-09-02T08:00:00","2013-09-09T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E G Andorsen",null,499897,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-10-12T08:00:00",null,704557,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-10-14T08:00:00","2013-10-21T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A",null,499412,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-10-22T03:01:03",null,704771,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-10-21T08:00:00","2013-10-28T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B.   Saxe Brustad.   timer:2521   km:45498\r\n-justert gummi og bærehjul høyre side",null,499103,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-10-27T06:52:47",null,704928,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-10-28T08:00:00","2013-11-04T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D                  K.Bakke",null,497278,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-11-08T08:00:00",null,705370,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-11-11T08:00:00","2013-11-18T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E\r\nE. Glende og V. Wiig",null,496186,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-11-16T08:00:00",null,705539,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-11-18T08:00:00","2013-11-25T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A",null,498249,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-11-25T05:11:01",null,705686,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-11-25T08:00:00","2013-12-02T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nT Rabben / W Teige",null,498386,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-11-29T22:51:51",null,705998,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-12-02T08:00:00","2013-12-09T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim\r\n\r\nIkke brukt siden forige sjekk....",null,497217,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-12-07T07:10:27",null,706137,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-12-09T08:00:00","2013-12-16T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D",null,496596,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-12-20T13:50:36",null,706364,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-12-16T08:00:00","2013-12-23T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig",null,496484,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2013-12-21T22:59:36",null,706501,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-12-23T08:00:00","2013-12-30T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC\r\nKlaseie / Fogelstrand",null,492417,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-01-09T08:00:00",0,"2014-01-09T08:00:00",null,707883,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2013-12-30T08:00:00","2014-01-06T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D.\r\nS.Norheim",null,495987,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-01-19T07:36:15",4,"2014-01-19T07:36:15",null,2000338,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-01-20T08:00:00","2014-01-27T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E V Wiig",null,496546,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-01-26T00:39:06",4,"2014-01-26T00:39:06",null,2000533,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-01-27T08:00:00","2014-02-03T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nW Teige\r\nN I Elnes",null,501867,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-02-11T02:55:23",4,"2014-02-11T02:55:23",null,2000885,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-02-10T08:00:00","2014-02-17T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC\r\nNordheim\r\nEriksen",null,501810,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-02-15T04:06:24",1,"2014-02-15T04:06:24",null,2001018,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-02-17T08:00:00","2014-02-24T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D                O.J.Bjerke",null,502611,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-02-24T06:18:28",4,"2014-02-24T06:18:28",null,2001647,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-02-24T08:00:00","2014-03-03T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E. Vidar Wig\r\nTimer: 2588",null,501438,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-03-04T01:02:47",4,"2014-03-04T01:02:47",null,2001843,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-03-03T08:00:00","2014-03-10T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført l<ag A Egil",null,501587,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-03-10T06:18:43",4,"2014-03-10T06:18:43",null,2002108,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler.\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-03-10T08:00:00","2014-03-17T08:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nArnt H Dølden\r\nWilly Teige",null,502333,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-03-18T00:08:50",4,"2014-03-18T00:08:50",null,2002289,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-03-22T07:00:00","2014-03-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim",null,505115,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-03-22T01:17:44",4,"2014-03-22T01:17:44",null,2002444,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-03-29T07:00:00","2014-04-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nt.Knutsen",null,504858,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-03-28T07:00:00",4,"2014-03-29T06:37:36",null,2002581,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-04-05T07:00:00","2014-04-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E E Glende",null,503116,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-04-05T23:14:43",3,"2014-04-05T23:14:43",null,2002870,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-04-12T07:00:00","2014-04-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nKnut Arilsd Skybakkmo",null,502535,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-04-13",4,"2014-04-14",null,2002990,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-04-19T07:00:00","2014-04-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A",null,507543,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-09-12T16:47:41",2,"2014-09-12T16:47:41",null,2007422,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2014-08-27T14:40:11","2014-09-03T14:40:11"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E\r\nG Andorsen\r\nBilen er på verksted",null,507379,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-09-28T23:37:31",0.1,"2014-09-28T23:37:31",null,2007948,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-09-27T07:00:00","2014-10-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nHerman",null,509234,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-10-11T06:21:36",4,"2014-10-11T06:21:36",null,2008343,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-10-11T07:00:00","2014-10-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nT.Amundsen",null,508095,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-10-17T22:14:40",4,"2014-10-17T22:14:40",null,2008480,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-10-18T07:00:00","2014-10-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nH.Heiberg",null,509455,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-10-25T06:44:31",4,"2014-10-25T06:44:31",null,2008691,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-10-25T07:00:00","2014-11-01T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,515473,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-11-02T23:33:31",2,"2014-11-02T23:33:31",null,2008829,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-11-01T07:00:00","2014-11-08T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLA",null,515693,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-11-06T19:29:05",4,"2014-11-06T19:29:05",null,2009061,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-11-08T07:00:00","2014-11-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n2 mann x 2 timer\r\nTom Rabben\r\nSaxse Brustad",null,518145,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-11-16T07:14:38",4,"2014-11-16T07:14:38",null,2009196,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-11-15T07:00:00","2014-11-22T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nT.Amundsen",null,518838,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-11-22T02:26:14",4,"2014-11-22T02:26:14",null,2009349,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-11-22T07:00:00","2014-11-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D                     K.Bakke",null,516977,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-01T06:36:06",4,"2014-12-01T06:36:06",null,2009487,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-11-29T07:00:00","2014-12-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag E. Gunnar Andorsen",null,515321,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-08T01:21:50",4,"2014-12-08T01:22:11",null,2009673,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-12-06T07:00:00","2014-12-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,515393,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-14T20:29:51",4,"2014-12-14T20:29:51",null,2009849,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-12-13T07:00:00","2014-12-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nTom og Tor",null,517717,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-20T03:12:48",4,"2014-12-20T03:12:48",null,2009994,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-12-20T07:00:00","2014-12-27T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nH.J.Fløgstad",null,513766,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-12-30T01:47:05",4,"2014-12-30T01:47:05",null,2010126,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2014-12-27T07:00:00","2015-01-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D.               L.Storsveen",null,519957,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-03T07:03:45",4,"2015-01-03T07:03:45",null,2010224,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-01-03T07:00:00","2015-01-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utført lag A",null,517427,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-20T02:49:03",4,"2015-01-20T02:49:03",null,2010755,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-01-17T07:00:00","2015-01-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nPål Lie",null,519825,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-27T06:36:09",4,"2015-01-27T06:36:09",null,2010908,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-01-24T07:00:00","2015-01-31T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim",null,518961,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-01-31T04:59:25",4,"2015-01-31T04:59:25",null,2011112,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-01-31T07:00:00","2015-02-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nO.J.Bjerke",null,516411,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-02-07T06:57:44",2,"2015-02-07T06:57:44",null,2011379,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-02-07T07:00:00","2015-02-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE\r\nIkke vært i bruk siden forrige kontroll.",null,517610,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-02-14T01:42:54",2,"2015-02-14T01:42:54",null,2011648,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-02-14T07:00:00","2015-02-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nArnt H",null,524557,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-02T05:37:19",4,"2015-03-02T05:37:19",null,2012951,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-02-28T07:00:00","2015-03-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.R.Norheim",null,524409,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-07T02:33:53",4,"2015-03-07T02:33:53",null,2013216,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-03-07T07:00:00","2015-03-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nL.Storsveen",null,523007,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-16T06:09:24",4,"2015-03-16T06:09:24",null,2013372,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-03-14T07:00:00","2015-03-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,522908,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-22T23:15:03",4,"2015-03-22T23:15:03",null,2013620,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-03-21T07:00:00","2015-03-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nK.Ingvaldsen\r\nB.Meldal",null,520441,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-03-28",4,"2015-03-28",null,2013767,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-03-28T07:00:00","2015-04-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nNils I Elnes\r\nTom Rabben",null,526706,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-01T20:29:07",2,"2015-04-01T20:29:07",null,2013944,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-04-04T07:00:00","2015-04-11T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nS.Norheim",null,525198,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-11T05:30:20",4,"2015-04-11T05:30:20",null,2014296,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-04-11T07:00:00","2015-04-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nK.Bakke",null,524564,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-20T01:00:46",4,"2015-04-20T01:00:46",null,2014501,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-04-18T07:00:00","2015-04-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,522076,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-04-25T01:26:31",2,"2015-04-25T01:26:31",null,2014676,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-04-25T07:00:00","2015-05-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB\r\n\r\nEven / Roar",null,522410,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-05-09",2,"2015-05-09",null,2015020,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-05-09T07:00:00","2015-05-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A",null,522814,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-05-03T22:29:59",4,"2015-05-03T22:29:59",null,2015496,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-05-02T07:00:00","2015-05-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag-C\r\nJ.Kirkeby\r\n\r\n\r\nHar gått 6 Km siden forige kontroll",null,526070,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-05-12T20:46:38",0.5,"2015-05-12T20:46:38",null,2015592,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-05-16T07:00:00","2015-05-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Ikke brukt. kun fungsjonstest lag A",null,524952,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-06-07T06:06:20",1,"2015-06-07T06:06:20",null,2016855,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA SCANIA GLYKOLSUGER\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-06-04T09:57:10","2015-06-08T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nEgil Bråten\r\nStår på verksted ikke testet.\r\n15.09: Varmkjørt og kontrollert. V. Nilsen",null,530716,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-31",8,"2015-08-31",null,2017971,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2015-08-03T07:00:00","2015-08-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Sommervedlike hold etter skjema.\r\ndenne har kun gått 116T etter sist service, byttet ikke luft filter, kupefilter og girkasse filter.\r\nByttet motorolje og filter på begge motorene\r\nByttet disesl filtere på begge \r\nSjekket lys\r\nSjekket og justert suge munn\r\nsjekket paktninger bakluke og suge rør fra suge munn.\r\nSmørt de punkter som ikke har sentral smøring.\r\nSjekket oljer i bakaksel og girkasse.\r\nByttet servo filter.\r\n\r\n\r\n2610T\r\n47369 KM",null,530931,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-27T13:23:09",24,"2015-09-11T14:00:48",null,2018299,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2015-08-24T07:00:00","2015-09-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,529481,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-09-11T21:43:27",2,"2015-09-11T21:43:27",null,2019220,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-09-12T07:00:00","2015-09-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nStokkenes/Olstad",null,531841,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-09-26T07:32:03",2,"2015-09-26T07:32:03",null,2019561,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-09-26T07:00:00","2015-10-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLC",null,529108,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-17T19:42:07",4,"2015-10-17T19:42:09",null,2019814,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-10-03T07:00:00","2015-10-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D.            K.Bakke",null,529443,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-10T07:00:00",4,"2015-10-10T07:00:00",null,2020373,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-10-10T07:00:00","2015-10-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLA",null,528415,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-05T21:23:59",2,"2015-10-05T21:23:59",null,2020478,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2015-10-05T10:53:06","2015-10-12T10:53:06"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,530120,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-18T23:40:16",4,"2015-10-18T23:40:16",null,2020562,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-10-17T07:00:00","2015-10-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A",null,530458,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-25T19:41:11",4,"2015-10-25T19:41:11",null,2020718,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-10-24T07:00:00","2015-10-31T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\nAH Dølden",null,532745,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-31T06:29:41",4,"2015-10-31T06:29:41",null,2020900,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-10-31T07:00:00","2015-11-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLC",null,528368,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-06T07:00:00",2,"2015-11-07T06:22:36",null,2021140,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-11-07T07:00:00","2015-11-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nR.Brobakken",null,528734,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-14T02:21:16",6,"2015-11-14T02:21:16",null,2021316,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-11-14T07:00:00","2015-11-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE\r\nEG",null,533866,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-21T23:45:04",4,"2015-11-21T23:45:04",null,2021446,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-11-21T07:00:00","2015-11-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D.                        B.Ekkeren",null,535310,"Smøring og kontroll 1. runde vinter 2015","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-28T18:35:44",8,"2015-11-28T18:35:44",null,2021734,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-11-24T09:44:12","2015-12-01T09:44:12"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB\r\n\r\n\r\nP Lie",null,534152,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-12-03T17:28:49",1,"2015-12-03T17:28:49",null,2021855,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2015-12-05T07:00:00","2015-12-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLC",null,535085,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-12-13T22:26:19",2,"2015-12-13T22:26:22",null,2022116,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-12-12T07:00:00","2015-12-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nO.J.Nilsen",null,534099,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-12-18T22:47:02",3,"2015-12-18T22:47:02",null,2022283,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-12-19T07:00:00","2015-12-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,535979,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-12-22T18:16:24",2,"2015-12-22T18:16:24",null,2022468,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2015-12-26T07:00:00","2016-01-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag a",null,542419,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-03T23:25:37",4,"2016-01-03T23:25:37",null,2022619,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-01-02T07:00:00","2016-01-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nLisa og Dag",null,537177,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-12T07:02:50",2,"2016-01-12T07:02:50",null,2022754,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-01-09T07:00:00","2016-01-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLC",null,540451,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-16T03:20:15",4,"2016-01-16T03:20:17",null,2023192,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-01-16T07:00:00","2016-01-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nB.Ekkeren",null,539122,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-21T07:00:00",4,"2016-01-21T07:00:00",null,2023376,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-01-23T07:00:00","2016-01-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,535998,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-31T07:01:31",2,"2016-01-31T07:01:31",null,2023528,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-01-30T07:00:00","2016-02-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","avrapportert, gått 1 t",null,537033,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-02-07T23:09:23",1,"2016-02-07T23:09:23",null,2023693,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-02-06T07:00:00","2016-02-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB\r\n\r\nA. H. Dølden, T. Rabben, L. Engedal",null,538853,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-02-11T19:33:37",6,"2016-02-11T19:33:37",null,2024000,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-02-13T07:00:00","2016-02-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Rengjøring\r\nVLC",null,538776,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-03-27T07:00:00",18,"2016-03-28T00:26:46",null,2024173,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2016-02-29T07:00:00","2016-03-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,536784,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-02-18T18:49:29",4,"2016-02-18T18:49:31",null,2024334,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-02-20T07:00:00","2016-02-27T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nR.Brobakken",null,537917,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-02-25T21:19:45",4,"2016-02-25T21:19:45",null,2024483,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-02-27T07:00:00","2016-03-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,539799,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-03-05T21:01:27",2,"2016-03-05T21:01:27",null,2024762,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-03-05T07:00:00","2016-03-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A",null,541560,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-03-12T05:39:39",1,"2016-03-12T05:39:39",null,2025134,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-03-12T07:00:00","2016-03-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nSaxe",null,541077,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-03-21T06:59:48",2,"2016-03-21T06:59:48",null,2025447,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-03-19T07:00:00","2016-03-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,540435,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-04-04T07:00:00",2,"2016-04-05T06:14:36",null,2025876,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-04-02T07:00:00","2016-04-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført lag A ikke brukt",null,539775,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-04-17T23:30:04",1,"2016-04-17T23:30:04",null,2026392,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-04-16T07:00:00","2016-04-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB",null,545001,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-04-25T06:40:28",1,"2016-04-25T06:40:28",null,2026557,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-04-23T07:00:00","2016-04-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,548106,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-05-08T07:00:00",4,"2016-05-08T07:00:00",null,2027286,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-05-07T07:00:00","2016-05-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Sommervedlikehold i hendhold til skjema/timer\r\nIKKE skiftet olje på gir og kardang\r\n\r\n\r\nKm50592\r\nAgerigat timer2818",null,542957,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-08-25T13:20:11",20,"2016-09-05T12:22:50",null,2029545,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2016-08-25T07:00:00","2016-09-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nO Hønsen",null,550544,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-10-02T16:32:26",2,"2016-10-02T16:32:26",null,2029768,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2016-08-08T07:00:00","2016-08-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nP.Hjorten",null,552983,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-10-07",2,"2016-10-07",null,2031435,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-10-08T07:00:00","2016-10-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Egil/Sigmund og Vegard",null,553552,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-10-17T06:35:16",4,"2016-10-17T06:35:16",null,2031595,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA FEIEBIL SCANIA med Bucher STKF 950\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nFeiebil:                                                                  Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula Super 15 W - 40\r\no Kjøleveskenivå                                                   Glycoshell\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus TX 46\r\no Oljenivå vifte                                                     Transaxle oil 75W/90\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                 \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av feiebil utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av feiebil \r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-10-15T07:00:00","2016-10-22T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nBjørn Engen",null,554714,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-10-23T06:27:07",4,"2016-10-23T06:27:07",null,2031773,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-10-22T07:00:00","2016-10-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nBrobakken\r\nVLD",null,556870,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-10-28T23:07:46",4,"2016-10-28T23:07:48",null,2031952,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-10-29T07:00:00","2016-11-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,555398,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-07T06:33:52",3,"2016-11-07T06:33:52",null,2032143,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-11-05T07:00:00","2016-11-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,554224,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-14T06:10:37",4,"2016-11-14T06:10:37",null,2032431,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-11-12T07:00:00","2016-11-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,553771,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-17T22:44:33",2,"2016-11-17T22:44:33",null,2032593,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-11-19T07:00:00","2016-11-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim Simonsen",null,550230,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-26T01:41:40",4,"2016-11-26T01:41:40",null,2032779,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-11-26T07:00:00","2016-12-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nB.Ekkeren",null,554133,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-03T06:05:27",4,"2016-12-03T06:05:27",null,2032993,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-12-03T07:00:00","2016-12-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE Glende Og Andorsen",null,552770,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-10T01:02:55",4,"2016-12-10T01:03:00",null,2033258,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-12-10T07:00:00","2016-12-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,553842,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-16T22:15:24",4,"2016-12-16T22:15:24",null,2033409,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-12-17T07:00:00","2016-12-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB 23/112-16\r\nArnt og Egil",null,551319,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-25T20:46:04",4,"2016-12-25T20:46:04",null,2033616,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-12-24T07:00:00","2016-12-31T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC\r\nS.R.Nordheim",null,551907,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-12-29T20:55:43",4,"2016-12-29T20:55:43",null,2033861,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2016-12-31T07:00:00","2017-01-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nO.K.Ringereide",null,561643,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-05T21:01:55",6,"2017-01-05T21:01:55",null,2034141,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-01-07T07:00:00","2017-01-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,559579,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-15T23:45:13",4,"2017-01-15T23:45:16",null,2034329,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-01-14T07:00:00","2017-01-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,562759,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-21T06:59:15",4,"2017-01-21T06:59:15",null,2034506,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-01-21T07:00:00","2017-01-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","2801 VLB",null,563167,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-01-28T06:56:38",4,"2017-01-28T06:56:38",null,2034680,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-01-28T07:00:00","2017-02-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Kjetil Simonsen",null,561094,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-02-04T01:49:21",4,"2017-02-04T01:49:21",null,2034840,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-02-04T07:00:00","2017-02-11T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag D\r\nB.Ekkeren",null,564667,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-02-12T01:37:47",4,"2017-02-12T01:37:47",null,2035157,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-02-11T07:00:00","2017-02-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,562624,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-02-19T23:55:44",4,"2017-02-19T23:55:47",null,2035315,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-02-18T07:00:00","2017-02-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nP.Hjorten",null,559261,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-02-27",4,"2017-02-27",null,2035470,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-02-25T07:00:00","2017-03-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","24.03 Norheim\r\n25.03 VLC vask\r\n26.03 VLC polerin\r\n27.03 VLC polering\r\n28.03 VLC",null,559985,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-29T02:18:18",55,"2017-03-29T02:18:18",null,2035569,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2017-02-27T07:00:00","2017-03-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B\r\n\r\nTom Rabben",null,559870,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-04T06:41:25",2,"2017-03-04T06:41:25",null,2035801,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-03-04T07:00:00","2017-03-11T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim",null,559453,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-12T02:24:02",4,"2017-03-12T02:24:02",null,2036078,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-03-11T07:00:00","2017-03-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,564247,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-20T01:08:37",4,"2017-03-20T01:08:39",null,2036439,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-03-18T07:00:00","2017-03-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,564267,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-26T05:44:37",3,"2017-03-26T05:44:37",null,2036618,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-03-25T07:00:00","2017-04-01T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,562213,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-04-02T05:28:38",2,"2017-04-02T05:28:38",null,2036834,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-04-01T07:00:00","2017-04-08T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","varmkjørt.\r\nBIL:\r\nbytt motorolje og filter\r\noringsett på oljeseparator\r\ndiesel filter\r\nluftfilter\r\ncoupefilter\r\nlufttørkefilter\r\nservofilter\r\nservo olje\r\nkardangfilter\r\ngirkassefilter\r\ngir olje\r\n\r\nPÅBYGG:\r\nbytt motorolje og filter\r\ndieselfilter fin og grov\r\nforfilter diesel\r\nluftfiltre indre og yttre\r\nhydraulikk filter\r\nbytt olje på fordelingskasse\r\nkjøleveske -46\r\n\r\nsjekk: \r\noljenivå bakkasel\r\nhydraulik olje\r\nkjøleveske -46\r\ndekk/felg\r\nhjullager\r\nunderstell\r\nelnett \r\nlys\r\nbremser\r\nlekasjer\r\npåbygg\r\n\r\nvask\r\nsmørt opp\r\n\r\nkm 53240\r\nPÅbygg: vifte 2061     Motor: 2986",null,578891,"Sommervedlikehold 2017","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-09-13T09:55:35",24,"2017-09-22T13:07:07",null,2040422,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2017-09-04T07:00:00","2017-09-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nTommy A",null,572020,"Klargjøring til vinter 2017/2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-08-24T13:04:56",2,"2017-08-24T13:04:56",null,2040654,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2017-08-07T07:00:00","2017-09-15T17:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A\r\nTormod Østgaard\r\nDenne maskinen står på verkstedet",null,575364,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-09-24",0.5,"2017-09-24",null,2041912,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-09-23T07:00:00","2017-09-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","02.10 VLB",null,579250,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-03T06:03:56",2,"2017-10-03T06:03:56",null,2042162,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-09-30T07:00:00","2017-10-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD  \r\nIkke utført, er på verkstedet.",null,576894,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-14T07:06:32",0.15,"2017-10-14T07:06:34",null,2042655,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-10-14T07:00:00","2017-10-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE\r\nBilen står på verksted",null,578430,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-22T22:32:53",0.05,"2017-10-22T22:32:58",null,2042939,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-10-21T07:00:00","2017-10-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Bilen er på verksted",null,578903,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-29T05:32:14",1,"2017-10-29T05:32:14",null,2043132,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-10-28T07:00:00","2017-11-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD\r\nStår på verksted.",null,578612,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-11-21T00:01:30",0.15,"2017-11-21T00:01:37",null,2045535,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-11-18T07:00:00","2017-11-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,572685,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-11-25T22:34:33",4,"2017-11-25T22:34:33",null,2045863,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-11-25T07:00:00","2017-12-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,576143,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-03T05:31:12",6,"2017-12-03T05:31:12",null,2046137,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-12-02T07:00:00","2017-12-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,584624,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-11T07:26:07",4,"2017-12-11T07:26:07",null,2046607,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-12-09T07:00:00","2017-12-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLD",null,581382,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-31T13:05:44",0.15,"2017-12-31T13:05:46",null,2047593,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-12-23T07:00:00","2017-12-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,580681,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-31T06:43:44",3,"2017-12-31T06:43:46",null,2047962,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2017-12-30T07:00:00","2018-01-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,582638,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-01-07T06:23:16",6,"2018-01-07T06:23:16",null,2048234,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-01-06T07:00:00","2018-01-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,586126,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-01-14T07:12:24",2,"2018-01-14T07:12:24",null,2049129,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-01-13T07:00:00","2018-01-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim",null,583917,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-01-22T07:08:38",4,"2018-01-22T07:08:38",null,2049691,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-01-20T07:00:00","2018-01-27T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,588566,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-02-05T06:31:33",2,"2018-02-05T06:31:36",null,2050676,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-02-03T07:00:00","2018-02-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLB",null,591066,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-07T10:15:03",4,"2018-03-07T10:15:03",null,2051711,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-02-17T07:00:00","2018-02-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim",null,591150,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-02-27T06:25:09",4,"2018-02-27T06:25:09",null,2051964,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-02-24T07:00:00","2018-03-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim",null,594446,"Vask og polering 2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-02T23:56:26",37,"2018-04-02T23:56:26",null,2052282,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2018-02-26T07:00:00","2018-03-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,598096,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-10T06:51:41",4,"2018-03-10T06:51:41",null,2052898,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-03-10T07:00:00","2018-03-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,595514,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-17T21:51:40",4,"2018-03-17T21:51:40",null,2053338,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-03-12T07:00:00","2018-03-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,592769,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-26T08:34:04",4,"2018-03-26T08:34:04",null,2053750,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-03-19T07:00:00","2018-03-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLC Norheim",null,598241,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-03-28T21:29:44",4,"2018-03-28T22:24:01",null,2053900,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-03-26T07:00:00","2018-04-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Hovedkontroll iht. kontrollskjema\r\nVLD Tore Furuseth",null,595381,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-09T06:42:51",5,"2018-04-09T06:42:54",null,2054335,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-04-02T07:00:00","2018-04-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Bil på verksted",null,595823,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-15T23:03:10",0.1,"2018-04-15T23:03:10",null,2054852,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-04-09T07:00:00","2018-04-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","BIL: \r\nbytt\r\nmotoroljefilter + olje\r\ndieselfilter\r\nluftfilter\r\nkupeefilter\r\ntørkefilter\r\nservofilter\r\nkardangolje + olje\r\ngirkassefilter allison + olje \r\ngjort rein oljeseparator\r\nkjøleveske -36\r\n\r\nPÅBYGG:\r\nmotoroljefilter + olje\r\ndieselfilter\r\ngrovfilter diesel\r\nforfilter diesel\r\nluftfitre\r\nhyd retur filter. hyd olje var bytta for 3 uker siden pga lekasje\r\nkjøleveske -36\r\nfylt oljesmører til luftventilene\r\n\r\nsjekk:\r\npåbygg\r\ninnfestning\r\nunderstell på bil\r\nlys\r\nbatteri\r\nsmørt\r\n\r\ntest kjørt alt virker som det skal. liten lekasje på dieselfilter til MB dro til, testa OK\r\n\r\n\r\nREP:\r\nstramm til midte rullehjul på suget. løs innfestning\r\nløs sugelsange 4\" v side.\r\n\r\nBIL KM: 58183\r\nVIFTE: 2318 T\r\nMOTOR: 2255 T",null,618505,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-09T19:23:18",28.5,"2018-10-11T10:18:49",null,2062424,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2018-07-30T07:00:00","2018-08-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,613202,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-10T21:09:53",1,"2018-09-10T21:09:55",null,2062954,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2018-08-06T07:00:00","2018-08-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,613323,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-08T06:18:08",4,"2018-09-08T06:18:08",null,2064547,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-09-03T07:00:00","2018-09-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,617376,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-13T21:50:55",3,"2018-09-13T21:50:55",null,2065080,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-09-10T07:00:00","2018-09-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Oddmund Hønsen",null,616286,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-23",4,"2018-09-23",null,2066880,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-09-17T07:00:00","2018-09-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,615988,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-29T06:05:08",2,"2018-09-29T06:05:10",null,2067343,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-09-24T07:00:00","2018-10-01T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,624700,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-15T06:02:45",4,"2018-10-15T06:02:45",null,2068202,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-10-08T07:00:00","2018-10-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,622164,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-16T22:13:14",4,"2018-10-16T22:13:14",null,2068888,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-10-15T07:00:00","2018-10-22T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nPA Johansen",null,620556,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-11T16:11:14",4,"2018-11-11T16:11:14",null,2069564,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-10-22T07:00:00","2018-10-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","04.11 VLD",null,619929,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-04T23:12:32",4,"2018-11-04T23:12:32",null,2069904,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-10-29T07:00:00","2018-11-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","vle",null,620452,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-11T23:27:42",2,"2018-11-11T23:27:45",null,2070481,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-11-05T07:00:00","2018-11-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,622204,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-18T06:02:42",4,"2018-11-18T06:02:48",null,2070923,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-11-12T07:00:00","2018-11-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,623288,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-25T07:05:28",6,"2018-11-25T07:05:28",null,2071482,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-11-19T07:00:00","2018-11-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C",null,630652,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-02T05:02:18",4,"2018-12-02T05:02:18",null,2071781,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-11-26T07:00:00","2018-12-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,631152,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-05T21:37:16",4,"2018-12-05T21:37:19",null,2072330,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-12-03T07:00:00","2018-12-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,625486,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-15T21:10:45",2,"2018-12-15T21:10:45",null,2072752,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-12-10T07:00:00","2018-12-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag A",null,630239,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-22T23:26:24",4,"2018-12-22T23:26:28",null,2073379,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-12-17T07:00:00","2018-12-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","lag B",null,628810,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-29T07:15:57",4,"2018-12-29T07:15:57",null,2073753,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-12-24T07:00:00","2018-12-31T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nPer Anders J",null,626950,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-06T01:48:44",4,"2019-01-06T01:48:44",null,2074249,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2018-12-31T07:00:00","2019-01-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,625574,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-13T00:47:17",3,"2019-01-13T00:47:19",null,2074872,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-01-07T07:00:00","2019-01-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,636846,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-20T07:00:00",4,"2019-01-20T07:00:00",null,2075789,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-01-14T07:00:00","2019-01-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,633359,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-01-22T21:16:50",4,"2019-01-22T21:16:50",null,2076399,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-01-21T07:00:00","2019-01-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,636115,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-03T06:33:16",4,"2019-02-03T06:33:16",null,2077072,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-01-28T07:00:00","2019-02-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD\r\nIkke utført",null,632821,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-13T16:49:59",1,"2019-02-13T16:50:02",null,2078605,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-02-11T07:00:00","2019-02-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,633981,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-23T19:53:41",2,"2019-02-23T19:53:41",null,2079105,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-02-18T07:00:00","2019-02-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,638029,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-03T02:23:54",6,"2019-03-03T02:23:54",null,2079785,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-02-25T07:00:00","2019-03-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C",null,642204,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-30T16:00:07",25,"2019-03-30T16:00:07",null,2079802,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ",null,0,null,"2019-02-25T07:00:00","2019-03-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,643609,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-11T05:47:57",3,"2019-03-11T05:47:57",null,2080503,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-03-04T07:00:00","2019-03-11T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C\r\nPer Anders",null,645815,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-19T07:35:04",4,"2019-03-19T07:35:04",null,2081291,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-03-11T07:00:00","2019-03-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,639596,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-26T07:34:44",4,"2019-03-26T07:34:48",null,2081812,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-03-18T07:00:00","2019-03-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,644555,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-03-31T21:20:00",4,"2019-03-31T21:20:00",null,2082463,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-03-25T07:00:00","2019-04-01T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag B",null,650358,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-04-15T06:54:10",4,"2019-04-15T06:54:10",null,2084077,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-04-08T07:00:00","2019-04-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD\r\nIkke utført",null,650670,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-04-30T00:49:09",0.15,"2019-04-30T00:49:09",null,2085695,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-04-22T07:00:00","2019-04-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,651376,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-05-12T23:57:55",4,"2019-05-12T23:57:55",null,2087064,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-05-06T07:00:00","2019-05-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","1 årskontroll",null,669516,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-16T21:58:44",2,"2019-09-16T21:59:04",null,2092891,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ",null,2,null,"2019-08-05T07:00:00","2019-08-31T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Tatt service i hendhold til service skjema og historikk\r\nIKKE byttet oje og filter på girkasse.\r\n\r\nKm  61134\r\nTimer  3626",null,670361,"Service  2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-13T14:05:56",26.5,"2019-09-13T14:05:56",null,2095241,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2019-07-29T07:00:00","2019-08-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,674708,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-10T21:04:58",4,"2019-10-10T21:04:58",null,2102415,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-10-07T07:00:00","2019-10-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,674053,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-17T20:14:06",4,"2019-10-17T20:14:08",null,2103516,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-10-14T07:00:00","2019-10-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","26.10 VLE\r\nTimetall 5641",null,672808,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-26T01:23:37",4,"2019-10-26T01:23:37",null,2104337,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-10-21T07:00:00","2019-10-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,678199,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-11-04T05:08:03",3,"2019-11-04T05:08:03",null,2104925,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-10-28T07:00:00","2019-11-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført",null,680973,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-11-10",4,"2019-11-10",null,2105845,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-11-04T07:00:00","2019-11-11T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,681639,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-11-23T21:14:49",4,"2019-11-23T21:14:51",null,2107341,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-11-18T07:00:00","2019-11-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254",null,null,687210,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-12-08T05:22:43",4,"2019-12-08T05:22:43",null,2108755,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-12-02T07:00:00","2019-12-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C",null,687444,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-12-23T01:41:20",4,"2019-12-23T01:41:20",null,2110115,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-12-16T07:00:00","2019-12-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,687417,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-12-30T02:04:33",0.15,"2019-12-30T02:04:34",null,2110653,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-12-23T07:00:00","2019-12-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,688041,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-01-05T06:50:50",4,"2020-01-05T06:50:50",null,2111594,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2019-12-30T07:00:00","2020-01-06T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,689473,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-01-09T18:49:40",2,"2020-01-09T18:49:40",null,2112291,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-01-06T07:00:00","2020-01-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,690106,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-03T22:29:39",3,"2020-02-03T22:29:39",null,2113216,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-01-13T07:00:00","2020-01-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,689074,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-01T02:05:59",2,"2020-02-01T02:06:02",null,2114948,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-01-27T07:00:00","2020-02-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,691753,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-15T06:46:09",2,"2020-02-15T06:46:09",null,2116663,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-02-10T07:00:00","2020-02-17T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført",null,695486,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-20",4,"2020-02-20",null,2117230,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-02-17T07:00:00","2020-02-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,700226,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-02-27T21:48:14",4,"2020-02-27T21:48:14",null,2118150,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-02-24T07:00:00","2020-03-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,700519,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-10T00:48:16",2,"2020-03-10T00:48:18",null,2118998,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-03-02T07:00:00","2020-03-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,705001,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-30T21:19:04",2,"2020-03-30T21:19:04",null,2119980,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-03-09T07:00:00","2020-03-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,699182,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-22T06:20:20",4,"2020-03-22T06:20:20",null,2120657,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-03-16T07:00:00","2020-03-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLD\r\nTimer: 3762",null,704578,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-04-14T02:04:58",2,"2020-04-14T02:05:36",null,2123403,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-04-06T07:00:00","2020-04-13T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,706489,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-04-19T06:55:22",2,"2020-04-19T06:55:22",null,2124439,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-04-13T07:00:00","2020-04-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","02.05.2020 00:49 - GMMLQ\r\n3762 timer",null,710414,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-05-02T00:47:18",8,"2020-05-02T00:49:41",null,2126192,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-04-27T07:00:00","2020-05-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Service iht til servicebok.\r\n\r\nDieseltanker er rustet innv.\r\nByttet lyspære i arbeidslampe bak h side.\r\nIkke byttet hydr olje og filter.\r\n\r\n59239 km\r\n\r\nVifte 2583 timer\r\nMotor 3767 timer",null,727216,"Service  2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-07T08:59:13",19.5,"2020-09-11T08:36:02",null,2134256,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,20,null,"2020-07-29T07:00:00","2020-08-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","29.09.2020 07:20 - GMOKL\r\n.",null,731573,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-28T23:43:16",8,"2020-09-29T07:20:04",null,2143857,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-09-21T07:00:00","2020-09-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD",null,731102,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-10-04T07:00:00",3,"2020-10-05T00:00:58",null,2144872,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-09-28T07:00:00","2020-10-05T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","17.10.2020 00:31 - GMOCT\r\nKm bil; 59298 timer på viftemotor 2585",null,726844,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-10-15T21:49:30",4,"2020-10-17T00:31:36",null,2147057,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-10-12T07:00:00","2020-10-19T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","09.11.2020 16:59 - GMSHS\r\nVask kontroll",null,735681,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-09T16:59:38",4,"2020-11-09T18:28:33",null,2148118,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-10-19T07:00:00","2020-10-26T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,734964,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-10-31T19:53:11",6,"2020-11-01T23:23:12",null,2149106,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-10-26T07:00:00","2020-11-02T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD\r\nTimer: 2588",null,736885,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-09T07:25:05",3,"2020-11-09T07:25:38",null,2150285,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-11-02T07:00:00","2020-11-09T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","vle",null,737740,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-14T22:42:27",4,"2020-11-14T22:42:31",null,2151367,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-11-09T07:00:00","2020-11-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,741010,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-21T20:59:19",4,"2020-11-21T20:59:19",null,2152458,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-11-16T07:00:00","2020-11-23T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,740747,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-29T06:47:21",4,"2020-11-29T06:47:21",null,2153429,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-11-23T07:00:00","2020-11-30T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Lag C",null,743221,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-12-05T23:46:21",4,"2020-12-05T23:46:21",null,2154774,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-11-30T07:00:00","2020-12-07T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nVLD\r\nTimer: 3786\r\nKm: 59533",null,743175,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-12-12T00:24:48",4,"2020-12-12T00:24:49",null,2155945,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-12-07T07:00:00","2020-12-14T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLE",null,744279,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-12-17T20:52:28",4,"2020-12-17T20:52:28",null,2157075,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-12-14T07:00:00","2020-12-21T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,749461,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-12-22T21:44:07",4,"2020-12-22T21:44:07",null,2158053,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-12-21T07:00:00","2020-12-28T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","03.01.2021 22:49 - GMERI\r\nMaskin timer: 3786\nKm: 59550",null,746334,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-03T22:49:13",4,"2021-01-04",null,2159602,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2020-12-28T07:00:00","2021-01-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","VLD\r\nTimer: 4842",null,746220,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-16T23:51:54",3,"2021-01-16T23:52:02",null,2162201,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-01-11T07:00:00","2021-01-18T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","vle",null,754994,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-24T07:16:54",4,"2021-01-24T07:16:58",null,2163281,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-01-18T07:00:00","2021-01-25T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","utf",null,751613,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-30T21:21:48",4,"2021-01-30T21:21:48",null,2164638,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-01-25T07:00:00","2021-02-01T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Utført",null,754266,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-06",4,"2021-02-06",null,2166169,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-02-01T07:00:00","2021-02-08T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll",null,752168,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-12T23:45:14",4,"2021-02-12T23:45:14",null,2167660,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-02-08T07:00:00","2021-02-15T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Smøring og kontroll\r\nTimer: 3851",null,756887,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-16T21:09:09",3,"2021-02-16T21:09:39",null,2168685,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,4,null,"2021-02-15T07:00:00","2021-02-22T07:00:00"]
["2022-09-19T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1074000,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-23T23:07:56",3,"2022-09-23T23:08:09","10",2170794,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-09-25T17:00:00",null,null,"2022-09-24T07:00:00","2022-09-24T07:00:00"]
["2022-09-26T07:00:00","UTGÅTT00254","02.10.2022 21:09 - GMSAG\r\n3987 t",null,1078582,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-02T21:09:44",2,"2022-10-02T22:19:42","10",2175284,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-10-02T17:00:00",null,null,"2022-10-01T07:00:00","2022-10-01T07:00:00"]
["2022-10-03T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1085641,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-08T07:10:55",3,"2022-10-08T07:12:03","10",2182273,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-10-09T17:00:00",null,null,"2022-10-08T07:00:00","2022-10-08T07:00:00"]
["2022-10-10T07:00:00","UTGÅTT00254","17.10.2022 23:42 - GMSAG\r\n3987 t",null,1090238,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-17T06:03:33",4,"2022-10-18T01:41:07","10",2186676,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-10-16T17:00:00",null,null,"2022-10-15T07:00:00","2022-10-15T07:00:00"]
["2022-10-17T07:00:00","UTGÅTT00254","Km: 62718 Motor: 3988 Vifte: 2722 Alt OK.",null,1095181,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-25T01:09:08",6,"2022-10-25T01:11:19","10",2191541,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-10-23T17:00:00",null,null,"2022-10-22T07:00:00","2022-10-22T07:00:00"]
["2022-10-24T07:00:00","UTGÅTT00254","28.10.2022 22:48 - GMAJN\r\nTimer:3989\r\nKm:62719",null,1100117,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-31T07:25:48",4,"2022-10-31T07:25:51","10",2196215,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-10-30T17:00:00",null,null,"2022-10-29T07:00:00","2022-10-29T07:00:00"]
["2022-10-31T07:00:00","UTGÅTT00254","28.10.2022 22:48 - GMAJN\r\nTimer:3989\nKm:62719",null,1104914,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-28T22:47:56",4,"2022-10-28T22:48:59","10",2200932,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-11-06T17:00:00",null,null,"2022-11-05T07:00:00","2022-11-05T07:00:00"]
["2022-11-07T07:00:00","UTGÅTT00254","15.11.2022 01:54 - GMMGJ\r\n3990 timer",null,1111483,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-15T00:43:01",3,"2022-11-15T01:54:58","10",2207413,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-11-13T17:00:00",null,null,"2022-11-12T07:00:00","2022-11-12T07:00:00"]
["2022-11-07T08:00:00","UTGÅTT00254","restarta can bus anlegg med knapp i teknisk skap. prøve kjørt i 1 time alt ok\r\n\r\ntimer 3990",null,1115407,"Canbus feil","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-08T07:38:01",2,"2022-11-08T09:13:14","07",2211305,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Får canbus feil i display for sugemotor etter litt kjøring. Får fjernet feilen ved å ta hovedstrøm, men feilen kommer tilbake etter kort tids bruk. Feilen er gjentakende."," - ",null,null," - ","2022-11-08T10:00:00"]
["2022-11-14T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1116276,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-14T22:36:55",4,"2022-11-19T00:51:20","10",2212143,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-11-20T17:00:00",null,null,"2022-11-19T07:00:00","2022-11-19T07:00:00"]
["2022-11-21T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1121005,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-25T20:10:08",4,"2022-11-25T23:50:47","10",2216807,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-11-27T17:00:00",null,null,"2022-11-26T07:00:00","2022-11-26T07:00:00"]
["2022-11-28T07:00:00","UTGÅTT00254","06.12.2022 02:11 - GMTFU\r\nPå verksted",null,1125825,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-06T02:11:44",0,"2022-12-06T02:11:56","10",2221552,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-12-04T17:00:00",null,null,"2022-12-03T07:00:00","2022-12-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøk;\r\nDemontert viftehus. Lagerras på begge sider av vifte. Demontert vifte fra viftehus.\r\nBegynt å fjerne komponenter fra vifteaksling.\r\nFår ikke demontert adapterplata til clutchen på noen vettug måte. Prøvd med varme, presse og lufthammer uten at den flytter seg. Endte med å skjære den av akslingen.\r\nBestilt opp nye lagere, lagerbukker og aksling.. mye ball for å skaffe nye deler.\r\n\r\nKontaktet Haugstulen for å lage adapter til clutch. (får ikke tak i ny)\r\nFikk også Haugstulen til å lage støttehylse til lageret i fremkant på akslingen.\r\n\r\nMontert nye lagerbukker, presset vifta inn på ny aksling.\r\nBegynt montering med deler produsert av Haugstulen.\r\nDreid ned støttehylse for fremre lageroppheng med 8mm for å få riktig tetning inn mot lageret.\r\nMontert lager og støttehylse på adapter fra Haugstulen. Presset lagerpakke inn på aksling, framkant vifte.\r\n\r\nLøftet vifte på plass i viftehus igjen, kontrollert tolleranser mot lagerbukker.\r\nPakket lagre med fett og montert toppskåler. Trekt moment på toppskålene og lagerbukkinnfestning.\r\nTrekt moment på innfestning clutchhus og kobling inn mot motor.\r\nKoblet til luft på svivelkobling\r\nLøftet på viftehus og montert.\r\n\r\nTestkjørt og kontrollert funksjon.",null,1131917,"Rep. Kobler ikke inn turbin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-30T08:30:15",84,"2023-04-05T12:32:57","07;07",2227602,"GMHBU;GMBSN","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Lager havari bakkant turbinopplagring , smeltet luftslange for luft ( svivel ) innkobling."," - ",null,null," - "]
["2022-12-05T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1132281,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2227959,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-12-11T17:00:00",null,null,"2022-12-10T07:00:00","2022-12-10T07:00:00"]
["2022-12-12T07:00:00","UTGÅTT00254","Bilen står på verksted",null,1136864,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-19T05:17:38",0.5,"2022-12-19T05:18:40","10",2232499,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-12-18T17:00:00",null,null,"2022-12-17T07:00:00","2022-12-17T07:00:00"]
["2022-12-19T07:00:00","UTGÅTT00254","26.12.2022 01:04 - GMJBR\r\nMaskinen er us.\r\n26.12.2022 01:06 - GMJBR\r\nMaskinen er us",null,1141838,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-26T00:01:25",0,"2022-12-26T01:06:44","10",2237415,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-12-25T17:00:00",null,null,"2022-12-24T07:00:00","2022-12-24T07:00:00"]
["2022-12-26T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1146793,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2242285,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-01-01T17:00:00",null,null,"2022-12-31T07:00:00","2022-12-31T07:00:00"]
["2023-01-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1153978,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2249414,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-01-08T17:00:00",null,null,"2023-01-07T07:00:00","2023-01-07T07:00:00"]
["2023-01-09T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1158774,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2254153,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-01-15T17:00:00",null,null,"2023-01-14T07:00:00","2023-01-14T07:00:00"]
["2023-01-16T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1164174,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2259473,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-01-22T17:00:00",null,null,"2023-01-21T07:00:00","2023-01-21T07:00:00"]
["2023-01-23T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1168954,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2264177,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-01-29T17:00:00",null,null,"2023-01-28T07:00:00","2023-01-28T07:00:00"]
["2023-01-30T07:00:00","UTGÅTT00254","04.02.2023 07:03 - GMJBR\r\n\nMaskinen er u.s.",null,1174336,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-02-04T07:00:22",0,"2023-02-04T07:03:01","10",2269475,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-02-05T17:00:00",null,null,"2023-02-04T07:00:00","2023-02-04T07:00:00"]
["2023-02-06T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1181004,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2276084,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-02-12T17:00:00",null,null,"2023-02-11T07:00:00","2023-02-11T07:00:00"]
["2023-02-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1185890,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2280893,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-02-19T17:00:00",null,null,"2023-02-18T07:00:00","2023-02-18T07:00:00"]
["2023-02-20T07:00:00","UTGÅTT00254","26.02.2023 02:43 - GMTFU\r\nPå verksted",null,1190922,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-02-26T02:43:12",0,"2023-02-26T02:43:38","10",2285954,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-02-26T17:00:00",null,null,"2023-02-25T07:00:00","2023-02-25T07:00:00"]
["2023-02-27T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1196143,"Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polerin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-03-06T22:39:21",31,"2023-03-08T07:37:16","VLC",2291095,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2023-03-05T17:00:00",null,null,"2023-02-28T07:00:00","2023-02-28T07:00:00"]
["2023-02-27T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1196260,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2291212,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-03-05T17:00:00",null,null,"2023-03-04T07:00:00","2023-03-04T07:00:00"]
["2023-03-06T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1203009,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2297894,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-03-12T17:00:00",null,null,"2023-03-11T07:00:00","2023-03-11T07:00:00"]
["2023-03-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1206658,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2301524,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-03-08T17:00:00"]
["2023-03-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1208252,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2303060,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-03-19T17:00:00",null,null,"2023-03-18T07:00:00","2023-03-18T07:00:00"]
["2023-03-20T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1213396,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2308158,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-03-26T17:00:00",null,null,"2023-03-25T07:00:00","2023-03-25T07:00:00"]
["2023-03-27T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1218774,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2313470,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-04-02T17:00:00",null,null,"2023-04-01T07:00:00","2023-04-01T07:00:00"]
["2023-04-03T07:00:00","UTGÅTT00254","11/04-23 GMMFA: Korrigert timene som Anders E la inn i natt. De trigget feil i regnskapet. Slettet disse og la timene inn på Ragnvald, som Anders ga tilbakemelding på.",null,1226211,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-04-11T06:00:36",9,"2023-04-11T06:00:37","10",2320812,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-04-09T17:00:00",null,null,"2023-04-08T07:00:00","2023-04-08T07:00:00"]
["2023-04-10T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1231274,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2325818,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-04-16T17:00:00",null,null,"2023-04-15T07:00:00","2023-04-15T07:00:00"]
["2023-04-17T07:00:00","UTGÅTT00254","24.04.2023 01:32 - GMKRS\r\nKm:63175. \\nTimer 2740",null,1236271,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-04-23T23:41:48",2.5,"2023-04-24T01:33:12","10",2330735,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-04-23T17:00:00",null,null,"2023-04-22T07:00:00","2023-04-22T07:00:00"]
["2023-04-24T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1241470,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-04-30T02:13:33",2,"2023-04-30T02:14:03","10",2335788,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-04-30T17:00:00",null,null,"2023-04-29T07:00:00","2023-04-29T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","ettertrekt løse skruer i begge Hoved speil,alle var løse.",null,1258243,"Feste løs speile v.side","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-05-05T12:32:14",1,"2023-05-05T13:09:27","07",2352341,"GMMOE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Løs speile..."," - ",null,null," - "]
["2023-08-21T07:00:00","UTGÅTT00254","bilen har nesten ikke vært i bruk fra 2021 pga havari på vifte.\r\nkm 2729\r\nmotor:150t\r\nvifte 105t \r\n\r\nblir bare å se over bil, sjekke nivåer.\r\nsjekk bil:\r\nmotor olje ok\r\nkjøleveske -36 ok\r\ngir olje ok\r\n\r\nPåbygg: \r\nmotorolje OK\r\ngirolje OK\r\nkjøleveske -38 OK\r\nsmørt OK\r\nsjekk hjul, sug. slanger. OK\r\nlys OK\r\nlada batteri OK\r\n\r\ntest kjørt alt OK\r\n\r\nkm 63510\r\nMotor:4024\r\nVifte:2746",null,1311413,"Service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-09-08T12:15:27",10,"2023-09-11T12:31:06","07",2404774,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nVurdere omfang, har vært veldig lite i bruk siste sesong grunnet havari turbinopplagring. Ble ikke skiftet oljer og filtre i 2022. Utført sist i 2021.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2023-09-15T17:00:00",7.5]
["2023-07-31T07:00:00","UTGÅTT00254","02.10.2023 00:18 - GMREB\r\n4024 timer",null,1316111,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-01T22:25:35",1,"2023-10-02T00:18:34","FAGP;10",2409381,"GMREB","GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ","2023-08-06T17:00:00"]
["2023-08-28T07:00:00","UTGÅTT00254","02.09.2023 22:24 - GMKON\r\\nTimer 4024 \\nEtter fylt motorolje\r\\n04.09.2023 06:46 - GMKON\r\\nArbeidslys oppebak lyser heletiden \r\n04.09.2023 06:47 - GMKON\r\n.",null,1336634,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-09-02T22:21:25",2,"2023-09-04T06:47:01","10",2429595,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-09-03T17:00:00",null,null,"2023-09-02T07:00:00","2023-09-02T07:00:00"]
["2023-09-04T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1342817,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2435718,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-09-10T17:00:00",null,null,"2023-09-09T07:00:00","2023-09-09T07:00:00"]
["2023-09-11T07:00:00","UTGÅTT00254","15.09.2023 21:32 - GMOGN\r\\nSjekk\r\n15.09.2023 21:56 - GMTFS\r\nKontroll",null,1347808,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-09-15T20:35:52",3,"2023-09-15T21:56:18","10",2440597,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-09-17T17:00:00",null,null,"2023-09-16T07:00:00","2023-09-16T07:00:00"]
["2023-09-18T07:00:00","UTGÅTT00254","22.09.2023 22:45 - GMSAG\r\\n4024 timer \r\n23.09.2023 07:21 - GMOKL\r\nSkjema",null,1352522,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-09-22T22:41:59",2,"2023-09-23T07:21:47","10",2445237,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-09-24T17:00:00",null,null,"2023-09-23T07:00:00","2023-09-23T07:00:00"]
["2023-09-25T07:00:00","UTGÅTT00254","02.10.2023 00:15 - GMREB\r\n4024 timer 63503 km",null,1357473,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-01T20:04:18",4,"2023-10-02T00:15:28","10;10",2450083,"GMREB","GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-10-01T17:00:00",null,null,"2023-09-30T07:00:00","2023-09-30T07:00:00"]
["2023-10-02T07:00:00","UTGÅTT00254","08.10.2023 22:17 - GMSDA\r\nTimer:4024",null,1364401,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-08T22:17:34",2,"2023-10-08T22:18:02","VLF",2456955,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-10-08T17:00:00",null,null,"2023-10-07T07:00:00","2023-10-07T07:00:00"]
["2023-10-09T07:00:00","UTGÅTT00254"," utført etter skjema",null,1369327,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-15T23:38:25",2,"2023-10-15T23:39:29","10",2461834,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:.4025...........................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-10-15T17:00:00",null,null,"2023-10-14T07:00:00","2023-10-14T07:00:00"]
["2023-10-16T07:00:00","UTGÅTT00254","22.10.2023 23:18 - GMJBR\r\nIkke brukt",null,1374792,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-22T23:18:43",0,"2023-10-22T23:19:02","10",2467249,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-10-22T17:00:00",null,null,"2023-10-21T07:00:00","2023-10-21T07:00:00"]
["2023-10-23T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1379797,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-28T00:25:40",5,"2023-10-28T02:03:48","10",2472199,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-10-29T17:00:00",null,null,"2023-10-28T07:00:00","2023-10-28T07:00:00"]
["2023-10-30T07:00:00","UTGÅTT00254","04.11.2023 22:04 - GMJEO\r\\nTimer 4043\r\n04.11.2023 22:05 - GMJEO\r\nOk",null,1384793,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-04T21:43:21",2,"2023-11-04T22:04:53","10",2477113,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-11-05T17:00:00",null,null,"2023-11-04T07:00:00","2023-11-04T07:00:00"]
["2023-11-06T07:00:00","UTGÅTT00254","12.11.2023 21:59 - GMSIT\r\\n63799 km\r\n12.11.2023 22:13 - GMSIT\r\n2758 timer",null,1391423,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-12T21:43:02",8,"2023-11-12T22:36:57","10",2483692,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-11-12T17:00:00",null,null,"2023-11-11T07:00:00","2023-11-11T07:00:00"]
["2023-11-13T07:00:00","UTGÅTT00254","18.11.2023 21:00 - GMPKT\r\n63800km",null,1396727,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-18T21:00:29",2,"2023-11-18T21:02:52","10",2488899,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-11-19T17:00:00",null,null,"2023-11-18T07:00:00","2023-11-18T07:00:00"]
["2023-11-20T07:00:00","UTGÅTT00254","26.11.2023 21:11 - GMTOI\r\\nKm stand bil: 63836,2 timer.\\nArbeidstimer vifte: 2760 timer\\nArbeidstimer motor påbygg: 4050\r\n26.11.2023 22:23 - GMTOI\r\n.",null,1401860,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-26T21:10:27",4,"2023-11-26T22:20:55","10",2493939,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-11-26T17:00:00",null,null,"2023-11-25T07:00:00","2023-11-25T07:00:00"]
["2023-11-27T07:00:00","UTGÅTT00254","01.12.2023 21:21 - HFIAM\r\nOk",null,1406849,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-12-01T21:21:13",4,"2023-12-01T21:23:18","10",2498846,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-03T17:00:00",null,null,"2023-12-02T07:00:00","2023-12-02T07:00:00"]
["2023-12-04T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1413160,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2505073,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-10T17:00:00",null,null,"2023-12-09T07:00:00","2023-12-09T07:00:00"]
["2023-12-11T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1418160,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2509998,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-17T17:00:00",null,null,"2023-12-16T07:00:00","2023-12-16T07:00:00"]
["2023-12-18T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1423236,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2514952,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-24T17:00:00",null,null,"2023-12-23T07:00:00","2023-12-23T07:00:00"]
["2023-12-25T07:00:00","UTGÅTT00254","29.12.2023 21:39 - GMPKT\r\n64195km",null,1428469,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-12-29T21:39:40",2,"2023-12-29T21:55:28","10",2519883,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-31T17:00:00",null,null,"2023-12-30T07:00:00","2023-12-30T07:00:00"]
["2024-01-01T07:00:00","UTGÅTT00254","09.01.2024 00:20 - GMTOI\r\rTimetall motor: 4077 timer\rTimetall vifte: 2776 timer\rKm stand: 64203 km\r\r\n09.01.2024 00:28 - GMTOI\r\n.",null,1433624,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-08T23:41:18",3,"2024-01-09T00:20:41","10",2524813,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-07T17:00:00",null,null,"2024-01-06T07:00:00","2024-01-06T07:00:00"]
["2024-01-08T07:00:00","UTGÅTT00254","13.01.2024 00:35 - GMJBR\r\nTimer 4080",null,1440518,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-12T21:42:35",3,"2024-01-13T00:35:13","10",2531613,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-14T17:00:00",null,null,"2024-01-13T07:00:00","2024-01-13T07:00:00"]
["2024-01-15T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1446410,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2537421,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-21T17:00:00",null,null,"2024-01-20T07:00:00","2024-01-20T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feilsøkt, på hastighetsensor for sugevifte.\r\nDemontert sensor og åpnet kontakten bak på sensoren.\r\nder var det mye irr og rust.\r\nskiftet kontakt + endehylser.\r\nsatt sammen igjen og testet fungerte ikke.\r\nfeilsøkte på elektrisk anlegg fant ingen feil.\r\nbegynte og se i skjemaer og finner ut at luftrykket på clutch styrer jordinga til speed sensor.\r\nmanometer sier at det bare er 1 bar luftrykk der...\r\ntester luftkretsen og finner luftlekkasje på svivelkoblingen til clutchen.\r\nhar ikke den koblingen på lager med sitter identisk kobling på Holder.\r\nTar inn holderen og demonterer den koblingen og monterer på 423\r\ntester 423 og fungerer som normalt. leverer den ut alt ok.",null,1451017,"Rep. feil mld 52 ( speed sensor turbin )+frost sikring.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-16T15:22:31",9.5,"2024-01-22T07:45:56","07",2541949,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kode 52 : hastighet sensor for sugevifte defekt eller feil klaring til målepunkt, se pk 2.4.2 i instruksjonsbok.\r\nFrost tegn øverst i display"," - ",null,null," - "]
["2024-01-22T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1451620,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-28T00:11:30",1.5,"2024-01-28T01:26:39","10",2542532,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-28T17:00:00",null,null,"2024-01-27T07:00:00","2024-01-27T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","kobler clutch etterhvert men slurer veldig. \r\nsjekk luft trykket på koblingen 4,8bar og full trykk 7bar. ingen lekkasjer.\r\nkobla inn ut flere ganger på ventil blokk. \r\nstarta opp og kobla inn fra panel flere ganger den kobler hver gang og alt er OK\r\ntimer 4091",null,1455838,"Feil på ventilator/clutch","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-21T12:11:53",2,"2024-01-21T14:16:57","V900;07",2546704,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Feil nr 55 trykkbryter for ventilator clutch defekt. Feil nr.52 turtallssensor ventilator defekt eller for liten avstand til målepunktet. 2782 timer, 64395km."," - ",null,null," - "]
["2024-01-21T21:15:00","UTGÅTT00254","Kontrollert maskin.\r\nSjekk luft trykket på koblingen. Den ville ikke gi trykk til å begynne med, men etter å ha vridd den flere ganger fikk jeg 4,8bar og fullt trykk 7bar.\r\nKontrollert for luftlekkasjer, finner ikke noe.\r\nKan virke som det er treghet i ventilen som styrer clutchinnkoblinga. Må bestilles inn.\r\n\r\nKobla inn ut flere ganger på ventil blokk. \r\nInstruerte også fører hvordan han kan tvangskjøre ventilen om det skulle skje igjen ute i drift.",null,1456021,"Feil nr.52 turtallssensor ventilator","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-21T21:45:00",1,"2024-01-26T14:45:16","07;V900",2546881,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Samme feil som tidligere på dagen; Feil nr.52 turtallssensor ventilator defekt eller for liten avstand til målepunktet.\r\nMaskinen kobler ikke inn."," - ",null,null," - "]
["2024-01-29T07:00:00","UTGÅTT00254","04.02.2024 21:19 - GMREB\r\r2784\r\n04.02.2024 22:12 - GMREB\r\nEttersyn. \rLekkasje ved turbo bakre motor",null,1457062,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-04T21:19:57",8,"2024-02-04T22:12:39","10;10;10",2547872,"GMREB;GMSRH","GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-02-04T17:00:00",null,null,"2024-02-03T07:00:00","2024-02-03T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","def starter. \r\nhenter ny på scania.\r\nmonterer. test OK\r\n'\r\nkm 64464",null,1462126,"Rep. starter ikke.Står i hallen","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-26T08:48:10",2,"2024-01-26T13:00:05","07",2552915,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Starter går rundt men slår ikke inn !"," - ",null,null," - "]
["2024-02-05T07:00:00","UTGÅTT00254","09.02.2024 22:01 - GMPJL\r\rKm 64513\r\n09.02.2024 22:04 - GMPJL\r\nTimer 2785",null,1463577,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-09T21:13:33",4,"2024-02-09T22:05:29","10",2554290,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-02-11T17:00:00",null,null,"2024-02-10T07:00:00","2024-02-10T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Feil søke motor til påbygg. Olje lekkasje på turbo.\r\nIngen slakk ut og inn på turbo, sjekket drenering på intercooler (ikke noe olje å se)\r\nLitt olje gris på eksos siden av turbo, har vasket dette bort.\r\nKontrollert olje og kjølevæske på motor.\r\n\r\nHar etterfylt motorolje på Scania.\r\n\r\nByttet manometer til innkobling av clutchen ( påbygg)\r\nKontrollert at svivel ikke lekker. \r\nGår sakte opp til  4,2 bar ved å vri ventil nr 1.\r\nGår opp til 8,5 bar ved å vri ventil 2 (fult trykk til clutchen)\r\nHar byttet om elektrisk ventil 3 til nr 1 på luft blokken siden det har vert treghet i den gamle.\r\nMå byttes clutch siden den skriker ved innkobling uansett vilket trykk vi velger (hastighet på 4 bars trykket)\r\nKontrollert reim, strammer , vannpumpe og dynamo på motor til påbygget.\r\n\r\n64512  Km.",null,1468041,"Sensorfeil rpm turbin:kode 52\r\nFeil mld Ventilator clutch  trykkbryter : kode 55\r\nLekkasje turbo aggregat motor.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-06T14:10:59",8.5,"2024-04-03T07:35:56","07",2558713,"GMHED","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Lekkasje turbo bakmotor. "," - ",null,null," - "]
["2024-02-12T07:00:00","UTGÅTT00254","17.02.2024 23:16 - GMALO\r\nTimer: 2785\rKm: 64529",null,1469025,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-17T23:11:12",4,"2024-02-18T07:07:53","10",2559673,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-02-18T17:00:00",null,null,"2024-02-17T07:00:00","2024-02-17T07:00:00"]
["2024-02-19T07:00:00","UTGÅTT00254","24.02.2024 21:54 - GMKLI\r\rLitt svett under fordelingkasse\rKm64559\r\n25.02.2024 01:20 - GMKLI\r\nFylt olje på lufttrykksystem",null,1474094,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-24T20:36:46",4,"2024-02-25T01:21:37","10",2564663,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-02-25T17:00:00",null,null,"2024-02-24T07:00:00","2024-02-24T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","feilsøker, ventil for innkobling henger. sender ikke luft. \r\nvrir om manuelt, ingen ting skjer. prøver igjen så sender den luft. \r\ner sliden i ventilblokka som er slitt. \r\n\r\nde bruker manskin nå. se om det lar seg gjøre å bygge om.",null,1478826,"Kont / Rep. feil mld 52 & 55","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-02-20T11:47:40",2,"2024-02-20T11:49:30","07",2569356,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Feil nr 55 trykkbryter for ventilator clutch defekt. Feil nr.52 turtallssensor ventilator defekt eller for liten avstand til målepunktet."," - ",null,null," - "]
["2024-02-26T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1479443,"Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polerin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-06T21:27:00",21,"2024-03-06T21:29:59","VLC",2569950,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2024-03-03T17:00:00",null,null,"2024-02-29T07:00:00","2024-02-29T07:00:00"]
["2024-02-26T07:00:00","UTGÅTT00254","02.03.2024 00:02 - GMJSU\r\nUtført etter skjema ",null,1479564,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-01T23:57:42",6,"2024-03-01T23:58:30","10",2570071,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-03-03T17:00:00",null,null,"2024-03-02T07:00:00","2024-03-02T07:00:00"]
["2024-03-04T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1485938,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-10T20:41:35",6,"2024-03-10T22:46:06","10",2576384,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-03-10T17:00:00",null,null,"2024-03-09T07:00:00","2024-03-09T07:00:00"]
["2024-03-11T07:00:00","UTGÅTT00254","19.03.2024 00:38 - GMSIT\r\n64562 km",null,1491218,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-18T23:28:20",2,"2024-03-19T01:11:51","10;10",2581510,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-03-17T17:00:00",null,null,"2024-03-16T07:00:00","2024-03-16T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Startet opp kjørt inn på verksted.\r\nStoppet og hørte lekkasjen inni skapet.\r\nKom ifra vannutskilleren.\r\nTappet for luft demonterte hele vannutskilleren gjorde reint skiftet o-ring.\r\nsatt det på plass igjen og ingen lekkasjer.",null,1495389,"Luftlekasje","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-11T09:15:53",2,"2024-03-11T11:47:48","07",2585634,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Lekker luft i sideskapet venstre side av påbygg"," - ",null,null," - "]
["2024-03-18T07:00:00","UTGÅTT00254","24.03.2024 22:54 - GMHER\r\nKm 64563\rTimer motor 4105\rTimer vifte 2786",null,1496226,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-03-24T22:24:49",2,"2024-03-24T22:56:00","10",2586422,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-03-24T17:00:00",null,null,"2024-03-23T07:00:00","2024-03-23T07:00:00"]
["2024-03-25T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1501425,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2591529,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-03-31T17:00:00",null,null,"2024-03-30T07:00:00","2024-03-30T07:00:00"]
["2024-04-01T07:00:00","UTGÅTT00254","07.04.2024 19:58 - GMKLI\r\nOk",null,1506364,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-04-06T20:48:53",4,"2024-04-07T19:58:54","10",2596332,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-04-07T17:00:00",null,null,"2024-04-06T07:00:00","2024-04-06T07:00:00"]
["2024-04-08T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1513202,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2603057,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-04-14T17:00:00",null,null,"2024-04-13T07:00:00","2024-04-13T07:00:00"]
["2024-04-15T07:00:00","UTGÅTT00254","20.04.2024 00:49 - GMOKL\r\n.",null,1518761,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-04-20T00:43:59",3,"2024-04-20T00:49:01","10",2608525,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-04-21T17:00:00",null,null,"2024-04-20T07:00:00","2024-04-20T07:00:00"]
["2024-04-22T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1523930,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2613556,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-04-28T17:00:00",null,null,"2024-04-27T07:00:00","2024-04-27T07:00:00"]
["2024-04-29T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1528882,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2618389,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-05-05T17:00:00",null,null,"2024-05-04T07:00:00","2024-05-04T07:00:00"]
["2024-07-22T07:00:00","UTGÅTT00254","timer 4108 motor\r\ntimer 2787 sug\r\nkm 44590\r\nlett service med smøring\r\nbyttet luftfilter mb motor\r\nkupefilter scania\r\netterfylt hydraulikk olje\r\nrettet opp Ytre H panne hjul da dette subbet i panne ved sving.\r\nkontoll og smøring av vifte opplagring.",null,1593193,"Service/ettersyn  2024","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-09-20T13:49:56",5,"2024-09-20T14:30:29","07",2681556,"GMMOE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2024-07-28T17:00:00"]
["2024-07-29T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1597902,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,null,2686201,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ","2024-08-04T17:00:00"]
["2024-08-26T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1618283,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2706296,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-09-01T17:00:00",null,null,"2024-08-31T07:00:00","2024-08-31T07:00:00"]
["2024-09-02T07:00:00","UTGÅTT00254","07.09.2024 20:55 - GMOKL\r\nPeilet olje og startet opp",null,1624463,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-09-07T20:54:59",1.5,"2024-09-07T20:55:37","10",2712391,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-09-08T17:00:00",null,null,"2024-09-07T07:00:00","2024-09-07T07:00:00"]
["2024-09-09T07:00:00","UTGÅTT00254","13.09.2024 21:52 - GMREB\r\n4105t 64567km",null,1629585,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-09-13T21:50:09",3,"2024-09-13T21:53:46","10",2717414,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-09-15T17:00:00",null,null,"2024-09-14T07:00:00","2024-09-14T07:00:00"]
["2024-09-16T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1634596,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2722330,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-09-22T17:00:00",null,null,"2024-09-21T07:00:00","2024-09-21T07:00:00"]
["2024-09-23T07:00:00","UTGÅTT00254","27.09.2024 22:46 - GMPOK\r\n64598km",null,1639420,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-09-27T22:43:24",1.25,"2024-09-27T22:46:35","10",2727073,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-09-29T17:00:00",null,null,"2024-09-28T07:00:00","2024-09-28T07:00:00"]
["2024-09-30T07:00:00","UTGÅTT00254","05.10.2024 21:12 - GMTFS\r\n64598",null,1644093,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-05T21:11:11",4,"2024-10-06T05:53:00","10",2731622,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-10-06T17:00:00",null,null,"2024-10-05T07:00:00","2024-10-05T07:00:00"]
["2024-10-07T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1651161,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-11T22:05:58",6,"2024-10-12T07:43:05","10",2738613,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-10-13T17:00:00",null,null,"2024-10-12T07:00:00","2024-10-12T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Kondens på peilepinne \"skaftet\" , olja ser ok ut. \r\nRengjort peilepinne.\r\nFikk av lokket da trykket var borte.\r\nLekker luft i topp av tåkesmører. Prøvd å tette. Lekker fortsatt\r\nBytta tåkesmører , justert midt mellom max og min",null,1660891,"Muligens vann i motorolje","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-16T07:49:49",8.5,"2024-10-17T14:17:43","07",2738613,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift.\r\n12.10.2024 07:42 - GMTAM\r\nOppdaget oljen på peilepinnen var hvit. Satt i driftsstans. Skulle også fylle olje på trykkluftsmøring men klarte ikke åpne beholder."," - ",null,null," - ",null,null,null,"2024-10-12T07:42:48"]
["2024-10-14T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1656693,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-22T06:52:01",1,"2024-10-22T06:52:09","10",2744090,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-10-20T17:00:00",null,null,"2024-10-19T07:00:00","2024-10-19T07:00:00"]
["2024-10-21T07:00:00","UTGÅTT00254","27.10.2024 22:57 - GMREK\r\n64621km",null,1661938,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-27T22:47:23",3.5,"2024-10-28T00:02:16","10",2749244,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-10-27T17:00:00",null,null,"2024-10-26T07:00:00","2024-10-26T07:00:00"]
["2024-10-28T07:00:00","UTGÅTT00254","03.11.2024 22:16 - GMJMT\r\r4109 timer\r\n03.11.2024 22:18 - GMJMT\r\n.",null,1666863,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-11-03T21:12:49",6,"2024-11-03T22:18:26","10",2754073,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-11-03T17:00:00",null,null,"2024-11-02T07:00:00","2024-11-02T07:00:00"]
["2024-11-04T07:00:00","UTGÅTT00254","08.11.2024 21:49 - GMJBR\r\nIkke brukt ",null,1673241,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-11-08T21:40:08",0,"2024-11-08T21:49:26","10",2760355,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-11-10T17:00:00",null,null,"2024-11-09T07:00:00","2024-11-09T07:00:00"]
["2024-11-11T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1678502,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-11-17T07:10:36",12,"2024-11-17T07:20:17","10",2765532,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-11-17T17:00:00",null,null,"2024-11-16T07:00:00","2024-11-16T07:00:00"]
["2024-11-18T07:00:00","UTGÅTT00254","23.11.2024 00:16 - GMJEO\r\n64643 km\r4110 timer",null,1683604,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-11-22T22:21:03",5,"2024-11-23T00:17:42","10",2770554,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-11-24T17:00:00",null,null,"2024-11-23T07:00:00","2024-11-23T07:00:00"]
["2024-11-25T07:00:00","UTGÅTT00254","30.11.2024 23:50 - GMFRT\r\nKm 64635 Timer 4110 Motortimer",null,1688536,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-11-30T23:47:54",6,"2024-11-30T23:50:54","10",2775382,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-12-01T17:00:00",null,null,"2024-11-30T07:00:00","2024-11-30T07:00:00"]
["2024-12-02T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1695042,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2781783,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-12-08T17:00:00",null,null,"2024-12-07T07:00:00","2024-12-07T07:00:00"]
["2024-12-09T07:00:00","UTGÅTT00254","15.12.2024 21:41 - GMTOI\r\nTimer påbygg 2788 timer\rKm stand bil:64635 km",null,1699870,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-12-15T21:37:47",5,"2024-12-15T21:42:01","10",2786534,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-12-15T17:00:00",null,null,"2024-12-14T07:00:00","2024-12-14T07:00:00"]
["2024-12-16T07:00:00","UTGÅTT00254","21.12.2024 05:53 - GMJBR\r\nIkke brukt",null,1705126,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-12-21T05:52:10",0,"2024-12-21T05:52:47","10",2791728,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-12-22T17:00:00",null,null,"2024-12-21T07:00:00","2024-12-21T07:00:00"]
["2024-12-23T07:00:00","UTGÅTT00254","28.12.2024 00:45 - GMKJB\r\nOk ",null,1710125,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-12-28T00:44:08",2,"2024-12-28T00:45:08","10",2796634,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-12-29T17:00:00",null,null,"2024-12-28T07:00:00","2024-12-28T07:00:00"]
["2024-12-30T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1714814,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-01-03T23:24:14",2,"2025-01-03T23:24:39","10",2801245,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-01-05T17:00:00",null,null,"2025-01-04T07:00:00","2025-01-04T07:00:00"]
["2025-01-06T07:00:00","UTGÅTT00254","12.01.2025 21:40 - GMAJN\r\nKontroll etter skjema.",null,1721302,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-01-12T21:38:36",2,"2025-01-12T21:41:35","10",2807682,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-01-12T17:00:00",null,null,"2025-01-11T07:00:00","2025-01-11T07:00:00"]
["2025-01-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1727448,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2813759,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-01-19T17:00:00",null,null,"2025-01-18T07:00:00","2025-01-18T07:00:00"]
["2025-01-20T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1732780,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2819000,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-01-26T17:00:00",null,null,"2025-01-25T07:00:00","2025-01-25T07:00:00"]
["2025-01-27T07:00:00","UTGÅTT00254","04.02.2025 05:49 - GMKLI\r\nKmstand 64667",null,1738096,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-02-04T04:44:54",1,"2025-02-04T05:49:47","10",2824180,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-02-02T17:00:00",null,null,"2025-02-01T07:00:00","2025-02-01T07:00:00"]
["2025-02-03T07:00:00","UTGÅTT00254","07.02.2025 23:57 - GMKJB\r\rKm 64667\r\n07.02.2025 23:58 - GMKJB\r\nKm 64667",null,1744519,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-02-07T23:53:37",2,"2025-02-07T23:58:28","10",2830518,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-02-09T17:00:00",null,null,"2025-02-08T07:00:00","2025-02-08T07:00:00"]
["2025-02-10T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1749594,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-02-14T23:35:51",3,"2025-02-14T23:36:44","10",2835501,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-02-16T17:00:00",null,null,"2025-02-15T07:00:00","2025-02-15T07:00:00"]
["2025-02-17T07:00:00","UTGÅTT00254","23.02.2025 20:54 - GMKSN\r\r..\r\n23.02.2025 20:55 - GMKSN\r\n..",null,1754763,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-02-23T20:51:46",6,"2025-02-23T20:55:28","10",2840600,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-02-23T17:00:00",null,null,"2025-02-22T07:00:00","2025-02-22T07:00:00"]
["2025-02-24T07:00:00","UTGÅTT00254","05.03.2025 06:34 - GMHKI\r\nOk vask 5.3 \r",null,1759930,"Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polerin","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-03T22:23:44",30,"2025-03-05T06:42:23","VLC",2845643,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2025-03-02T17:00:00",null,null,"2025-02-28T07:00:00","2025-02-28T07:00:00"]
["2025-02-24T07:00:00","UTGÅTT00254","01.03.2025 23:09 - GMLES\r\nSkjema\rKm:64669\rTimer vifte: 2789\rTimer vifte motor: 4115\r\rRapportert skade på pakning.",null,1760065,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-01T23:05:53",6,"2025-03-01T23:09:51","10",2845778,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-03-02T17:00:00",null,null,"2025-03-01T07:00:00","2025-03-01T07:00:00"]
["2025-03-03T07:00:00","UTGÅTT00254","07.03.2025 20:55 - GMVWE\r\rTimer: 4115\rBilen har ikke gått siden sist kontroll. \r\n07.03.2025 20:56 - GMVWE\r\n.",null,1766282,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-07T20:54:21",0,"2025-03-07T20:55:50","10",2851930,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-03-09T17:00:00",null,null,"2025-03-08T07:00:00","2025-03-08T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","tatt ut pakning og gjort rein sporet. \r\npakningen var like hel monterte sammen igjen.",null,1770357,"Pakning på H. sugeklaff i tank er av/løs","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-05T10:00:34",2,"2025-03-05T10:02:40","07",2855974,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Pakning på H. sugeklaff i tank er av/løs"," - ",null,null," - "]
["2025-03-10T07:00:00","UTGÅTT00254","16.03.2025 06:09 - GMKLI\r\nKm 64671\rMaskin timer 2789",null,1771418,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-15T22:00:19",2,"2025-03-16T06:09:35","10",2856990,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-03-16T17:00:00",null,null,"2025-03-15T07:00:00","2025-03-15T07:00:00"]
["2025-03-17T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1776918,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-24T07:19:55",10,"2025-03-24T07:22:00","10",2862345,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-03-23T17:00:00",null,null,"2025-03-22T07:00:00","2025-03-22T07:00:00"]
["2025-03-24T07:00:00","UTGÅTT00254","28.03.2025 22:11 - GMPRS\r\n4116 timer. \r64682 km",null,1781949,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-03-28T21:48:07",2.5,"2025-03-28T22:25:24","10",2867287,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-03-30T17:00:00",null,null,"2025-03-29T07:00:00","2025-03-29T07:00:00"]
["2025-03-31T07:00:00","UTGÅTT00254","07.04.2025 00:06 - GMKSN\r\r.\r\r07.04.2025 00:06 - GMKSN\r\r.\r\n07.04.2025 00:07 - GMKSN\r\n.",null,1787003,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-04-07T00:06:02",2,"2025-04-07T00:06:40","10",2872241,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-04-06T17:00:00",null,null,"2025-04-05T07:00:00","2025-04-05T07:00:00"]
["2025-04-07T07:00:00","UTGÅTT00254","12.04.2025 00:32 - GMREK\r\n64710 km",null,1794290,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-04-11T22:46:08",4,"2025-04-12T00:34:41","10",2879432,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-04-13T17:00:00",null,null,"2025-04-12T07:00:00","2025-04-12T07:00:00"]
["2025-04-14T07:00:00","UTGÅTT00254","sjekket etter prosedyren",null,1799968,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-04-20T22:17:07",1,"2025-04-20T22:17:41","10",2885031,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-04-20T17:00:00",null,null,"2025-04-19T07:00:00","2025-04-19T07:00:00"]
["2025-04-21T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1805169,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2890157,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-04-27T17:00:00",null,null,"2025-04-26T07:00:00","2025-04-26T07:00:00"]
["2025-04-28T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1809784,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2894678,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-05-04T17:00:00",null,null,"2025-05-03T07:00:00","2025-05-03T07:00:00"]
["2025-08-04T07:00:00","UTGÅTT00254","09.08.2025 16:24 - GMREK\r\rUtført Iht instruks \r\n09.08.2025 16:25 - GMREK\r\n64769 km. 2793timer",null,1887510,"1 årskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-08-09T16:23:35",1,"2025-08-09T16:26:12","OPL",2971212,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Varmkjøring og funksjonstest.\r\n\r\nKjøretøy som har fastmontert UHF og PMR radio skal kontrolleres.\r\n\r\nKontroller at roterende gul lampe virker.\r\n\r\nTest transponder. Dette gjøres opp mot vaktsjef/nestvaktsjef som kontrollerer at kjøretøyet vises på radarbildet.\r\nKontrollen foretas fra område syd av sweeperhall/drivstoffanlegg for kjøretøyer.\r\n\r\nDersom det oppdages feil på transponderen meldes dette til Driftssentralen Teknisk 13600.\r\n\r\nKm:..................................................\r\n\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade. Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives."," - ",null,null," - ","2025-08-10T17:00:00"]
["2025-09-01T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1907239,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",2990498,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-09-07T17:00:00",null,null,"2025-09-06T07:00:00","2025-09-06T07:00:00"]
["2025-09-08T07:00:00","UTGÅTT00254","13.09.2025 20:51 - GMTFS\r\rBil ikke tatt i bruk enda.\r\n13.09.2025 20:52 - GMTFS\r\nBil ikke tatt i bruk enda",null,1913658,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-09-13T20:50:57",0,"2025-09-13T20:52:08","10",2996839,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-09-14T17:00:00",null,null,"2025-09-13T07:00:00","2025-09-13T07:00:00"]
["2025-09-15T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1919079,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",3002185,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-09-21T17:00:00",null,null,"2025-09-20T07:00:00","2025-09-20T07:00:00"]
["2025-09-22T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1924205,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",3007233,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-09-28T17:00:00",null,null,"2025-09-27T07:00:00","2025-09-27T07:00:00"]
["2025-09-29T07:00:00","UTGÅTT00254","26.09.2025 23:14 - GMVWE\r\rTimer påbygg.4123\rFeilrapportering levert \r\n26.09.2025 23:15 - GMVWE\r\n.",null,1929240,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-09-26T21:44:35",4,"2025-09-26T23:14:59","10",3012124,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-10-05T17:00:00",null,null,"2025-10-04T07:00:00","2025-10-04T07:00:00"]
[null,"UTGÅTT00254","Leitet etter bil.\r\nFunnet den i hangar 4.\r\nSatt sokkel på plass i markeringslys solskjerm.\r\nFeilsøkt. Byttet kabel fra kontakt ved ramme ut til lys.\r\nMontert ny strømpe og markeringslys.\r\nParkert i hangar 4.\r\n\r\n\r\n64780 km.",null,1935380,"Rep. Lys","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-09-29T07:51:03",9.5,"2025-09-30T14:55:45","07",3018167,"TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Markeringslys us og innfesting tak hytte\rTimer 4123"," - ",null,null," - "]
["2025-10-06T07:00:00","UTGÅTT00254","10.10.2025 21:57 - GMKSG\r\rIkke vært i bruk\r\r10.10.2025 21:59 - GMKSG\r\rIkke vært i bruk\r\n10.10.2025 21:59 - GMKSG\r\nOk",null,1936442,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-10-10T21:57:17",0,"2025-10-10T21:59:33","10",3019196,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-10-12T17:00:00",null,null,"2025-10-11T07:00:00","2025-10-11T07:00:00"]
["2025-10-13T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1942244,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",3024917,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-10-19T17:00:00",null,null,"2025-10-18T07:00:00","2025-10-18T07:00:00"]
["2025-10-20T07:00:00","UTGÅTT00254","18.10.2025 23:02 - GMKJB\r\n64784,7 km",null,1947494,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-10-18T23:02:33",2,"2025-10-18T23:03:07","10",3030073,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-10-26T17:00:00",null,null,"2025-10-25T07:00:00","2025-10-25T07:00:00"]
["2025-10-22T07:00:00","UTGÅTT00254","Pensjonert",null,1952376,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-10-26T21:52:23",1,"2025-10-26T21:52:54","10",3034866,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-10-28T17:00:00"]
["2025-10-27T07:00:00","UTGÅTT00254","04.11.2025 06:22 - TCKFI\r\nSamme timetall som sist.",null,1952781,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-11-04T06:20:07",8,"2025-11-04T06:22:48","10",3035238,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-11-02T17:00:00",null,null,"2025-11-01T07:00:00","2025-11-01T07:00:00"]
["2025-11-03T07:00:00","UTGÅTT00254","09.11.2025 00:39 - GMROM\r\nUtført smøring og kontroll.\r64784 km",null,1959434,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-11-09T00:39:33",4,"2025-11-09T07:00:13","10",3041795,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-11-09T17:00:00",null,null,"2025-11-08T07:00:00","2025-11-08T07:00:00"]
["2025-11-10T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1964967,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",3047223,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-11-16T17:00:00",null,null,"2025-11-15T07:00:00","2025-11-15T07:00:00"]
["2025-11-17T07:00:00","UTGÅTT00254",null,null,1970472,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"10",3052641,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","UTGÅTT00254","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA GLYKOLSUGER Bucher STKF 9500\r\n\r\nMaskin nr:  DV 910. 423\t\r\nTimetall:............................................\r\n\r\nOk= V\tFeil /skade = X\r\n\r\nGlykolsuger:                                                         Oljetyper:\r\no Oljenivå motor                                                   Rimula R4 L 15 W - 40\r\no Nivå fordelerkasse Aggr.motor                         Omala HD 220\r\no Kjøleveskenivå                                                   Longlife G30 (rød)\r\no Servooljenivå                                                     Donax TX\r\no Oljenivå hydraulikk                                            Tellus STX 46\r\no Oljenivå i lufttrykksystem                                  Tellus STX 46                               \r\no Kontroller for lekkasjer\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Tappe av kondensvann\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Drivstoffkort\r\no Dekk og luftrykk - 7 bar \r\no Viftereimer\r\no Lys\r\no Speil\r\no Vinduspussere\r\no Justering av sugemunnstykke \r\no Kontroller slitegummi / pakninger\r\no Vask og rengjøring av oljekjøler\r\no NATO-kontakt - smøre gjenger\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask utvendig og innvendig\r\n\r\no Smøring av chassis og påbygg etter skjema\r\n\r\no Funksjonskontroll av glykolsuger\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: \r\nRAPORT FEIL MANGLER SKADE\r\n\r\nArbeidsordren returneres når arbeidet er ferdig utført.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2025-11-23T17:00:00",null,null,"2025-11-22T07:00:00","2025-11-22T07:00:00"]